{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Captiva ML11"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Captiva ML11","index":0,"n_rows":105,"n_cols":11,"rows_kept":105,"merged":[[70,1,70,3],[71,1,71,3],[72,1,72,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Tehnični podatki za model Chevrolet Captiva"]
["● Leto modela: 2011"]
["● Trg : Evropa"]
["● Datum posodobitve: januar 2011"]
[{"$nulls":4},"2.2DSL 163ps/6MT","2.2DSL 163ps/6AT","2.2DSL 184ps/6MT","2.2DSL 184ps/6AT","2.4 DOHC/6MT","2.4 DOHC/6AT","V6 3.0/6AT"]
["Podatki o motorju",{"$nulls":9},"LF1"]
[null,"Mesto motorja:",null,null,"spredaj, prečno pred osjo","←","←","←","spredaj, prečno pred osjo","←","spredaj, prečno pred osjo"]
[null,"Hladilni sistem:",null,null,"s tekočino, zaprt krogotok","←","←","←","s tekočino, zaprt krogotok","←","s tekočino, zaprt krogotok"]
[null,"Število valjev:",null,null,4,"←","←","←",4,"←",6]
[null,"Vrtina (mm):",null,null,86,"←","←","←",88,"←",89]
[null,"Hod (mm):",null,null,96,"←","←","←",98,"←",80.3]
[null,"Gibna prostornina (cm3):",null,null,2231,"←","←","←",2384,"←",2997]
[null,"Kompresijsko razmerje:",null,null,16.3,"←","←","←","10,4:1","←",11.7]
[null,"Vrsta motorja:",null,null,"vrstni; 4","←","←","←","vrstni; 4","←","V 6"]
[null,"Material bloka/glave motorja:",null,null,"lito železo/aluminij","←","←","←","aluminij/aluminij","←","aluminij/aluminij"]
[null,"Mesto odmičnih gredi:",null,null,"2 v glavi motorja (DOHC), verižno gnani","←","←","←","2 v glavi motorja (DOHC), verižno gnani,\nneprekinjeno prilagodljivo krmiljenje ventilov (CVVT)","←","2 v glavi motorja (DOHC), verižno gnani\nneprekinjeno prilagodljivo krmiljenje ventilov (CVVT)"]
[null,"Ventilni sklop:",null,null,"DOHC, 16-ventilni","←","←","←","DOHC, 16-ventilni","←","DOHC, 24-ventilni"]
[null,"Razporeditev ventilov:",null,null,"4 na valj","←","←","←","4 na valj","←","4 na valj"]
[null,"Prilagajanje ventilov:",null,null,"hidravlični prilagodilniki hoda","←","←","←","hidravlični prilagodilniki hoda","←","hidravlični prilagodilniki hoda"]
[null,"Dovod goriva:",null,null,"visokotlačno neposredno vbrizgavanje","←","←","←","večtočkovno zaporedno vbrizgavanje","←","SIDI, nepovratno, ločena vbrizgalna šoba"]
[null,"Sistem vžiga:",null,null,"n.p.","←","←","←","vžigalna iskra, vžigalna tuljava na svečki","←","sistem vžiga z valjasto vžigalno tuljavo/vžigalna tuljava na svečki"]
[null,"Črpalka za gorivo:",null,null,"elektromotor","←","←","←","←","←","←"]
[null,"Sistem upravljanja izpustov:",null,null,"Delphi EMS","←","←","←","ECM – Hitachi E37","←","←"]
[null,"Moč (kW/KM pri 1/min)",null,null,"120/163 pri 3800","120/163 pri 3800","135/184 pri 3800","135/184 pri 3800","123/167 pri 5600","←","190/258 pri 6900"]
[null,"Specifična moč (kW/l; KM/l)",null,null,"53,8 ; 73,1","53,8 ; 73,1","60,5 ; 82,5","60,5 ; 82,5","51,6 ; 70,1","←","63,4 kW/l; 86,1 KM/l"]
[null,"Največji navor (Nm pri 1/min):",null,null,"350 pri 2000","350 pri 2000","400 pri 2000","400 pri 2000","230 pri 4600","←","288 pri 5800"]
[null,"Specifični navor (Nm/l):",null,null,156.9,156.9,179.3,179.3,96.5,"←",96.1]
[null,"Povprečni dejanski tlak pri najv. moči/navoru (kPa):",null,null,"1699/1972 kPa","1699/1972 kPa","1920/2250 kPa","1920/2250 kPa","1106 / 1203","←","1103 / 1208"]
[null,"Povprečna hitrost bata (m/s):",null,null,"16,0 m/s pri 5000","16,0 m/s pri 5000","16,0 m/s pri 5000","16,0 m/s pri 5000","22 m/s pri 6750","←","19,3 @ 7200"]
[null,"Prostornina motornega olja (l):",null,null,7.1,"←","←","←",4.7,"←","7,4 (5,678 l – servisna polnitev)"]
[null,"Prostornina hladilne tekočine (l):",null,null,10,"←","←","←","←","←","←"]
[null,"Akumulator 12 V, zmogljivost (Ah):",null,null,90,"←","←","←",60,"←",70]
[null,"Alternator 12 V, zmogljivost (W):",null,null,"120 A","←","←","←","←","←","←"]
["Menjalnik"]
[null,"Pogonska os:",null,null,"pogon na sprednji kolesi/pogon na vsa kolesa","pogon na sprednji kolesi/pogon na vsa kolesa","pogon na sprednji kolesi/pogon na vsa kolesa","pogon na sprednji kolesi/pogon na vsa kolesa","pogon na sprednji kolesi/pogon na vsa kolesa","pogon na sprednji kolesi/pogon na vsa kolesa","pogon na sprednji kolesi/pogon na vsa kolesa"]
[null,"Vrsta menjalnika:",{"$nulls":4},"ročni","samodejni","ročni","samodejni","samodejni"]
[null,"Prestavna razmerja:",null,null,"prest. razm. 1. pr.: 4,167, prest. razm. 2. pr: 2.130,","prest. razm. 1. pr.: 4,584, prest. razm. 2. pr: 2.964","prest. razm. 1. pr.: 4,167, prest. razm. 2. pr: 2.130,","prest. razm. 1. pr.: 4,584, prest. razm. 2. pr: 2.964","prest. razm. 1. pr.: 4,167, prest. razm. 2. pr: 2.190,","prest. razm. 1. pr.: 4,584, prest. razm. 2. pr: 2.964","prest. razm. 1. pr.: 4,584, prest. razm. 2. pr: 2.964"]
[{"$nulls":4},"prest. razm . 3. pr.: 1,321, prest. razm . 4. pr: 0.954,","prest. razm . 3. pr.: 1,912, prest. razm . 4. pr: 1.446","prest. razm . 3. pr.: 1,321, prest. razm . 4. pr: 0.954,","prest. razm . 3. pr.: 1,912, prest. razm . 4. pr: 1.446","prest. razm . 3. pr.: 1,480, prest. razm . 4. pr: 1.150,","prest. razm . 3. pr.: 1,912, prest. razm . 4. pr: 1.446","prest. razm . 3. pr.: 1,912, prest. razm . 4. pr: 1.446"]
[{"$nulls":4},"prest. razm . 5. pr.: 0,755, prest. razm . 6. pr: 0.623","prest. razm . 5. pr.: 1,000, prest. razm . 6. pr: 0.746","prest. razm . 5. pr.: 0,755, prest. razm . 6. pr: 0.623","prest. razm . 5. pr.: 1,000, prest. razm . 6. pr: 0.746","prest. razm . 5. pr.: 0,920, prest. razm . 6. pr: 0.740","prest. razm . 5. pr.: 1,000, prest. razm . 6. pr: 0.746","prest. razm . 5. pr.: 1,000, prest. razm . 6. pr: 0.746"]
[{"$nulls":4},"prest. razm. vzvratne pr.: 3,917","prest. razm . vzvratne pr.: 2,94","prest. razm. vzvratne pr.: 3,917","prest. razm . vzvratne pr.: 2,94","prest. razm. vzvratne pr.: 3,917","prest. razm. vzvratne pr.: 2,94","prest. razm. vzvratne pr.: 2,94"]
[{"$nulls":4},"končno pogonsko razm.: 3,895","dejansko končno pogonsko razm.: 2,89","končno pogonsko razm,: 3,895","dejansko končno pogonsko razm.: 2,89","končno pogonsko razm.: 4,176","dejansko končno pogonsko razm.: 3,53","dejansko končno pogonsko razm.: 3,23"]
[null,"Vrsta sklopke:",null,null,"hidravlični","pretvornik navora","hidravlični","pretvornik navora","hidravlični","pretvornik navora","pretvornik navora"]
["Karoserija"]
[null,"Sedeži:",null,null,"5 ali 7","←","←","←","←","←","←"]
[null,"Koeficient upora (cd)",null,null,{"v":0.38,"d":"0.380"},"←","←","←","←","←","←"]
[null,"Sprednji del (A v m2):",null,null,2.633,"←","←","←","←","←","←"]
[null,"Indeks (c w x A):",null,null,{"v":1,"d":"1.000"},"←","←","←","←","←","←"]
["Podvozje"]
[null,"Vzmetenje sprednjih koles:",null,null,"vzmetna noga McPherson","←","←","←","←","←","←"]
[null,"Vzmetenje zadnjih koles:",null,null,"neodvisno štiričlensko ogrodje","←","←","←","←","←","←"]
["Zavore"]
[null,"Zavorni krogotok:",null,null,"križna diagonalna razdelitev","←","←","←","←","←","←"]
[null,"Premer sprednjih zavor (mm):",null,null,"hlajene kolutne zavore, 296","←","←","←","←","←","←"]
[null,"Premer zadnjih zavor (mm):",null,null,"hlajene kolutne zavore, 303","←","←","←","←","←","←"]
[null,"ABS:",null,null,"4-kanalni, 4-tipalni","←","←","←","←","←","←"]
["Teže in mere"]
[null,"Zunanje mere"]
[null,null,"Dolžina (mm):",null,4673,"←","←","←","←","←","←"]
[null,null,"Širina (mm):",null,"1849/1868 (s pragom vrat)","←","←","←","←","←","←"]
[null,null,"Višina (mm):",null,"1727/1756 (s strešnimi nosilci)","←","←","←","←","←","←"]
[null,null,"Medosna razdalja (mm):",null,2707,"←","←","←","←","←","←"]
[null,null,"Kolotek spredaj/zadaj (mm):",null,"1569/1576","←","←","←","←","←","←"]
[null,"Notranje mere"]
[null,null,"Dolžina (mm):",null,"1905/2644 (7 sedežev)","←","←","←","←","←","←"]
[null,null,"Širina (mm):",null,1486,"←","←","←","←","←","←"]
[null,null,"Višina (mm):",null,1280,"←","←","←","←","←","←"]
[null,null,"Prostor za noge spredaj/zadaj (mm):",null,"1036/946","←","←","←","←","←","←"]
[null,null,"Prostor za rame spredaj/zadaj (mm):",null,"1455/1455","←","←","←","←","←","←"]
[null,null,"Prostor za glavo spredaj/zadaj (mm):",null,"1026/1017","←","←","←","←","←","←"]
[]
[null,"Prostornina prtljažnika z dvignjenimi sedeži (I) (VDA):",null,null,97,"←","←","←","←","←","←"]
[null,"Prostornina prtljažnika z zloženo tretjo vrsto (I)\n(do oken/do stropa) (l) (VDA):",null,null,"477 (do strehe: 769)","←","←","←","←","←","←"]
[null,"Prostornina prtljažnika z zloženo drugo in tretjo vrsto (I)\n(do oken/do stropa) (l) (VDA):",null,null,"942 (do strehe: 1577)","←","←","←","←","←","←"]
[null,"Višina odprtine vrat prtljažnika od tal (mm):",null,null,768,"←","←","←","←","←","←"]
[null,"Širina platišč (palci)(mm)/velikost pnevmatik:",null,null,"7.0Jx17/235/60 R 17\n7.0Jx18/235/55 R 18\n7.0Jx19/235/50 R 19","←","←","←","←","←","←"]
[]
[null,"Polmer kroga obračanja; najmanjši/med dvema zidovoma (m):",null,null,"11,87/12,27","←","←","←","←","←","←"]
[null,"Vrtljaji krmila med skrajnima položajema:",null,null,2.74,"←","←","←","←","←","←"]
[null,"Krmilni mehanizem",null,null,"hidravlično servokrmiljenje ","←","←","←","←","←","←"]
[null,"Zunanji premer krmila (mm):",null,null,390,"←","←","←","←","←","←"]
[null,"Skupna teža vozila/najv. dovoljena teža (GVW) (kg):",null,null,"1853/2505 (5 sedežev, pog. spredaj)\n1878/2505 (7 sedežev, pog. spredaj)\n1928/2505 (5 sedežev, 4-kolesni pog.)\n1953/2513 (7 sedežev, 4-kolesni pog.)","1878/2505 (5 sedežev, 4-kolesni pog.)\n1903/2505 (7 sedežev, pog. spredaj)\n1928/2505 (5 sedežev, 4-kolesni pog.)\n1978/2538 (7 sedežev, 4-kolesni pog.)","1928/2505 (5 sedežev, 4-kolesni pog.)\n1953/2513 (7 sedežev, 4-kolesni pog.)\n","1953/2505 (5 sedežev, 4-kolesni pog.)\n1978/2538 (7 sedežev, 4-kolesni pog.)","1768/2229 (5 sedežev, pog. spredaj)\n1793/2352 (7 sedežev, pog. spredaj)\n1843/2304 (5 sedežev, 4-kolesni pog.)\n1868/2427 (7 sedežev, 4-kolesni pog.)","1868/2329 (5 sedežev, 4-kolesni pog.)\n1893/2452 (7 sedežev, 4-kolesni pog.)","1890/2352 (5 sedežev, 4-kolesni pog.)\n1915/2474 (7 sedežev, 4-kolesni pog.)"]
[null,"Razmerje moč-teža (kg/kW; kg/KM)(prazen):",null,null,"15,4; 11,4 (5 sedežev, pog. spredaj)\n15,7; 11,5 (7 sedežev, pog. spredaj)\n16,1; 11,8 (5 sedežev, 4-kolesni pog.)\n16,3; 12,0 (7 sedežev, 4-kolesni pog.)","15,0; 11,1 (5 sedežev, pog. spredaj)\n15,2; 11,2 (7 sedežev, pog. spredaj)\n15,7; 11,5 (5 sedežev, 4-kolesni pog.)\n15,9; 11,7 (7 sedežev, 4-kolesni pog.)","14,2; 10,5 (5 sedežev)\n14,5; 10,6 (7 sedežev)\n","14,5; 10,6 (5 sedežev)\n14,7; 10,8 (7 sedežev)","14,4; 10,6 (5 sedežev, pog. spredaj)\n14,6; 10,7 (7 sedežev, pog. spredaj)\n15,0; 11,0 (5 sedežev, 4-kolesni pog.)\n15,2; 11,2 (7 sedežev, 4-kolesni pog.)","15,2; 11,2 (5 sedežev, 4-kolesni pog.)\n15,4; 11,3 (7 sedežev, 4-kolesni pog.)","9,9; 7,3 (5 sedežev)\n10,1; 7,4 (7 sedežev)"]
[null,"Največja osna obremenitev spredaj/zadaj (kg):",null,null,"1190/1315 (5 sedežev, pog. spredaj)\n1190/1315 (7 sedežev, pog. spredaj)\n1190/1315 (5 sedežev, 4-kolesni pog.)\n1228/1285 (7 sedežev, 4-kolesni pog.)","1190/1315 (5 sedežev, pog. spredaj)\n1190/1315 (7 sedežev, pog. spredaj)\n1190/1315 (5 sedežev, 4-kolesni pog.)\n1243/1295 (7 sedežev, 4-kolesni pog.)","1190/1315 (5 sedežev, 4-kolesni pog.)\n1228/1285 (7 sedežev, 4-kolesni pog.)\n","1190/1315 (5 sedežev, 4-kolesni pog.)\n1243/1295 (7 sedežev, 4-kolesni pog.)","1127/1102 (5 sedežev, pog. spredaj)\n1118/1234 (7 sedežev, pog. spredaj)\n1170/1134 (5 sedežev, 4-kolesni pog.)\n1179/1248 (7 sedežev, 4-kolesni pog.)","1181/1148 (5 sedežev, 4-kolesni pog.)\n1193/1259 (7 sedežev, 4-kolesni pog.)","1198/1153 (5 sedežev)\n1206/1268 (7 sedežev)"]
[null,"Teža prikolice – brez zavor (kg):",null,null,750,"←","←","←","←","←","←"]
[null,"                    – z zavorami (kg):",null,null,2000,1700,2000,1700,1500,1500,1700]
[null,"Teža mehanske priklopne spojke (kg):",null,null,20,"←","←","←","←","←","←"]
[null,"Teža sklopa kljuke (kg):",null,null,80,"←","←","←","←","←","←"]
[null,"Obremenitev strehe (kg):",null,null,100,"←","←","←","←","←","←"]
[null,"Prostornina posode za gorivo (l):",null,null,65,"←","←","←","←","←","←"]
["Zmogljivost*"]
[null,"Največja hitrost (km/h):",null,null,"189 (5/7 sedežev, pog. spredaj)\n188 (5/7 sedežev, 4-kolesni pogon)","184 (5/7 sedežev, pog. spredaj)\n182 (5/7 sedežev, 4-kolesni pogon)","200 (5/7 sedežev, 4-kolesni pogon)","191 (5/7 sedežev, 4-kolesni pogon)","190 (5/7 sedežev, pog. spredaj)\n186 (5/7 sedežev, 4-kolesni pogon)","175 (5/7 sedežev, 4-kolesni pogon)","198 (5/7 sedežev, 4-kolesni pogon)"]
[null,"Pospešek 0–100 km/h (s):",null,null,"9,9 (5/7 sedežev, pog. spredaj)\n9,9 (5/7 sedežev, 4-kolesni pogon)","10,8 (5/7 sedežev, pog. spredaj)\n12,0 (5/7 sedežev, 4-kolesni pogon)","9,6 (5/7 sedežev, 4-kolesni pogon)","10,1 (5/7 sedežev, 4-kolesni pogon)","10,5 (5/7 sedežev, pog. spredaj)\n10,3 (5/7 sedežev, 4-kolesni pogon)","11,0 (5/7 sedežev, 4-kolesni pogon)","8,6 (5/7 sedežev, 4-kolesni pogon)"]
[null,"Posp. 80–120 km/h v 5. prestavi (s):",null,null,"11,6 (5/7 sedežev, pog. spredaj)\n11,9 (5/7 sedežev, 4-kolesni pogon)",null,"11,3 (5/7 sedežev, 4-kolesni pogon)",null,"15,5 (5/7 sedežev, pog. spredaj)\n17,4 (5/7 sedežev, 4-kolesni pogon)"]
[null,"Pospešek 80–120 km/h (s):",{"$nulls":5},"8,4 (5/7 sedežev, 4-kolesni pogon)",null,"9,6 (5/7 sedežev, 4-kolesni pogon)","8,1 (5/7 sedežev, 4-kolesni pogon)"]
[null,"Zunanji hrup pri vožnji (dBA):",null,null,"72,2 (pog. spredaj)\n73,0 (4-kolesni pog.)","71,3 (pog. spredaj)\n70,6 (4-kolesni pog.)","73,0 (4-kolesni pog.)","70,6 (4-kolesni pog.)","73,7 (pog. spredaj)\n72,6 (4-kolesni pog.)","71,9 (4-kolesni pog.)","70,0 (4-kolesni pog.)"]
[null,"Gorivo:",null,null,"dizel z nizko vsebnostjo žvepla","←","←","←","neosvinčen bencin","←","←"]
[null,"Poraba goriva (l/100 km):",null,"mestna vožnja:","8,4 (5/7 sedežev, pog. spredaj)\n8,5 (5/7 sedežev, 4-kolesni pogon)","9,8 (5/7 sedežev, pog. spredaj)\n10,0 (5/7 sedežev, 4-kolesni pogon)","8,5 (5/7 sedežev, 4-kolesni pogon)","10,0 (5/7 sedežev, 4-kolesni pogon)","11,7 (5/7 sedežev, pog. spredaj)\n12,2 (5/7 sedežev, 4-kolesni pogon)","12,8 (5/7 sedežev, 4-kolesni pogon)","15,5 (5/7 sedežev, 4-kolesni pogon)"]
[{"$nulls":3},"zunaj mesta:","5,3 (5/7 sedežev, pog. spredaj)\n5,5 (5/7 sedežev, 4-kolesni pogon)","6,2 (5/7 sedežev, pog. spredaj)\n6,4 (5/7 sedežev, 4-kolesni pogon)","5,5 (5/7 sedežev, 4-kolesni pogon)","6,4 (5/7 sedežev, 4-kolesni pogon)","7,4 (5/7 sedežev, pog. spredaj)\n7,6 (5/7 sedežev, 4-kolesni pogon)","7,4 (5/7 sedežev, 4-kolesni pogon)","8,0 (5/7 sedežev, 4-kolesni pogon)"]
[{"$nulls":3},"skupaj:","6,4 (5/7 sedežev, pog. spredaj)\n6,6 (5/7 sedežev, 4-kolesni pogon)","7,5 (5/7 sedežev, pog. spredaj)\n7,7 (5/7 sedežev, 4-kolesni pogon)","6,6 (5/7 sedežev, 4-kolesni pogon)","7,7 (5/7 sedežev, 4-kolesni pogon)","8,9 (5/7 sedežev, pog. spredaj)\n9,3 (5/7 sedežev, 4-kolesni pogon)","9,3 (5/7 sedežev, 4-kolesni pogon)","10,7 (5/7 sedežev, 4-kolesni pogon)"]
[null,"Izpust CO2 (g/km):",null,null,"170 (5/7 sedežev, pog. spredaj)\n174 (5/7 sedežev, 4-kolesni pogon)","198 (5/7 sedežev, pog. spredaj)\n203 (5/7 sedežev, 4-kolesni pogon)","174 (5/7 sedežev, 4-kolesni pogon)","203 (5/7 sedežev, 4-kolesni pogon)","210 (5/7 sedežev, pog. spredaj)\n219 (5/7 sedežev, 4-kolesni pogon)","219 (5/7 sedežev, 4-kolesni pogon)","252 (5/7 sedežev, 4-kolesni pogon)"]
[null,"Emisijski razred:",null,null,"Euro V","←","←","←","←","←","←"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"       "]