[image: image1.png][mm] A

« . X
- \
l" 5 | , / \@ﬂa@j&r@; |

N el Ver N

= / i
‘ { ———
Vi= £ O\ L
/A
k; /
5
| ‘ g7
—\ NS = ‘___-,- ==
\\\“ \ g —/‘ 1 !1/
) C I
\
|
Y

2760
4658 >

1588
< 2099 >




Informacija za medije
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Opel Zafira Tourer: Tehnični podatki

	Bencinski motorji
	
	1.8
	1.4 Turbo
	1.4 Turbo
	1.6 CNG Turbo

	Emisijski razred
	
	Evro 5
	Evro 5
	Evro 5
	Evro 5

	Gorivo
	
	Super
	Super
	Super
	Naravni plin

	Število valjev
	
	4
	4
	4
	4

	Delovna prostornina
	v cm³
	1796
	1364
	1364
	1598

	Največja moč
	v kW (KM)
	85 (115)
	88 (120)
	103 (140)
	110 (150)

	
	pri v/min
	5600
	4200-6000
	4900-6000
	5000

	Največji navor (overboost)
	v Nm
	175
	200
	200 (220)
	210

	
	pri v/min
	3800
	1850-4200
	1850-4900
	2300-5000

	Prostornina posode za gorivo
	v l
	58
	58
	58
	21 kg / 14 l

	Menjalnik
	
	
	
	
	

	5-stopenjski ročni
	
	(
	–
	–
	–

	6- stopenjski ročni
	
	–
	(
	(
	(

	6- stopenjski samodejni
	
	–
	–
	(
	–

	Masa prikolice v kg
	
	
	
	
	

	Brez zavor
	
	750
	750
	750
	750

	Z zavorami pri 8% naklonu 
	
	-
	1400
	1400
	-

	Z zavorami pri 12% naklonu
	
	800
	1250
	1250
	1450


( = serijsko, ( = opcija, – = ni na voljo
	Dizelski motorji 
	
	2.0 CDTI
	2.0 CDTI
	2.0 CDTI

	Emisijski razred
	
	Evro 5
	Evro 5
	Evro 5

	Gorivo
	
	plinsko olje
	plinsko olje
	plinsko olje

	Število valjev
	
	4
	4
	4

	Delovna prostornina
	v cm³
	1956
	1956
	1956

	Največja moč
	v kW (KM)
	81 (110)
	96 (130)
	121 (165)

	
	pri v/min
	4000
	4000
	4000

	Največji navor (overboost)
	v Nm
	260
	300
	350 (380)

	
	pri v/min
	1750-2500
	1750-2500
	1750-2500

	Posoda za gorivo
	v l
	58
	58
	58

	Menjalnik
	
	
	
	

	6-stopenjski ročni
	
	(
	(
	(

	6-stopenjski ročni 
	
	–
	–
	(

	Masa prikolice v kg
	
	
	
	

	Brez zavor
	
	750
	750
	750

	Z zavorami pri 8% naklonu 
	
	1500
	1500
	1500

	Z zavorami pri 12% naklonu
	
	1300
	1300
	1450


( = serijsko, ( = opcija, – = ni na voljo
	Zmogljivosti, poraba goriva in emisije

	
	Zmogljivosti
	Poraba goriva (l/100 km)
	CO2 

	
	Največja hitrost v km/h
	Pospešek od 0 do 100 km/h v s
	Mesto
	Izven mesta
	Kombinirano
	Emisije CO2 v g/km 
(kombinirano)

	5-stopenjski ročni
	
	
	
	
	
	

	1.8
	185
	12.9
	9.7
	5.8
	7.2
	169

	6-stopenjski ročni
	
	
	
	
	
	

	1.4 Turbo (88 kW)
	190
	11.9
	8.8
	5.5
	6.7
	158

	1.4 Turbo (88 kW) 
s Start/Stop
	192
	11.8
	8.1
	5.3
	6.3
	148

	1.4 Turbo (103 kW)
	200
	10.8
	8.8
	5.5
	6.7
	158

	1.4 Turbo (103 kW) 
s Start/Stop
	202
	10.7
	8.1
	5.3
	6.3
	148

	1.6 CNG Turbo (m3 plina) 1)
	204
	11.2
	9.3
	6.0
	7.1
	129

	1.6 CNG Turbo (kg plina) 1)
	204
	11.2
	6.1
	3.9
	4.7
	129

	2.0 CDTI (81 kW)
	183
	12.5
	6.4
	4.5
	5.2
	137

	2.0 CDTI (96 kW)
	191
	11.4
	6.4
	4.5
	5.2
	137

	2.0 CDTI (96 kW) 
z Start/Stop
	193
	11.4
	5.5
	4.0
	4.5
	119

	2.0 CDTI (121 kW)
s Start/Stop
	208
	9.8
	6.2
	4.6
	5.2
	137

	6-stopenjski samodejni
	
	
	
	
	
	


	1.4 Turbo (103 kW)
	197
	10.9
	9.7
	5.8
	7.2
	169

	2.0 CDTI (121 kW)
	205
	9.9
	9.0
	4.9
	6.0
	159


1) Poraba goriva (plin) skladna z merili MVEG-B. 
Plin: vrednosti skladne z vrednosti preizkusa plina G20 skladno z metodo preračunavanja 1999/100/EC.
Vsi podatki se nanašajo na izhodišče različice za prodajo v Evropi s serijsko opremo. Poraba goriva in izpust CO2 so izmerjeni skladno s predpisi 2007/715/EC, z maso vozila pripravljenega za vožnjo, prav tako skladno z definicijo v predpisih. Dodatna oprema lahko botruje malenkostno večji porabi in izpustu CO2, od navedenih vrednosti. Ob tem lahko zveča maso praznega vozila in v nekaterih primerih tudi največjo dovoljeno skupno maso, kar zmanjša dovoljeno največjo maso prikolice. Zmanjša lahko tudi največjo hitrost in poveča čas pospeševanja. Podatki o voznih zmogljivostih so pridobljeni ob masi praznega vozila (brez voznika) in dodatno obtežitvijo 200 kilogramov.
	Mere in mase

	Mere vozila v mm
	Zafira Tourer

	Dolžina
	4658

	Širina z/brez zunanjih vzvratnih ogledal
	1928/2099

	Višina (prazno vozilo)
	1685

	Medosna razdalja
	2760

	Kolotek, spredaj
	1584

	Kolotek, zadaj
	1588

	Obračalni krog v m
	

	Med zidoma
	11.9

	Med pločnikoma
	11.4

	Velikost prtljažnika v mm
	

	Dolžina dna, do hrbtišča sedežev v drugi vrsti
	994-1204

	Dolžina dna ob zloženih sedežih v drugi in tretji vrsti
	1832

	Širina (nad zadnjo osjo)
	900

	Višina dna prtljažnika
	651

	Največja višina odprtine zadnjih vrat
	840

	Največja širina odprtine zadnjih vrat
	1045-1057

	Prostornina prtljažnika v litrih skladno z ISO 3832
	

	7 sedežev
	152-1792

	5 sedežev
	710-1860

	Masa in osne obremenitve v kg
	

	Masa praznega vozila z voznikom (skladno s 70/156/EEC)
	od 1571

	Največja dovoljena skupna masa
	do 2425

	Nosilnost
	do 702

	Največja dovoljena osna obremenitev, spredaj
	do 1230

	Največja dovoljena osna obremenitev, zadaj
	do 1250

	Največja dovoljena obremenitev strehe 1)
	100


1) Z upoštevanjem največje dovoljene skupne mase. Zaradi varnosti ni priporočljivo ob tovoru na strehi preseči hitrost 120 km/h.
Adam Opel AG
media.opel.com
D-65423 Rüsselsheim


