{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Karavan Cruze","5-vratni Cruze","Cruze sedan"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":9},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Karavan Cruze","index":0,"n_rows":95,"n_cols":9,"rows_kept":95,"merged":[[0,1,0,8],[1,2,1,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Tehnični podatki karavana Cruze"]
[]
[null,"Letnik modela: 2013"]
[null,"Trg: Evropa"]
[null,"Stanje: 30. avgust 2012",null," "]
[]
[null,"Pogonski sklop","1,4 l turbo, RM\n(s sistemom Start/Stop)","1,6 l, RM                      ","1,7 l dizel, RM\n(s sistemom Start/Stop)","1,8 l, RM","1,8 l, SM","2,0 l dizel, RM\n(s sistemom Start/Stop)","2,0 l dizel, RM"]
[null,"Podatki o motorju"]
[null,"Motor, položaj","spredaj, prečno pred osjo","spredaj, prečno pred osjo","spredaj, prečno pred osjo","spredaj, prečno pred osjo","spredaj, prečno pred osjo","spredaj, prečno pred osjo","spredaj, prečno pred osjo"]
[null,"Hladilni sistem","s tekočino, zaprt krogotok","s tekočino, zaprt krogotok","s tekočino, zaprt krogotok","s tekočino, zaprt krogotok","s tekočino, zaprt krogotok","s tekočino, zaprt krogotok","s tekočino, zaprt krogotok"]
[null,"Število valjev",4,4,4,4,4,4,4]
[null,"Izvrtina (mm)",72.5,79,79,80.5,80.5,"86","86"]
[null,"Hod (mm)",82.6,81.5,86,88.2,88.2,"86","86"]
[null,"Gibna prostornina (cm3)",{"v":1364,"d":"1,364"},{"v":1598,"d":"1,598"},{"v":1686,"d":"1,686"},{"v":1796,"d":"1,796"},1796,1998,1998]
[null,"Razmerje kompresije","10,5 : 1","11,0 : 1","16,5 :1 ","10,5 : 1","10,5 : 1","16,3 : 1","16,3 : 1"]
[null,"Vrsta motorja","vrstni","vrstni; 5 glavnih ležajev","vrstni; 5 glavnih ležajev","vrstni; 5 glavnih ležajev","vrstni; 5 glavnih ležajev","vrstni; 4-valjni","vrstni; 4-valjni"]
[null,"Material bloka/glave motorja","lito železo/aluminij","lito železo/aluminij","lito železo/aluminij","lito železo/aluminij","lito železo/aluminij","lito železo/aluminij","lito železo/aluminij"]
[null,"Odmične gredi, mesto","2 v glavi motorja (DOHC), gnani z zobatim jermenom","2 v glavi motorja (DOHC), gnani z zobatim jermenom","2 v glavi motorja (DOHC), gnani z zobatim jermenom","2 v glavi motorja (DOHC), gnani z zobatim jermenom","2 v glavi motorja (DOHC), gnani z zobatim jermenom","2 v glavi motorja (DOHC), gnani z verigo","2 v glavi motorja (DOHC), gnani z verigo"]
[null,"Ventilni sklop","DOHC, 16-ventilni","DOHC, 16-ventilni","DOHC, 16-ventilni","DOHC, 16-ventilni","DOHC, 16-ventilni","DOHC, 16-ventilni","DOHC, 16-ventilni"]
[null,"Razporeditev ventilov","V; 4 na valj","V; 4 na valj","V; 4 na valj","V; 4 na valj","V; 4 na valj","4 na valj","4 na valj"]
[null,"Prilagajanje ventilov","mehanski dročnik","mehanski dročnik","mehanski dročnik","mehanski dročnik","mehanski dročnik","samodejno hidravlično","samodejno hidravlično"]
[null,"Dovod goriva","večtočkovno vbrizgavanje","večtočkovno vbrizgavanje","vbrizgavanje s skupnim vodom","večtočkovno vbrizgavanje","večtočkovno vbrizgavanje","vbrizgavanje s skupnim vodom","vbrizgavanje s skupnim vodom"]
[null,"Sistem vžiga","Delphi","sistem neposrednega vžiga",null,"sistem neposrednega vžiga","sistem neposrednega vžiga"," -","-"]
[null,"Črpalka za gorivo","elektromotor","elektromotor","električna \nvgrajena v posodo za gorivo ","elektromotor","elektromotor","elektromotor","elektromotor"]
[null,"Sistem upravljanja izpustov","GM-jev lastni","Siemens SIM2K-76","GM-jev lastni \nkrmilnik (ECU -Delphi)","Siemens SIM2K-76","Siemens SIM2K-76","DELPHI EMS","DELPHI EMS"]
[null,"Moč (kW/KM pri 1/min)","103/140 pri 6.000","91,2/124 pri 6.200","96/130 pri 4.000","104/141 pri 6.200","104/141 pri 6.200","120/163 pri 3.800","120/163 pri 3.800"]
[null,"Specifična moč (kW/l; KM/l)","75,5/102,6","56,8/77",56.94,"57,8/78,3","57,8/78,3","60,1/81,6","60,1/81,6"]
[null,"Največji navor (Nm pri 1/min)","200 pri 1,850~4,900","155 pri 4,000","300 pri 2,000~2,500","176 pri 3,800","176 pri 3,800","360 pri 1750~2750","360 pri 1750~2750"]
[null,"Specifični navor (Nm/l)",146.6,96.8,178,{"v":97.77777777777777,"d":"97.8"},97.8,180.2,180.2]
[null,"Povprečna hitrost bata (m/s)","še ni potrjeno",17.4,"še ni potrjeno",18.2,18.2,14.3,14.3]
[null,"Prostornina motornega olja (l)",4.5,4.5,"5,4 l (s filtrom)",4.5,4.5,"6,8","6,8"]
[null,"Prostornina hladilne tekočine (l)",6.3,6.3,"še ni potrjeno",6.3,6.3,7.5,7.5]
[null,"Akumulator 12 V, zmogljivost (Ah)",60,60,75,60,60,"75","75"]
[null,"Alternator 14,2 V, zmogljivost (W)",140,100,140,100,100,140,140]
[null,"Menjalnik"]
[null,"Pogonska os","pogon na sprednjih kolesih","pogon na sprednjih kolesih","pogon na sprednjih kolesih","pogon na sprednjih kolesih","pogon na sprednjih kolesih","pogon na sprednjih kolesih","pogon na sprednjih kolesih"]
[null,"Vrsta menjalnika","ročni","ročni","ročni","ročni","samodejni","ročni","samodejni"]
[null,"Prestavna razmerja","3,818/2,053/1,302/0,959/0,744/0,614/vzv. 3,545/RKP 4,176","3,818/2,158/1,481/1,121/0,886/vzv. 3,545/RKP 4,176","3,818/2,053/1,302/0,959/0,744/0,614/vzv. 3,545/RKP 3,65","3,818/2,158/1,481/1,121/0,886/vzv. 3,545/RKP 3,944","4,449/2,908/1,893/1,446/1/0,742/vzv. 2,871/RKP 3,72","4,167/2,130/1,321/0,954/0,755/0,623/vzv. 3,917/RKP 3,348","4,584/2,964/1,912/1,446/1/0,746/vzv. 2,94/RKP 2,64"]
[null,"Vrsta sklopke","suha, enojna","suha, enojna","suha, enojna","suha, enojna","-","suha, enojna","-"]
[null,"Karoserija"]
[null,"Sedeži",5,5,5,5,5,5,5]
[null,"Koeficient upora (cd)",0.343,0.343,0.343,0.343,0.343,0.343,0.343]
[null,"Sprednji del (A v m2)",2.215,2.215,2.215,2.215,2.215,2.215,2.215]
[null,"Indeks (cw xA)",{"v":0.759745,"d":"0.760"},{"v":0.759745,"d":"0.760"},{"v":0.759745,"d":"0.760"},{"v":0.759745,"d":"0.760"},{"v":0.759745,"d":"0.760"},{"v":0.759745,"d":"0.760"},{"v":0.759745,"d":"0.760"}]
[null,"Podvozje"]
[null,"Vzmetenje sprednjih koles","vzmetna noga McPherson","vzmetna noga McPherson","vzmetna noga McPherson","vzmetna noga McPherson","vzmetna noga McPherson","vzmetna noga McPherson","vzmetna noga McPherson"]
[null,"Vzmetenje zadnjih koles","sestavljena ročična gred","sestavljena ročična gred","sestavljena ročična gred","sestavljena ročična gred","sestavljena ročična gred","sestavljena ročična gred","sestavljena ročična gred"]
[null,"Zavore"]
[null,"Zavorni krogotok","križna diagonalna razdelitev","križna diagonalna razdelitev","križna diagonalna razdelitev","križna diagonalna razdelitev","križna diagonalna razdelitev","križna diagonalna razdelitev","križna diagonalna razdelitev"]
[null,"Premer sprednjih zavor (mm)","15-palčne zračno hlajene kolutne zavore (276 mm)","15-palčne zračno hlajene kolutne zavore (276 mm)","16-palčne zračno hlajene kolutne zavore (300 mm)","15-palčne zračno hlajene kolutne zavore (276 mm)","15-palčne zračno hlajene kolutne zavore (276 mm)","16-palčne zračno hlajene kolutne zavore (300 mm)","16-palčne zračno hlajene kolutne zavore (300 mm)"]
[null,"Premer zadnjih zavor (mm)","15-palčne kolutne zavore s trdim sedlom (268 mm)","15-palčne kolutne zavore s trdim sedlom (268 mm)","16-palčne kolutne zavore s trdim sedlom (292 mm)","15-palčne kolutne zavore s trdim sedlom (268 mm)","15-palčne kolutne zavore s trdim sedlom (268 mm)","16-palčne kolutne zavore s trdim sedlom (292 mm)","16-palčne kolutne zavore s trdim sedlom (292 mm)"]
[null,"ABS","4-kanalni, 4-tipalni","4-kanalni, 4-tipalni","4-kanalni, 4-tipalni","4-kanalni, 4-tipalni","4-kanalni, 4-tipalni","4-kanalni, 4-tipalni","4-kanalni, 4-tipalni"]
[null,"Teže in mere"]
[null,"Zunanje mere "]
[null,"Dolžina (mm)","4,681","4,681","4,681","4,681","4,681","4,681","4,681"]
[null,"Širina (mm)",{"v":1797,"d":"1,797"},{"v":1797,"d":"1,797"},{"v":1797,"d":"1,797"},{"v":1797,"d":"1,797"},{"v":1797,"d":"1,797"},{"v":1797,"d":"1,797"},{"v":1797,"d":"1,797"}]
[null,"Višina (mm)","1.484 (1.521 s strešnimi nosilci)","1.484 (1.521 s strešnimi nosilci)","1.484 (1.521 s strešnimi nosilci)","1.484 (1.521 s strešnimi nosilci)","1.484 (1.521 s strešnimi nosilci)","1.484 (1.521 s strešnimi nosilci)","1484 (1.521 s strešnimi nosilci)"]
[null,"Medosna razdalja (mm)",{"v":2685,"d":"2,685"},{"v":2685,"d":"2,685"},{"v":2685,"d":"2,685"},{"v":2685,"d":"2,685"},{"v":2685,"d":"2,685"},{"v":2685,"d":"2,685"},{"v":2685,"d":"2,685"}]
[null,"Kolotek spredaj/zadaj (mm)","1.544/1.558","1.544/1.558","1.544/1.558","1.544/1.558","1.544/1.558","1.544/1.558","1.544/1.558"]
[null,"Notranje mere "]
[null,"Prostor za noge spredaj/zadaj (mm) ","1.074/917","1.074/917","1.074/917","1.074/917","1.074/917","1.074/917","1.074/917"]
[null,"Prostor za rame spredaj/zadaj (mm) ","1.391/1.370","1.391/1.370","1.391/1.370","1.391/1.370","1.391/1.370","1.391/1.370","1.391/1.370"]
[null,"Prostor za glavo spredaj/zadaj (mm) ","998/988","998/988","998/988","998/988","998/988","998/988","998/988"]
[null,"Prostornina prtljažnika (dvignjen/zložen sedež) (I)","500 (do višine stekel) – 1.478 (do strehe)","500 (do višine stekel) – 1.478 (do strehe)","500 (do višine stekel) – 1.478 (do strehe)","500 (do višine stekel) – 1.478 (do strehe)","500 (do višine stekel) – 1.478 (do strehe)","500 (do višine stekel) – 1.478 (do strehe)","500 (do višine stekel) – 1.478 (do strehe)"]
[null,"Širina platišč (palci)(mm)/velikost pnevmatik","6.5Jx16/205/60R16\n7Jx17/215/50R17\n","6.5Jx16/205/60R16\n7Jx17/215/50R17","6.5Jx16/205/60R16\n7Jx17/225/50R17","6.5Jx16/205/60R16\n7Jx17/215/50R17\n","6.5Jx16/205/60R16\n7Jx17/215/50R17","6.5Jx16/205/60R16\n7Jx17/225/50R17","6.5Jx16/205/60R16\n7Jx17/225/50R17"]
[null,"Polmer kroga obračanja; najmanjši/med dvema zidovoma (m)","10,9/11,4","10,9/11,4","10,9/11,4","10,9/11,4","10,9/11,4","10,9/11,4","10,9/11,4"]
[null,"Vrtljaji krmila med skrajnima položajema",{"v":2.72,"d":"2.7"},{"v":2.72,"d":"2.7"},{"v":2.72,"d":"2.7"},{"v":2.72,"d":"2.7"},{"v":2.72,"d":"2.7"},{"v":2.72,"d":"2.7"},{"v":2.72,"d":"2.7"}]
[null,"Krmilni mehanizem","električno servokrmiljenje","električno servokrmiljenje","električno servokrmiljenje","hidravlično servokrmiljenje","hidravlično servokrmiljenje","električno servokrmiljenje","električno servokrmiljenje"]
[null,"Zunanji premer krmila (mm)",370,370,370,370,370,370,370]
[null,"Skupna teža vozila/najv. dovoljena teža (GVW) (kg)","1.405/1.940","1.360/1.895","1.475/2.055 ","1.370/1.905","1.400/1.935","1.520/2.055","1.539/2.074"]
[null,"Razmerje moč/teža (kg/kW)",13.6,14.9,15.4,13.2,13.2,12.7,12.8]
[null,"Največja osna obremenitev spredaj/zadaj (kg)","1.060/1.000","1.060/1.000","1.160/1.000","1.060/1.000","1.060/1.000","1.160/1.000","1.160/1.000"]
[null,"Teža prikolice – brez zavor (kg)",750,750,750,750,750,750,750]
[null,"                    – z zavorami (kg)",{"v":1200,"d":"1,200"},{"v":1200,"d":"1,200"},{"v":1200,"d":"1,200"},{"v":1200,"d":"1,200"},{"v":1200,"d":"1,200"},{"v":1200,"d":"1,200"},{"v":1200,"d":"1,200"}]
[null,"Teža mehanske priklopne spojke (kg)",75,75,75,75,75,75,75]
[null,"Teža sklopa kljuke (kg)",25,25,25,25,25,25,25]
[null,"Obremenitev strehe (kg)",100,100,100,100,100,100,100]
[null,"Prostornina posode za gorivo (l)",60,60,60,60,60,60,60]
[null,"Zmogljivost"]
[null,"Najvišja hitrost (km/h)",200,191,200,200,192,210,208]
[null,"Pospeševanje 0–100 km/h (s)",9.5,12.6,10.4,{"v":11,"d":"11.0"},11.5,8.8,9.8]
[null,"Pospeševanje 40–100 km/h v 4. prestavi (s):",15.5,18.9,12.9,17.5,9.3,13.4,6.7]
[null,"Pospeševanje 80–120 km/h v 5./6. prestavi (s)","14,5/19,8","18,4/n.p.","10,1/14,7","17,9/n.p.",9.4,"10,1/13,6",8.2]
[null,"Gorivo","bencin (neosvinčen)","bencin (neosvinčen)","dizel","bencin (neosvinčen)","bencin (neosvinčen)","dizel","dizel"]
[null,"Poraba goriva (l/100 km)",{"v":5.7,"d":"5.70"},{"v":6.4,"d":"6.40"},4.51,6.72,{"v":7.2,"d":"7.20"},{"v":4.8,"d":"4.80"},5.9]
[null,"Poraba goriva (l/100 km), mestna vožnja",{"v":7.4,"d":"7.40"},{"v":8.7,"d":"8.70"},{"v":5.4,"d":"5.40"},{"v":9.2,"d":"9.20"},{"v":10.4,"d":"10.40"},{"v":6.2,"d":"6.20"},7.7]
[null,"Poraba goriva (l/100 km), zunajmestna vožnja",{"v":4.7,"d":"4.70"},{"v":5.2,"d":"5.20"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":5.3,"d":"5.30"},{"v":5.6,"d":"5.60"},{"v":4.1,"d":"4.10"},4.8]
[null,"Emisije CO2 (g/km)",134,151,119,156,170,126,154]
[null,"Izpust CO2 (g/km), mestna vožnja",174,202,143,214,241,163,203]
[null,"Izpust CO2 (g/km), zunajmestna vožnja",109,121,105,124,129,107,127]
[null,"Emisijski razred","Euro5b","Euro5b","Euro5b","Euro5b","Euro5b","Euro5b","Euro5b"]
[]
[]
[{"$nulls":4}," "]
[null,null," "]

{"sheet":"5-vratni Cruze","index":1,"n_rows":90,"n_cols":9,"rows_kept":90,"merged":[[0,1,0,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Tehnični podatki limuzine Cruze"]
[null,"● Letnik modela: 2013"]
[null,"● Trg: Evropa"]
[null,"● Stanje: 30. avgust 2012"]
[null,"Pogonski sklop","1,6 l, RM","1,6 l, SM","1,8 l, RM","1,8 l, SM","1,7 l dizel, RM\n (s sistemom Start/Stop)","2,0 l dizel, RM\n (s sistemom Start/Stop)","2,0 l dizel, RM"]
[null,"Podatki o motorju"]
[null,"Motor, položaj","spredaj, prečno pred osjo","spredaj, prečno pred osjo","spredaj, prečno pred osjo","spredaj, prečno pred osjo","spredaj, prečno pred osjo","spredaj, prečno pred osjo","spredaj, prečno pred osjo"]
[null,"Hladilni sistem","s tekočino, zaprt krogotok","s tekočino, zaprt krogotok","s tekočino, zaprt krogotok","s tekočino, zaprt krogotok","s tekočino, zaprt krogotok","s tekočino, zaprt krogotok","s tekočino, zaprt krogotok"]
[null,"Število valjev",4,4,4,4,4,4,4]
[null,"Izvrtina (mm)",79,79,80.5,80.5,79,"86","86"]
[null,"Hod (mm)",81.5,81.5,88.2,88.2,86,"86","86"]
[null,"Gibna prostornina (cm3)",{"v":1598,"d":"1,598"},{"v":1598,"d":"1,598"},{"v":1796,"d":"1,796"},1796,{"v":1686,"d":"1,686"},1998,1998]
[null,"Razmerje kompresije","11,0 : 1","11,0 : 1","10,5 : 1","10,5 : 1","16,5 :1 ","16,5 : 1","16,5 : 1"]
[null,"Vrsta motorja","vrstni; 5 glavnih ležajev","vrstni; 5 glavnih ležajev","vrstni; 5 glavnih ležajev","vrstni; 5 glavnih ležajev","vrstni; 5 glavnih ležajev","vrstni; 4-valjni","vrstni; 4-valjni"]
[null,"Material bloka/glave motorja","lito železo/aluminij","lito železo/aluminij","lito železo/aluminij","lito železo/aluminij","lito železo/aluminij","lito železo/aluminij","lito železo/aluminij"]
[null,"Odmične gredi, mesto","2 v glavi motorja (DOHC), gnani z zobatim jermenom","2 v glavi motorja (DOHC), gnani z zobatim jermenom","2 v glavi motorja (DOHC), gnani z zobatim jermenom","2 v glavi motorja (DOHC), gnani z zobatim jermenom","2 v glavi motorja (DOHC), gnani z zobatim jermenom","2 v glavi motorja (DOHC), gnani z verigo","2 v glavi motorja (DOHC), gnani z verigo"]
[null,"Ventilni sklop","DOHC, 16-ventilni","DOHC, 16-ventilni","DOHC, 16-ventilni","DOHC, 16-ventilni","DOHC, 16-ventilni","DOHC, 16-ventilni","DOHC, 16-ventilni"]
[null,"Razporeditev ventilov","V; 4 na valj","V; 4 na valj","V; 4 na valj","V; 4 na valj","V; 4 na valj","4 na valj","4 na valj"]
[null,"Prilagajanje ventilov","mehanski dročnik","mehanski dročnik","mehanski dročnik","mehanski dročnik","mehanski dročnik","samodejno hidravlično","samodejno hidravlično"]
[null,"Dovod goriva","večtočkovno vbrizgavanje","večtočkovno vbrizgavanje","večtočkovno vbrizgavanje","večtočkovno vbrizgavanje","vbrizgavanje s skupnim vodom","vbrizgavanje s skupnim vodom","vbrizgavanje s skupnim vodom"]
[null,"Sistem vžiga","sistem neposrednega vžiga","sistem neposrednega vžiga","sistem neposrednega vžiga","sistem neposrednega vžiga"]
[null,"Črpalka za gorivo","elektromotor","elektromotor","elektromotor","elektromotor","elektromotor","elektromotor","elektromotor"]
[null,"Sistem upravljanja izpustov","Siemens SIM2K-76","Siemens SIM2K-76","Siemens SIM2K-76","Siemens SIM2K-76","GM-jev lastni \nkrmilnik (ECU -Delphi)","DELPHI EMS","DELPHI EMS"]
[null,"Moč (kW/KM pri 1/min)","91,2 / 124 pri 6.200","91,2 / 124 pri 6.200","104 / 141 pri 6.200","104 / 141 pri 6.200","96/130 pri 4.000","120/163 pri 3,800","120/163 pri 3,800"]
[null,"Specifična moč (kW/l; KM/l)","56,0 ; 76,2","56,0 ; 76,2","57,8 ; 78,3","57,8 ; 78,3",56.94,"60,1  ; 81,6","60,1 ; 81,6"]
[null,"Največji navor (Nm pri 1/min)","155 pri 4.000","155 pri 4.000","176 pri 3.800","176 pri 3.800","300 pri 2.000-2.500","360 pri 1.750~2.750","360 pri 1.750~2.750"]
[null,"Specifični navor (Nm/l)",95.2,95.2,{"v":97.77777777777777,"d":"97.8"},{"v":97.77777777777777,"d":"97.8"},178,180.2,180.2]
[null,"Povprečna hitrost bata (m/s)",17.4,17.4,18.2,18.2,"še ni potrjeno",14.3,14.3]
[null,"Prostornina motornega olja (l)",4.5,4.5,4.5,4.5,"5,4",7.1,7.1]
[null,"Prostornina hladilne tekočine (l)",6.3,6.3,6.3,6.3,6.5,7.5,7.5]
[null,"Akumulator 12 V, zmogljivost (Ah)",60,60,60,60,75,75,75]
[null,"Alternator 14,2 V, zmogljivost (W)",100,100,100,100,140,140,140]
[null,"Menjalnik"]
[null,"Pogonska os","pogon na sprednjih kolesih","pogon na sprednjih kolesih","pogon na sprednjih kolesih","pogon na sprednjih kolesih","pogon na sprednjih kolesih","pogon na sprednjih kolesih","pogon na sprednjih kolesih"]
[null,"Vrsta menjalnika","ročni","samodejni","ročni","samodejni","ročni","ročni","samodejni"]
[null,"Prestavna razmerja","3,818/2,158/1,481/1,121/0,886/\nvzv. 3,545/RKP 4,176","4,449/2,908/1,893/1,446/1/  0,742/vzv. 2,871/RKP 4,11","3.818/2,158/1,481/1,121/0,886/\nvzv. 3,545/RKP 3,722","4,449/2,908/1,893/1,446/1/0,742/vzv. 2,871/RKP 3,72","3,818/2,053/1,302/0,959/ 0,744/0,614/\nvzv. 3,545/RKP 3,65","4,167/2,130/1,321/0,954/0,755/0,623/\nvzv. 3,917/RKP 3,348","4,584/2,964/1,912/1,446/1/0,746/vzv. 2,94/RKP 2,64"]
[null,"Vrsta sklopke","suha, enojna","-","suha, enojna","-","suha, enojna","suha, enojna","-"]
[null,"Karoserija"]
[null,"Sedeži",5,5,5,5,5,5,5]
[null,"Koeficient upora (cd)",0.309,0.309,0.309,0.309,0.309,0.309,0.309]
[null,"Sprednji del (A v m2)",2.215,2.215,2.215,2.215,2.215,2.215,2.215]
[null,"Indeks (cw xA)",{"v":0.6844349999999999,"d":"0.684"},{"v":0.6844349999999999,"d":"0.684"},{"v":0.6844349999999999,"d":"0.684"},{"v":0.6844349999999999,"d":"0.684"},{"v":0.6844349999999999,"d":"0.684"},{"v":0.6844349999999999,"d":"0.684"},{"v":0.6844349999999999,"d":"0.684"}]
[null,"Podvozje"]
[null,"Vzmetenje sprednjih koles","vzmetna noga McPherson","vzmetna noga McPherson","vzmetna noga McPherson","vzmetna noga McPherson","vzmetna noga McPherson","vzmetna noga McPherson","vzmetna noga McPherson"]
[null,"Vzmetenje zadnjih koles","sestavljena ročična gred","sestavljena ročična gred","sestavljena ročična gred","sestavljena ročična gred","sestavljena ročična gred","sestavljena ročična gred","sestavljena ročična gred"]
[null,"Zavore"]
[null,"Zavorni krogotok","križna diagonalna razdelitev","križna diagonalna razdelitev","križna diagonalna razdelitev","križna diagonalna razdelitev","križna diagonalna razdelitev","križna diagonalna razdelitev","križna diagonalna razdelitev"]
[null,"Premer sprednjih zavor (mm)","15-palčne zračno hlajene kolutne zavore (276 mm)","15-palčne zračno hlajene kolutne zavore (276 mm)","15-palčne zračno hlajene kolutne zavore (276 mm)","15-palčne zračno hlajene kolutne zavore (276 mm)","16-palčne zračno hlajene kolutne zavore (300 mm)","16-palčne zračno hlajene kolutne zavore (300 mm)","16-palčne zračno hlajene kolutne zavore (300 mm)"]
[null,"Premer zadnjih zavor (mm)","15-palčne kolutne zavore s trdim sedlom (268 mm)","15-palčne kolutne zavore s trdim sedlom (268 mm)","15-palčne kolutne zavore s trdim sedlom (268 mm)","15-palčne kolutne zavore s trdim sedlom (268 mm)","16-palčne kolutne zavore s trdim sedlom (268 mm)","16-palčne kolutne zavore s trdim sedlom (268 mm)","16-palčne kolutne zavore s trdim sedlom (268 mm)"]
[null,"ABS","4-kanalni, 4-tipalni","4-kanalni, 4-tipalni","4-kanalni, 4-tipalni","4-kanalni, 4-tipalni","4-kanalni, 4-tipalni","4-kanalni, 4-tipalni","4-kanalni, 4-tipalni"]
[null,"Teže in mere"]
[null,"Zunanje mere"]
[null,"Dolžina (mm)",{"v":4603,"d":"4,603"},{"v":4603,"d":"4,603"},{"v":4603,"d":"4,603"},{"v":4603,"d":"4,603"},{"v":4603,"d":"4,603"},{"v":4603,"d":"4,603"},{"v":4603,"d":"4,603"}]
[null,"Širina (mm)",{"v":1788,"d":"1,788"},{"v":1788,"d":"1,788"},{"v":1788,"d":"1,788"},{"v":1788,"d":"1,788"},{"v":1788,"d":"1,788"},{"v":1788,"d":"1,788"},{"v":1788,"d":"1,788"}]
[null,"Višina (mm)",{"v":1477,"d":"1,477"},{"v":1477,"d":"1,477"},{"v":1477,"d":"1,477"},{"v":1477,"d":"1,477"},{"v":1477,"d":"1,477"},{"v":1477,"d":"1,477"},{"v":1477,"d":"1,477"}]
[null,"Medosna razdalja (mm)",{"v":2685,"d":"2,685"},{"v":2685,"d":"2,685"},{"v":2685,"d":"2,685"},{"v":2685,"d":"2,685"},{"v":2685,"d":"2,685"},{"v":2685,"d":"2,685"},{"v":2685,"d":"2,685"}]
[null,"Kolotek spredaj/zadaj (mm)","1.544/1.558","1.544/1.558","1.544/1.558","1.544/1.558","1.544/1.558","1.544/1.558","1.544/1.558"]
[null,"Višina od tal (mm)",145,145,145,145,145,145,145]
[null,"Notranje mere"]
[null,"Prostor za noge spredaj/zadaj (mm) ","1.074/917","1.074/917","1.074/917","1.074/917","1.074/917","1.074/917","1.074/917"]
[null,"Prostor za rame spredaj/zadaj (mm) ","1.391/1.370","1.391/1.370","1.391/1.370","1.391/1.370","1.391/1.370","1.391/1.370","1.391/1.370"]
[null,"Prostor za glavo spredaj/zadaj (mm) ","999/963","999/963","999/963","999/963","999/963","999/963","999/963"]
[null,"Prostornina prtljažnika (dvignjen/zložen sedež) (I)","450 (VDA)","450 (VDA)","450 (VDA)","450 (VDA)","450 (VDA)","450 (VDA)","450 (VDA)"]
[null,"Širina platišč (palci)(mm)/velikost pnevmatik","6.5Jx16/205/60R16\n7Jx17/215/50R17","6.5Jx16/205/60R16\n7Jx17/215/50R17","6.5Jx16/205/60R16\n7Jx17/215/50R17","6.5Jx16/205/60R16\n7Jx17/215/50R17","6.5Jx16/205/60R16\n7Jx17/225/50R17","6.5Jx16/205/60R16\n7Jx17/225/50R17","6.5Jx16/205/60R16\n7Jx17/225/50R17"]
[null,"Polmer kroga obračanja; najmanjši/med dvema zidovoma (m)","10,9/11,4","10,9/11,4","10,9/11,4","10,9/11,4","10,9/11,4","10,9/11,4","10,9/11,4"]
[null,"Vrtljaji krmila med skrajnima položajema",2.7,2.7,2.7,2.7,2.7,2.7,2.7]
[null,"Krmilni mehanizem","električno servokrmiljenje","hidravlično servokrmiljenje","hidravlično servokrmiljenje","hidravlično servokrmiljenje","električno servokrmiljenje","električno servokrmiljenje","električno servokrmiljenje"]
[null,"Zunanji premer krmila (mm)",370,370,370,370,370,370,370]
[null,"Skupna teža vozila/najv. dovoljena teža (GVW) (kg)","1.300/1.834","1.310/1.844","1.305/1.839","1.315/1.849","1.425/1.951","1.460/1.994","1,490/2,014"]
[null,"Razmerje moč/teža (kg/kW) (prazno vozilo)",{"v":14.25438596491228,"d":"14.3"},{"v":14.364035087719298,"d":"14.4"},{"v":12.548076923076923,"d":"12.5"},{"v":12.64423076923077,"d":"12.6"},{"v":14.84375,"d":"14.8"},{"v":12.166666666666666,"d":"12.2"},{"v":12.416666666666666,"d":"12.4"}]
[null,"Največja osna obremenitev spredaj/zadaj (kg)","1.060/1.000","1.060/1.000","1.060/1.000","1.060/1.000","1.160/1.000","1.160/1.000","1.160/1.000"]
[null,"Teža prikolice – brez zavor (kg)",695,695,695,695,750,750,750]
[null,"                    – z zavorami (kg)",{"v":1200,"d":"1,200"},{"v":1200,"d":"1,200"},{"v":1200,"d":"1,200"},{"v":1200,"d":"1,200"},{"v":1200,"d":"1,200"},{"v":1200,"d":"1,200"},{"v":1200,"d":"1,200"}]
[null,"Teža mehanske priklopne spojke (kg)",75,75,75,75,75,75,75]
[null,"Teža sklopa kljuke (kg)",25,25,25,25,25,25,25]
[null,"Obremenitev strehe (kg)","n.p.","n.p.","n.p.","n.p.","n.p.","n.p.","n.p."]
[null,"Prostornina posode za gorivo (l)",60,60,60,60,60,60,60]
[null,"Zmogljivost"]
[null,"Najvišja hitrost (km/h)",190,185,200,195,200,215,203]
[null,"Pospeševanje 0–100 km/h (s)",12.8,{"v":13,"d":"13.0"},{"v":11,"d":"11.0"},11.3,{"v":10,"d":"10.0"},8.5,9.1]
[null,"Pospeševanje. 40–100 km/h v 4. prestavi (s)",{"v":19,"d":"19.0"},10.9,17.5,9.3,12.2,13.1,8.5]
[null,"Pospeševanje 80–120 km/h v 5. prestavi (s)",18.6,10.9,17.9,9.2,9.5,{"v":10,"d":"10.0"},8.2]
[null,"Gorivo","bencin (neosvinčen)","bencin (neosvinčen)","bencin (neosvinčen)","bencin (neosvinčen)","dizel","dizel","dizel"]
[null,"Poraba goriva (l/100 km)",{"v":6.330065359477125,"d":"6.3"},7.3,6.4,7.1,4.5,4.8,6.3]
[null,"Poraba goriva (l/100 km), mestna vožnja",8.6,10.3,8.7,10.1,5.5,{"v":6,"d":"6.0"},5.9]
[null,"Poraba goriva (l/100 km), zunajmestna vožnja",5.1,5.6,5.1,5.4,3.9,4.2,7.7]
[null,"Izpust CO2 (g/km)",149,170,151,166,117,126,4.4]
[null,"Izpust CO2 (g/km), mestna vožnja",201,240,205,236,143,159,154]
[null,"Izpust CO2 (g/km), zunajmestna vožnja",119,131,119,127,103,111,203]
[null,"Emisijski razred","Euro5b","Euro5b","Euro5b","Euro5b","Euro5b","Euro5a (5b od avgusta 2012)","Euro5a (5b od avgusta 2012)"]

{"sheet":"Cruze sedan","index":2,"n_rows":90,"n_cols":10,"rows_kept":90,"merged":[[0,1,0,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Tehnični podatki 4-vratnega modela Cruze"]
[null,"● Letnik modela: 2013"]
[null,"● Trg: Evropa"]
[null,"● Stanje: 30. avgust 2012"]
[null,"Pogonski sklop","1,4 l turbo, RM\n (s sistemom Start/Stop)","1,6 l, RM","1,6 l, SM","1,8 l, RM","1,8 l, SM","1,7 l dizel, RM\n (s sistemom Start/Stop)","2,0 l dizel, RM\n (s sistemom Start/Stop)","2,0 l dizel, RM"]
[null,"Podatki o motorju"]
[null,"Motor, položaj","spredaj, prečno pred osjo","spredaj, prečno pred osjo","spredaj, prečno pred osjo","spredaj, prečno pred osjo","spredaj, prečno pred osjo","spredaj, prečno pred osjo","spredaj, prečno pred osjo","spredaj, prečno pred osjo"]
[null,"Hladilni sistem","s tekočino, zaprt krogotok","s tekočino, zaprt krogotok","s tekočino, zaprt krogotok","s tekočino, zaprt krogotok","s tekočino, zaprt krogotok","s tekočino, zaprt krogotok","s tekočino, zaprt krogotok","s tekočino, zaprt krogotok"]
[null,"Število valjev",4,4,4,4,4,4,4,4]
[null,"Izvrtina (mm)",72.5,79,79,80.5,80.5,79,"86","86"]
[null,"Hod (mm)",82.6,81.5,81.5,88.2,88.2,86,"86","86"]
[null,"Gibna prostornina (cm3)",1364,1598,1598,1796,1796,1686,1998,1998]
[null,"Razmerje kompresije","10,5 : 1","11,0 : 1","11,0 : 1","10,5 : 1","10,5 : 1","16,5 :1 ","16,5 : 1","16,5 : 1"]
[null,"Vrsta motorja","vrstni","vrstni; 5 glavnih ležajev","vrstni; 5 glavnih ležajev","vrstni; 5 glavnih ležajev","vrstni; 5 glavnih ležajev","vrstni; 5 glavnih ležajev","vrstni; 4-valjni","vrstni; 4-valjni"]
[null,"Material bloka/glave motorja","lito železo/aluminij","lito železo/aluminij","lito železo/aluminij","lito železo/aluminij","lito železo/aluminij","lito železo/aluminij","lito železo/aluminij","lito železo/aluminij"]
[null,"Odmične gredi, mesto","2 v glavi motorja (DOHC), gnani z zobatim jermenom","2 v glavi motorja (DOHC), gnani z zobatim jermenom","2 v glavi motorja (DOHC), gnani z zobatim jermenom","2 v glavi motorja (DOHC), gnani z zobatim jermenom","2 v glavi motorja (DOHC), gnani z zobatim jermenom","2 v glavi motorja (DOHC), gnani z zobatim jermenom","2 v glavi motorja (DOHC), gnani z verigo","2 v glavi motorja (DOHC), gnani z verigo"]
[null,"Ventilni sklop","DOHC, 16-ventilni","DOHC, 16-ventilni","DOHC, 16-ventilni","DOHC, 16-ventilni","DOHC, 16-ventilni","DOHC, 16-ventilni","DOHC, 16-ventilni","DOHC, 16-ventilni"]
[null,"Razporeditev ventilov","V; 4 na valj","V; 4 na valj","V; 4 na valj","V; 4 na valj","V; 4 na valj","V; 4 na valj","4 na valj","4 na valj"]
[null,"Prilagajanje ventilov","mehanski dročnik","mehanski dročnik","mehanski dročnik","mehanski dročnik","mehanski dročnik","mehanski dročnik","samodejno hidravlično","samodejno hidravlično"]
[null,"Dovod goriva","večtočkovno vbrizgavanje","večtočkovno vbrizgavanje","večtočkovno vbrizgavanje","večtočkovno vbrizgavanje","večtočkovno vbrizgavanje","vbrizgavanje s skupnim vodom","vbrizgavanje s skupnim vodom","vbrizgavanje s skupnim vodom"]
[null,"Sistem vžiga","Delphi","sistem neposrednega vžiga","sistem neposrednega vžiga","sistem neposrednega vžiga","sistem neposrednega vžiga",2.7,"-","-"]
[null,"Črpalka za gorivo","elektromotor","elektromotor","elektromotor","elektromotor","elektromotor","elektromotor","elektromotor","elektromotor"]
[null,"Sistem upravljanja izpustov"," GM-jev lastni","Siemens SIM2K-76","Siemens SIM2K-76","Siemens SIM2K-76","Siemens SIM2K-76","krmilnik (ECU – Delphi)","DELPHI EMS","DELPHI EMS"]
[null,"Moč (kW/KM pri 1/min)","103/140 pri 6.000","(91,2 / 124 pri 6.200)","(91,2 / 124 pri 6.200)","(104 / 141 pri 6.200)","(104 / 141 pri 6.200)","(96/130 pri 4.000 vrt./min)","120/163 pri 3,800","120/163 pri 3800"]
[null,"Specifična moč (kW/l; KM/l)","75,5 : 102,6","56,0 ; 76,2","56,0 ; 76,2","57,8 ; 78,3","57,8 ; 78,3",56.94,"60,1/81,6","60,1/81,6"]
[null,"Največji navor (Nm pri 1/min)","200 / 1.850~4.900","(155 pri 4.000)","(155 pri 4.000)","(176 pri 3.800)","(176 pri 3.800)","300 pri 2.000-2.500","360 pri 1.750~2.750","360 pri 1.750~2.750"]
[null,"Specifični navor (Nm/l)",146.6,95.2,95.2,{"v":97.77777777777777,"d":"97.8"},{"v":97.77777777777777,"d":"97.8"},178,180.2,180.2]
[null,"Povprečna hitrost bata (m/s)","še ni potrjeno",17.4,17.4,18.2,18.2,"še ni potrjeno",14.3,14.3]
[null,"Prostornina motornega olja (l)",4.5,4.5,4.5,4.5,4.5,"5,4",7.1,7.1]
[null,"Prostornina hladilne tekočine (l)",6.3,6.3,6.3,6.3,6.3,6.5,7.5,7.5]
[null,"Akumulator 12 V, zmogljivost (Ah)",60,60,60,60,60,75,75,75]
[null,"Alternator 14,2 V, zmogljivost (W)",140,100,100,100,100,140,140,140]
[null,"Menjalnik"]
[null,"Pogonska os","pogon na sprednjih kolesih","pogon na sprednjih kolesih","pogon na sprednjih kolesih","pogon na sprednjih kolesih","pogon na sprednjih kolesih","pogon na sprednjih kolesih","pogon na sprednjih kolesih","pogon na sprednjih kolesih"]
[null,"Vrsta menjalnika","ročni","ročni","samodejni","ročni","samodejni","ročni","ročni","samodejni"]
[null,"Prestavna razmerja","3,818/2,053/1,302/0,959/0,744/0,614\nvzv. 3,545/RKP 4,176","3,818/2,158/1,481/1,121/0,886/\nvzv. 3,545/RKP 4,176","4,449/2,908/1,893/1,446/1/0,742/\nvzv. 2,871/RKP 4,11","3,818/2,158/1,481/1,121/0,886/\nvzv. 3,545/RKP 3,722","4,449/2.908/1,893/1,446/1/0,742/\nvzv. 2,871/RKP 3,72","3,818/2,053/1,302/0,959/0,744/0,614/\nvzv. 3,545/RKP 3,65","4,167/2,130/1,321/0,954/0,755/0,623/\nvzv. 3,917/RKP 3,348","4,584/2,964/1,912/1,446/1/0,746/\nvzv. 2,94/RKP 2,64"]
[null,"Vrsta sklopke","suha, enojna","suha, enojna","-","suha, enojna","-","suha, enojna","suha, enojna","-"]
[null,"Karoserija"]
[null,"Sedeži",5,5,5,5,5,5,5,5]
[null,"Koeficient upora (cd)",0.352,0.352,0.352,0.352,0.352,0.352,0.352,0.352]
[null,"Sprednji del (A v m2)",2.217,2.217,2.217,2.217,2.217,2.217,2.217,2.217]
[null,"Indeks (cw xA)",{"v":0.78,"d":"0.780"},{"v":0.78,"d":"0.780"},{"v":0.78,"d":"0.780"},{"v":0.78,"d":"0.780"},{"v":0.78,"d":"0.780"},{"v":0.78,"d":"0.780"},{"v":0.78,"d":"0.780"},{"v":0.78,"d":"0.780"}]
[null,"Podvozje"]
[null,"Vzmetenje sprednjih koles","vzmetna noga McPherson","vzmetna noga McPherson","vzmetna noga McPherson","vzmetna noga McPherson","vzmetna noga McPherson","vzmetna noga McPherson","vzmetna noga McPherson","vzmetna noga McPherson"]
[null,"Vzmetenje zadnjih koles","sestavljena ročična gred","sestavljena ročična gred","sestavljena ročična gred","sestavljena ročična gred","sestavljena ročična gred","sestavljena ročična gred","sestavljena ročična gred","sestavljena ročična gred"]
[null,"Zavore"]
[null,"Zavorni krogotok","križna diagonalna razdelitev","križna diagonalna razdelitev","križna diagonalna razdelitev","križna diagonalna razdelitev","križna diagonalna razdelitev","križna diagonalna razdelitev","križna diagonalna razdelitev","križna diagonalna razdelitev"]
[null,"Premer sprednjih zavor (mm)","15-palčne zračno hlajene kolutne zavore (276 mm)","15-palčne zračno hlajene kolutne zavore (276 mm)","15-palčne zračno hlajene kolutne zavore (276 mm)","15-palčne zračno hlajene kolutne zavore (276 mm)","15-palčne zračno hlajene kolutne zavore (276 mm)","16-palčne zračno hlajene kolutne zavore (300 mm)","16-palčne zračno hlajene kolutne zavore (300 mm)","16-palčne zračno hlajene kolutne zavore (300 mm)"]
[null,"Premer zadnjih zavor (mm)","15-palčne kolutne zavore s trdnim sedlom (268 mm)","15-palčne kolutne zavore s trdnim sedlom (268 mm)","15-palčne kolutne zavore s trdnim sedlom (268 mm)","15-palčne kolutne zavore s trdnim sedlom (268 mm)","15-palčne kolutne zavore s trdnim sedlom (268 mm)","16-palčne kolutne zavore s trdnim sedlom (268 mm)","16-palčne kolutne zavore s trdnim sedlom (268 mm)","16-palčne kolutne zavore s trdnim sedlom (268 mm)"]
[null,"ABS","4-kanalni, 4-tipalni","4-kanalni, 4-tipalni","4-kanalni, 4-tipalni","4-kanalni, 4-tipalni","4-kanalni, 4-tipalni","4-kanalni, 4-tipalni","4-kanalni, 4-tipalni","4-kanalni, 4-tipalni"]
[null,"Teže in mere"]
[null,"Zunanje mere"]
[null,"Dolžina (mm)","4,514","4,514","4,514","4,514","4,514","4,514","4,510","4,514"]
[null,"Širina (mm)",{"v":1797,"d":"1,797"},{"v":1797,"d":"1,797"},{"v":1797,"d":"1,797"},{"v":1797,"d":"1,797"},{"v":1797,"d":"1,797"},{"v":1797,"d":"1,797"},{"v":1797,"d":"1,797"},{"v":1797,"d":"1,797"}]
[null,"Višina (mm)",{"v":1477,"d":"1,477"},{"v":1477,"d":"1,477"},{"v":1477,"d":"1,477"},{"v":1477,"d":"1,477"},{"v":1477,"d":"1,477"},{"v":1477,"d":"1,477"},{"v":1477,"d":"1,477"},{"v":1477,"d":"1,477"}]
[null,"Medosna razdalja (mm)",{"v":2685,"d":"2,685"},{"v":2685,"d":"2,685"},{"v":2685,"d":"2,685"},{"v":2685,"d":"2,685"},{"v":2685,"d":"2,685"},{"v":2685,"d":"2,685"},{"v":2685,"d":"2,685"},{"v":2685,"d":"2,685"}]
[null,"Kolotek spredaj/zadaj (mm)","1.544/1.558","1.544/1.558","1.544/1.558","1.544/1.558","1.544/1.558","1.544/1.558","1.544/1.558","1.544/1.558"]
[null,"Višina od tal (mm)",145,145,145,145,145,145,145,145]
[null,"Notranje mere"]
[null,"Prostor za noge spredaj/zadaj (mm) ","1.074/917","1.074/917","1.074/917","1.074/917","1.074/917","1.074/917","1.074/917","1.074/917"]
[null,"Prostor za rame spredaj/zadaj (mm) ","1.391/1.370","1.391/1.370","1.391/1.370","1.391/1.370","1.391/1.370","1.391/1.370","1.391/1.370","1.391/1.370"]
[null,"Prostor za glavo spredaj/zadaj (mm) ","999/974","999/974","999/974","999/974","999/974","999/974","999/974","999/974"]
[null,"Prostornina prtljažnika (dvignjen/zložen sedež) (I)","413 (VDA)","413 (VDA)","413 (VDA)","413 (VDA)","413 (VDA)","413 (VDA)","413 (VDA)","413 (VDA)"]
[null,"Širina platišč (palci)(mm)/velikost pnevmatik","6.5Jx16/205/60R16\n7Jx17/215/50R17","6.5Jx16/205/60R16\n7Jx17/215/50R17","6.5Jx16/205/60R16\n7Jx17/215/50R17","6.5Jx16/205/60R16\n7Jx17/215/50R17","6.5Jx16/205/60R16\n7Jx17/215/50R17","6.5Jx16/205/60R16\n7Jx17/225/50R17","6.5Jx16/205/60R16\n7Jx17/225/50R17","6.5Jx16/205/60R16\n7Jx17/225/50R17"]
[null,"Polmer kroga obračanja; najmanjši/med dvema zidovoma (m)","10,9/11,4","10,9/11,4","10,9/11,4","10,9/11,4","10,9/11,4","10,9/11,4","10,9/11,4","10,9/11,4"]
[null,"Vrtljaji krmila med skrajnima položajema",2.7,2.7,2.7,2.7,2.7,2.7,2.7,2.7]
[null,"Krmilni mehanizem","električno servokrmiljenje","električno servokrmiljenje","hidravlično servokrmiljenje","hidravlično servokrmiljenje","hidravlično servokrmiljenje","električno servokrmiljenje","električno servokrmiljenje","električno servokrmiljenje"]
[null,"Zunanji premer krmila (mm)",370,370,370,370,370,370,370,370]
[null,"Skupna teža vozila/najv. dovoljena teža (GVW) (kg)","1.319/1.832","1.305/1.819","1.315/1.829","1.310/1.824","1.319/1.833","1.429/1941","1.480/1.994","1.510/2.023"]
[null,"Razmerje moč/teža (kg/kW)(prazno vozilo)",{"v":12.805825242718447,"d":"12.8"},{"v":14.30921052631579,"d":"14.3"},{"v":14.418859649122806,"d":"14.4"},{"v":12.596153846153847,"d":"12.6"},{"v":12.682692307692308,"d":"12.7"},{"v":14.885416666666666,"d":"14.9"},{"v":12.333333333333334,"d":"12.3"},{"v":12.583333333333334,"d":"12.6"}]
[null,"Največja osna obremenitev spredaj/zadaj (kg)","1.060/1.000","1.060/1.000","1.060/1.000","1.060/1.000","1.060/1.000","1.160/1.000","1.160/1.000","1.160/1.000"]
[null,"Teža prikolice – brez zavor (kg)",695,695,695,695,695,750,750,750]
[null,"                    – z zavorami (kg)",{"v":1200,"d":"1,200"},{"v":1200,"d":"1,200"},{"v":1200,"d":"1,200"},{"v":1200,"d":"1,200"},{"v":1200,"d":"1,200"},{"v":1200,"d":"1,200"},{"v":1200,"d":"1,200"},{"v":1200,"d":"1,200"}]
[null,"Teža mehanske priklopne spojke (kg)",75,75,75,75,75,75,75,75]
[null,"Teža sklopa kljuke (kg)",25,25,25,25,25,25,25,25]
[null,"Obremenitev strehe (kg)","n.p.","n.p.","n.p.","n.p.","n.p.","n.p.","n.p.","n.p."]
[null,"Prostornina posode za gorivo (l)",60,60,60,60,60,60,60,60]
[null,"Zmogljivost"]
[null,"Najvišja hitrost (km/h)",195,190,180,195,190,200,210,208]
[null,"Pospeševanje 0–100 km/h (s)",9.3,12.8,{"v":13,"d":"13.0"},{"v":11,"d":"11.0"},11.3,10.2,9.2,9.9]
[null,"Pospeševanje 40–100 km/h v 4. prestavi (s)",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":19,"d":"19.0"},10.9,17.5,9.3,12.6,13.9,8.5]
[null,"Pospeševanje 80–120 km/h v 5. prestavi (s)",14.2,18.6,10.9,17.9,9.2,9.8,10.8,8.6]
[null,"Gorivo","gasoline (unleaded)","gasoline (unleaded)","gasoline (unleaded)","gasoline (unleaded)","gasoline (unleaded)","diesel","diesel","diesel"]
[null,"Poraba goriva (l/100 km)",{"v":5.6078431372549025,"d":"5.6"},{"v":6.415032679738562,"d":"6.4"},7.3,6.4,7.1,4.5,4.8,5.9]
[null,"Poraba goriva (l/100 km), mestna vožnja",7.4,8.6,10.3,8.7,10.1,5.5,{"v":6,"d":"6.0"},7.7]
[null,"Poraba goriva (l/100 km), zunajmestna vožnja",4.6,5.1,5.6,5.1,5.4,3.9,4.2,4.8]
[null,"Izpust CO2 (g/km)",131,149,170,151,166,117,126,154]
[null,"Izpust CO2 (g/km), mestna vožnja",173,201,240,205,236,143,159,203]
[null,"Izpust CO2 (g/km), zunajmestna vožnja",107,119,131,119,127,103,111,127]
[null,"Emisijski razred","Euro5b","Euro5b","Euro5b","Euro5b","Euro5b","Euro5b","Euro5a (5b od avgusta 2012)","Euro5a (5b od avgusta 2012)"]