{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Malibu"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Malibu","index":0,"n_rows":94,"n_cols":6,"rows_kept":94,"merged":[[4,2,4,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Tehnični podatki modela Chevrolet Malibu"]
[null,"● Letnik modela: 2012"]
[null,"● Trg: Evropa"]
[null,"● Stanje: 27. avgust 2012 "]
[null,"Regija","Evropa"]
[null,"Pogonski sklop","2,4 l, RM","2,4 l, SM","2,0 l,  dizel RM","2,0 l,  dizel SM"]
[null,"Podatki o motorju"]
[null,"Motor, položaj","spredaj, prečno pred osjo","spredaj, prečno pred osjo","spredaj, prečno pred osjo","spredaj, prečno pred osjo"]
[null,"Hladilni sistem","s tekočino, zaprt krogotok","s tekočino, zaprt krogotok","s tekočino, zaprt krogotok","s tekočino, zaprt krogotok"]
[null,"Število valjev",4,4,4,4]
[null,"Izvrtina (mm)","88","88","83","83"]
[null,"Hod (mm)","98","98","90,4","90,4"]
[null,"Gibna prostornina (cm3)",2384,2384,1956,1956]
[null,"Kompresijsko razmerje","10,4 : 1","10,4 : 1","16,5 : 1","16,5 : 1"]
[null,"Vrsta motorja","vrstni; 4","vrstni; 4","vrstni; 4","vrstni; 4"]
[null,"Material bloka/glave motorja","lito železo/aluminij","lito železo/aluminij","lito železo/aluminij","lito železo/aluminij"]
[null,"Odmične gredi, mesto","2 v glavi motorja (DOHC), gnani z verigo","2 v glavi motorja (DOHC), gnani z verigo","2 v glavi motorja","2 v glavi motorja"]
[null,"Ventilni sklop","DOHC, 16-ventilni","DOHC, 16-ventilni","DOHC, 16-ventilni","DOHC, 16-ventilni"]
[null,"Razporeditev ventilov","4 na valj","4 na valj","4 na valj","4 na valj"]
[null,"Prilagajanje ventilov","samodejno hidravlično","samodejno hidravlično","samodejno hidravlično","samodejno hidravlično"]
[null,"Dovod goriva","MPI","MPI"," vbrizgavanje s skupnim vodom"," vbrizgavanje s skupnim vodom"]
[null,"Sistem vžiga","vžigalna tuljava na svečki","vžigalna tuljava na svečki","ni na voljo","ni na voljo"]
[null,"Črpalka za gorivo","ERFS","ERFS","RFS","RFS"]
[null,"Sistem upravljanja izpustov","GMCH Kokomo EMS","GMCH Kokomo EMS","BOSCH EMS","BOSCH EMS"]
["   ","Moč (kW/KM pri 1/min)","123/167,2 pri 5.800 vrt/min","123/167,2 pri 5.800 vrt/min","117,3/160 pri 4.000 vrt/min","117,3/160 pri 4.000 vrt/min"]
[null,"Specifična moč (kW/l; KM/l)","51,59/70,13","51,59/70,13","59,96/81,8","59,96/81,8"]
[null,"Največji navor (Nm pri 1/min)","225 pri 4.600 vrt/min","225 pri 4.600 vrt/min","350 Nm / 1750 vrt/min","350 Nm / 1750 vrt/min "]
[null,"Specifični navor (Nm/l)","94,38","94,38","178,9","178,9"]
[null,"Povprečni dejanski tlak pri",11.86,11.86,"22,59 pri 2.000 vrt/min","22,59 pri 2.000 vrt/min"]
[null,"največji moči/navoru (kPa)","1.067,5 pri največji moči","1.067,5 pri največji moči","1.800 pri največji moči","1.800 pri največji moči"]
[null,"Povprečna hitrost bata (m/s)","18,95","18,95","12,1","12,1"]
[null,"Prostornina motornega olja (l)","5,5","5,5","4,5","4,5"]
[null,"Prostornina hladilne tekočine (l)","7,8","7,8","9,0 ","9,0"]
[null,"Akumulator 12 V, zmogljivost (Ah)","60 Ah","60 Ah","90 Ah","90 Ah"]
[null,"Alternator 14,2 V, zmogljivost (W)","120 A","120 A","140 A","140 A"]
[null,"Menjalnik"]
[null,"Pogonska os","pogon na sprednjih kolesih","pogon na sprednjih kolesih","pogon na sprednjih kolesih","pogon na sprednjih kolesih"]
[null,"Vrsta menjalnika","ročni","samodejni","ročni","samodejni"]
[null,"Prestavna razmerja","3,818/2,158/1,475/1,067/0,875/0,744/vzv. 3,545/RKP: 4.176","4,584/2,964/1,912/1,446/1/0,746/vzv. -2,94/RKP:3,23","3,917/2,040/1,321/0,954/0,755/0,623/vzv. 3,75/RKP: 3,545","4,184/2,370/1,556/1,155/0,859/0,686/vzv. 3,394/RKP 3,200"]
[null,"Vrsta sklopke","suha, enojna lamela","-","suha, enojna lamela","-"]
[null,"Karoserija"]
[null,"Sedeži",5,5,5,5]
[null,"Koeficient upora (c d)",{"v":0.33,"d":"0.330"},0.327,0.327,0.327]
[null,"Sprednji del (A v m2)",2.331,2.331,2.331,2.331]
[null,"Indeks (c w xA)",0.762,0.762,0.762,0.762]
[null,"Podvozje"]
[null,"Vzmetenje sprednjih koles","vzmetna noga McPherson","vzmetna noga McPherson","vzmetna noga McPherson","vzmetna noga McPherson"]
[null,"Vzmetenje zadnjih koles","veččlenasto vzmetenje (4-členasto)","veččlenasto vzmetenje (4-členasto)","veččlenasto vzmetenje (4-členasto)","veččlenasto vzmetenje (4-členasto)"]
[null,"Zavore"]
[null,"Zavorni krogotok","X-diagonale","X-diagonale","X-diagonale","X-diagonale"]
[null,"Premer sprednjih zavor (mm)","16-palčne hlajene kolutne zavore ","16-palčne hlajene kolutne zavore ","17-palčne hlajene kolutne zavore ","17-palčne hlajene kolutne zavore "]
[null,"Premer zadnjih zavor (mm)","16-palčne kolutne zavore s trdnim sedlom","16-palčne kolutne zavore s trdnim sedlom","17-palčne kolutne zavore s trdnim sedlom","17-palčne kolutne zavore s trdnim sedlom"]
[null,"ABS/ESC","ESC (4-kanalni, 4-tipalni)","ESC (4-kanalni, 4-tipalni)","ESC (4-kanalni, 4-tipalni)","ESC (4-kanalni, 4-tipalni)"]
[null,"Teže in mere"]
[null,"Zunanje mere"]
[null,"Dolžina (mm)","4,865","←","←","←"]
[null,"Širina (mm)","1,855","←","←","←"]
[null,"Višina (mm)","1,465","←","←","←"]
[null,"Medosna razdalja (mm)","2,737","←","←","←"]
[null,"Kolotek spredaj/zadaj (mm)","1,583/1,585","←","←","←"]
[null,"Notranje mere"]
[null,"Dolžina (mm) ","1,840","←","←","←"]
[null,"Širina (mm) ","1,538","←","←","←"]
[null,"Višina (mm) ","1,177","←","←","←"]
[null,"Prostor za noge spredaj/zadaj (mm) ","1,069/946","←","←","←"]
[null,"Prostor za rame spredaj/zadaj (mm) ","1,461/1,450","←","←","←"]
[null,"Prostor za glavo spredaj/zadaj (mm) ","991/952","←","←","←"]
[null,"Prostornina prtljažnika (dvignjen/zložen sedež) (I)","545(VDA)","←","←","←"]
[null,"Širina platišč (palci)(mm)/velikost pnevmatik","7Jx17/225/55R17\n8JX18 / 245/45R18","7Jx17/225/55R17\n8JX18 / 245/45R18","7Jx17/225/55R17\n8JX18 / 245/45R18","7Jx17/225/55R17\n8JX18 / 245/45R18"]
[null,"Polmer kroga obračanja; najmanjši/med dvema zidovoma (m)","najmanjši 10,8\nmed zidovi 11,6","←","←","←"]
[null,"Vrtljaji krmila med skrajnima položajema",2.68,2.68,2.68,2.68]
[null,"Krmilni mehanizem","električno servokrmiljenje ","električno servokrmiljenje ","električno servokrmiljenje ","električno servokrmiljenje "]
[null,"Zunanji premer krmila (mm)",370,370,370,370]
[null,"Skupna teža vozila/najv. dovoljena teža (GVW) (kg)","1.520/2.100","1.539/2.100","1595/2260","1635/2260"]
[null,"Razmerje moč/teža (kg/kW; kg/KM)(prazen)","12,36","12,51","13,6","13,9"]
[null,"Največja osna obremenitev spredaj/zadaj (kg)","1.270/1.270","1.270/1.270","1270/1270","1270/1270"]
[null,"Teža prikolice – brez zavor (kg)",750,750,750,750]
[null,"                    – z zavorami (kg)",{"v":1200,"d":"1,200"},{"v":1200,"d":"1,200"},1800,1800]
[null,"Teža mehanske priklopne spojke (kg)",75,75,75,75]
[null,"Teža sklopa kljuke (kg)",25,25,25,25]
[null,"Obremenitev strehe (kg)",100,100,100,100]
[null,"Prostornina posode za gorivo (l)",73,73,73,73]
[null,"Zmogljivost"]
[null,"Najvišja hitrost (km/h)",{"v":204,"d":"204.00"},{"v":206,"d":"206.00"},213,212]
[null,"Pospešek 0–100 km/h (s)",{"v":9.5,"d":"9.50"},10.16,"9,75",9.9]
[null,"Zunanji hrup pri vožnji (dBA)",73.8,72.3,{"v":74,"d":"74.0"},72.2]
[null,"Gorivo","bencin","bencin","dizel","dizel"]
[null,"Povprečna poraba goriva (l/100 km)",7.8,{"v":8,"d":"8.0"},5.1,{"v":6,"d":"6.0"}]
[null,"Poraba goriva pri mestni vožnji (l/100 km)",10.8,11.5,6.6,8.1]
[null,"Poraba goriva pri vožnji izven mesta (l/100 km)",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":6,"d":"6.0"},4.2,4.9]
[null,"Kombinirani izpusti CO2 (g/km)",184,188,134,160]
[null,"Izpusti CO2 pri mestni vožnji (g/km)",256,269,174,214]
[null,"Izpusti CO2 pri vožnji izven mesta (g/km)",143,140,111,128]
[null,"Emisijski razred","Euro5","Euro5","Euro5","Euro5"]