**A110 E-TERNITÉ****: TEHNIČNI PODATKI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ALPINE A110bencinski motor | A110 E-TERNITÉ |
| **ZMOGLJIVOSTI** |
| največji navor  | 320 / 340 Nm | 300 Nm |
| največja moč | 215 / 221 kW | 178 kW |
| pospešek 0-100 km/h | 4,4 s / 4,2 s | do 4,5 s |
|  Največja hitrost | 260 / 280 km/h | do 250 km/h |
|  1.000 m z mesta | 22,8 / 22,4 s | 23,7 s |
| **TEŽA** |
| teža praznega | 1.120 kg | 1.378 kg (cilj 1.320 kg) |
| razporeditev spr. / zad. | 43 % / 57 % | 42 % / 58 % |
| **DOSEG (60 kw/h)** |
| WLTP (km) | 550 | 420 (BCB LR/ 470) |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Motor / e-Motor | MR18 215 kW / 320 Nm | 6AM 178 kW / 300 Nm |
| **Menjalnik** | DCT 7 Getrag DW30 | Alpine DCT 2 |
| **Število prestav** | 7 | 2 |
| **Platišča** | kovan aluminijspredaj 7,5 J 18 / zadaj 8,5 J 18 | kovan aluminijspredaj 7,5 J 18 / zadaj 8,5 J 18 |
| **Pnevmatike** | spredaj 215/40 R18 – zadaj 245/40 R18 | spredaj 215/40 R18 – zadaj 245/40 R18 |
| **Prednja prema** | dve trikotni vodili | enako kot A110 bencin |
| **Zadnja prema** | dve trikotni vodili | enako kot A110 bencin, ojačene spodnje roke |
| **Vzmeti** | spredaj 47 N/mm / zadaj 90 N/mm | spredaj 50 N/mm / zadaj 130 N/mm |
| **Stabilizatorja** | spredaj 106 daN.m/° / zadaj 29,8 daN.m/° | spredaj 106 daN.m/° / zadaj 29 daN.m/° |
| **Blažilniki** | Mando | Ohlins |
| **E/E** | T4VS | T4VS / vmesnik Alpine / SWEET 200 |
| **Akumulator** | SO | 62 kWh / 200 kW |
| **Masa** | 1.120 kg | 1.378 kg |