{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Evropa","Sheet1","Sheet2"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Evropa","index":0,"n_rows":89,"n_cols":14,"rows_kept":89,"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":6},"Tehnični podatki modela Chevrolet Aveo"]
["● Letnik modela: 2012"]
["● Trg: Evropa 27 + 3"]
[]
[{"$nulls":4},"1,2 detuned RM","1,2 običajni RM","1,2 ECO RM","1,4  RM","1,4  SM","1,6 RM","1,6 SM","1,3 D (75 KM) RM","1,3 D (95 KM) RM","1,3 D (95 KM) ECO RM"]
["Podatki o motorju"]
[null,"Mesto motorja:",null,null,"spredaj, prečno pred osjo","←","←","←","←","←","←","spredaj","←","←"]
[null,"Hladilni sistem:",null,null,"s tekočino, zaprt krogotok","←","←","←","←","←","←","hladilna tekočina","←","←"]
[null,"Število valjev:",null,null,4,"←","←","←","←","←","←",4,"←","←"]
[null,"Vrtina (mm):",null,null,73.4,"←","←","←","←",79,"←",69.6,"←","←"]
[null,"Hod (mm):",null,null,72.6,"←","←",82.6,"←",81.5,"←",82,"←","←"]
[null,"Gibna prostornina (cm3):",null,null,1229,"←","←",1398,"←",1598,"←",1248,"←","←"]
[null,"Kompresijsko razmerje:",null,null,10.5,"←","←","←","←",10.8,"←",16.8,"←","←"]
[null,"Vrsta motorja:",null,null,"vrstni","←","←","←","←","←","←","dizel","←","←"]
[null,"Dovod goriva:",null,null,"večtočkovno vbrizgavanje","←","←","←","←","←","←","tehnologija skupnega voda","←","←"]
[null,"Sistem vžiga:",null,null,"pozitivni vžig","←","←","←","←","←","←","kompresijski vžig","←","←"]
[null,"Črpalka za gorivo:",null,null,"elektromotor","←","←","←","←","←","←","←","←","←"]
[null,"Sistem upravljanja emisij:",null,null,"GM G12014","GM G12015","GM G12020","GM G12016","GM G12017","GM G12021","GM G12022","-","-","-"]
[null,"Moč (kW/KM pri 1/min):",null,null,"51 kW pri 5600","63 kW pri 5600","←","74 kW pri 6000","←","85 kW pri 6000","←","75 @ 4000","95 @ 4000","95 @ 4000"]
[null,"Največji navor (Nm pri 1/min):",null,null,"115 pri 4000","←","←","130 pri 4000","←","155 pri 4000","←","190 @ 1750","210 @ 1750","190 @ 1750"]
[null,"Prostornina motornega olja (l):",null,null,4.3,"←","←","←","←",4.5,"←","←","←","←"]
[null,"Prostornina hladilne tekočine (l):",null,null,{"v":6,"d":"6.0"},"←","←",5.8,"←","←","←","←","←","←"]
[null,"Akumulator 12 V, zmogljivost (Ah):",null,null,"40 Ah – z grelnikom (C41)\n50 Ah – s klimatskim sistemom (C60)","←","←","←","←","60 Ah","←","70 Ah","←","←"]
[null,"Alternator 12 V, zmogljivost (W):",null,null,"80 A – z grelnikom (C41)\n100 A – s klimatskim sistemom (C60)","←","←","←","←","100 A","←","140 A","←","←"]
["Menjalnik"]
[null,"Pogonska os:",null,null,"pogon na sprednjih kolesih","←","←","←","←","←","←","←","←","←"]
[null,"Vrsta menjalnika:",null,null,"ročni","←","←","←","samodejni","ročni","samodejni","ročni","ročni","ročni"]
[null,"Prestavna razmerja:"]
[null,null,"Prest. razm. 1. pr.",null,3.727,"←","←","←",4.449,3.818,4.449,3.727,4.273,3.909]
[null,null,"Prest. razm. 2. pr.",null,{"v":1.96,"d":"1.960"},"←","←","←",2.908,2.158,2.908,{"v":1.96,"d":"1.960"},2.158,2.136]
[null,null,"Prest. razm. 3. pr.",null,1.323,"←","←","←",1.893,1.481,1.893,1.323,1.302,1.323]
[null,null,"Prest. razm. 4. pr.",null,0.946,"←","←","←",1.446,1.121,1.446,0.946,0.959,0.892]
[null,null,"Prest. razm. 5. pr.",null,0.756,"←","←","←",1,0.886,1,0.756,0.744,0.674]
[null,null,"Prest. razm. 6. pr.",null,"-","-","-","-",0.742,"-",0.742,"-",0.614,"-"]
[null,null,"Prest. razm. vzvratne pr.",null,3.308,"←","←","←",2.871,3.545,2.871,3.308,3.818,3.308]
[null,null,"Končno pogonsko razm.",null,4.625,"←",4.188,4.625,4.112,4.176,{"v":3.72,"d":"3.720"},3.737,3.722,{"v":3.55,"d":"3.550"}]
[null,"Vrsta sklopke:",null,null,"hidravlična","←","←","←","←","←","←","←","←","←"]
["Karoserija"]
[null,"Sedeži:",null,null,5,"←","←","←","←","←","←","←","←","←"]
[null,"Koeficient upora (cd):",null,null,"5V: 0,357/4V: 0,320","←","←","←","←","←","←","←","←","←"]
[null,"Sprednji del (A v m2):",null,null,"5V: 0,797/4V: 0,714","←","←","←","←","←","←","←","←","←"]
[null,"Indeks (c w xA):",null,null,"5V: 2,232/4V: 2,231","←","←","←","←","←","←","←","←","←"]
["Podvozje"]
[null,"Vzmetenje sprednjih koles:",null,null,"vzmetna noga McPherson","←","←","←","←","←","←","←","←","←"]
[null,"Vzmetenje zadnjih koles:",null,null,"torzijski drog","←","←","←","←","←","←","←","←","←"]
["Zavore"]
[null,"Zavorni krogotoki:",null,null,"diagonalni dvostopenjski zavorni sistem","←","←","←","←","←","←","←","←","←"]
[null,"Premer sprednjih zavor (mm):",null,null,"hlajene kolutne zavore, 256","←","←","←","←","←","←","←","←","←"]
[null,"Premer zadnjih zavor (mm):",null,null,"zavorni boben 200","←","←","←","←","←","←","←","←","←"]
[null,"ESC:",null,null,"ESC (vklj. z ABS, TCS in BAS)","←","←","←","←","←","←","←","←","←"]
["Teže in mere"]
[null,"Zunanje mere"]
[null,null,"Dolžina (mm):",null,"5V:  4039           4V:  4399","←","←","←","←","←","←","←","←","←"]
[null,null,"Širina (mm):",null,1735,"←","←","←","←","←","←","←","←","←"]
[null,null,"Višina (mm):",null,1517,"←","←","←","←","←","←","←","←","←"]
[null,null,"Medosna razdalja (mm):",null,2525,"←","←","←","←","←","←","←","←","←"]
[null,null,"Kolotek spredaj/zadaj (mm):",null," 1509 / 1509","←","←","←","←","←","←","←","←","←"]
[null,"Notranje mere"]
[null,null,"Dolžina (mm):",null,1883,"←","←","←","←","←","←","←","←","←"]
[null,null,"Širina (mm):",null,1358,"←","←","←","←","←","←","←","←","←"]
[null,null,"Višina (mm):",null,1083,"←","←","←","←","←","←","←","←","←"]
[null,null,"Prostor za noge spredaj/zadaj (mm):",null,"1061 / 881","←","←","←","←","←","←","←","←","←"]
[null,null,"Prostor za rame spredaj/zadaj (mm):",null,"1358 / 1347","←","←","←","←","←","←","←","←","←"]
[null,null,"Prostor za glavo spredaj/zadaj (mm):",null,"5V: 995/978 (958/974)\n4V: 995/961 (958/961)","←","←","←","←","←","←","←","←","←"]
[]
[null,"Prostornina prtljažnika (dvignjen/zložen sedež) (I):",null,null,"5V:  290/653           4V: 502","←","←","←","←","←","←","←","←","←"]
[null,"Višina odprtine vrat prtljažnika od tal (mm):",null,null,"5V:  701                  4V: 698","←","←","←","←","←","←","←","←","←"]
[null,"Širina platišč (palci)(mm)/velikost pnevmatik:",null,null,"185/75R14, 89H, 5.5Jx14, 39mm\n195/65R15, 91H, 6Jx15, 39mm\n205/55R16, 91H, 6Jx16, 39mm \n205/50R17, 89H, 6.5Jx17, 41.5mm \n175/80R14, 88T, 5.5Jx14, 39mm","185/75R14, 89H, 5.5Jx14, 39mm\n195/65R15, 91H, 6Jx15, 39mm\n205/55R16, 91H, 6Jx16, 39mm \n205/50R17, 89H, 6.5Jx17, 41.5mm \n175/80R14, 88T, 5.5Jx14, 39mm","195/65R15, 91H, 6Jx15, 39mm","185/75R14, 89H, 5.5Jx14, 39mm\n195/65R15, 91H, 6Jx15, 39mm\n205/55R16, 91H, 6Jx16, 39mm \n205/50R17, 89H, 6.5Jx17, 41.5mm \n175/80R14, 88T, 5.5Jx14, 39mm","←","195/65R15, 91H, 6Jx15, 39mm \n205/55R16, 91H, 6Jx16, 39mm \n205/50R17, 89H, 6.5Jx17, 41.5mm \n205/60R15, 91H, 6Jx15, 39mm","←","←","←","←"]
[null,"Polmer kroga obračanja; najmanjši (m):",null,null,5.03,"←","←","←","←","←","←","←","←","←"]
[null,"Vrtljaji krmila med skrajnima položajema:",null,null,2.85,"←","←","←","←","←","←","←","←","←"]
[null,"Krmiljenje:",null,null,"hidravlično servokrmiljenje","električno servokrmiljenje","električno servokrmiljenje","hidravlično servokrmiljenje","hidravlično servokrmiljenje","hidravlično servokrmiljenje","hidravlično servokrmiljenje","električno servokrmiljenje","električno servokrmiljenje","električno servokrmiljenje"]
[null,"Zunanji premer krmila (mm):",null,null,370,"←","←","←","←","←","←","←","←","←"]
[null,"Skupna teža vozila/najv. dovoljena teža (GVW) (kg):",null,null,"5V: 1070~1134/1530   4V:1085~1149/1539","5V: 1070~1163/1559   4V: 1085~1178/1568","5V: 1060~1139/1535   4V: brez","5V: 1083~1178/1566   4V: 1098~1193/1573","5V: 1110~1205/1593   4V: 1125~1220/1600","5V: 1147~1203/1592   4V: 1162~1218/1598","5V: 1168~1224/1613   4V: 1183~1239/1619","5V: 1172  ~ 1247/1647   4V: 1187  ~ 1262/1657","5V: 1185  ~ 1260/1675   4V: 1200  ~ 1275/1685","5V: 1165  ~ 1226/1605   4V: brez"]
[null,"Največja osna obremenitev spredaj/zadaj (kg):",null,null,"5V:  1090/830              4V: 1090/830","←","←","←","←","←","←","←","←","←"]
[null,"Teža prikolice – brez zavor (kg):",null,null,"5V:  500                        4V: 500","←","5V:  500                        4V: brez","5V:  500                        4V: 500","←","←","←","←","←","←"]
[null,"                    – z zavorami (kg):",null,null,"5V:  850                        4V: 850","←","5V:  850                        4V: brez","5V:  1000                      4V: 1000","←","5V:  1100                      4V: 1100","←","5V:  1000                      4V: 1000","←","←"]
[null,"Prostornina posode za gorivo (l):",null,null,46,"←","←","←","←","←","←","←","←",40]
["Zmogljivost"]
[null,"Najvišja hitrost (km/h):",null,null,162,171,171,174,175,183,178,163,174,174]
[null,"Pospešek 0–100 km/h (s):",null,null,14.3,13.4,13.6,12.2,13.1,11.3,11.7,14.2,12.6,11.7]
[null,"Posp. 60–100 km/h v 4. prestavi (s):",null,null,15.6,15.4,17.7,12.7,7.8,9.5,6.8,{"v":10,"d":"10.0"},8.7,10.1]
[null,"Posp. 80–120 km/h v 5. prestavi (s):",null,null,26.5,25.9,27.9,20.5,{"v":11,"d":"11.0"},14.1,9.2,14.6,"13,4 (5.)",16.4]
[null,"Zunanji hrup pri vožnji (dBA):",null,null,"72,8 dB(A)","72,8 dB(A)","72,4 dB(A)","72,8 dB(A)","72,0 dB(A)","73,0 dB(A)","73,0 dB(A)","73,0 dB(A)","72,0 dB(A)","73,2 dB(A)"]
[null,"Gorivo:",null,null,"neosvinčen bencin","←","←","←","←","←","←","Dizel","←","←"]
[null,"Poraba goriva (l/100 km):",null,"mestna vožnja:",7.7,7.1,6.5,7.7,{"v":9,"d":"9.0"},8.9,{"v":10,"d":"10.0"},"5V: 4,3 /  4V: 4,2","5V: 4,8 / 4V: 4,8","5V: 4,2"]
[{"$nulls":3},"zunaj mesta:",4.8,4.6,4.3,4.9,5.4,5.3,5.6,"5V: 3,4 / 4V: 3,3","5V: 3,6 / 4V: 3,6","5V: 3,3"]
[{"$nulls":3},"skupaj:",5.9,5.5,5.1,5.9,6.8,6.6,7.2,"5V: 3,8 / 4V: 3,7","5V: 4,1 / 4V: 4,1","5V: 3,6"]
[null,"Emisije CO2 (g/km):",null,null,138,129,119,139,159,156,169,"5V: 99 / 4V: 97 ","5V: 108 / 4V: 107","5V: 95"]
[null,"Emisijski razred:",null,null,"Euro V","←","←","←","←","←","←","←","←","←"]

{"sheet":"Sheet1","index":1,"n_rows":19,"n_cols":8,"rows_kept":19,"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":7}
["Zmogljivost"]
[null,"Najvišja hitrost (km/h):",null,null,162,163,174,174]
[null,"Pospešek 0–100 km/h (s):",null,null,14.3,14.2,12.6,11.7]
[null,"Posp. 60–100 km/h v 4. prestavi (s):",null,null,15.6,{"v":10,"d":"10.0"},8.7,10.1]
[null,"Posp. 80–120 km/h v 5. prestavi (s):",null,null,26.5,14.6,"13,4 (5.)",16.4]
[null,"Zunanji hrup pri vožnji (dBA):",null,null,"72,8 dB(A)","73,0 dB(A)","72,0 dB(A)","73,2 dB(A)"]
[null,"Gorivo:",null,null,"neosvinčen bencin","dizel","←","←"]
[null,"Poraba goriva (l/100 km):",null,"Mestna vožnja:",7.7,"5V: 4,3 /  4V: 4.2","5V: 4,8 / 4V: 4.8","5V: 4.2"]
[{"$nulls":3},"Zunaj mesta:",4.8,"5V: 3,4 / 4V: 3.3","5V: 3,6 / 4V: 3.6","5V: 3.3"]
[{"$nulls":3},"Skupaj:",5.9,"5V: 3,8 / 4V: 3.7","5V: 4,1 / 4V: 4.1","5V: 3.6"]
[null,"Emisije CO2 (g/km):",null,null,138,"5V: 99 / 4V: 97 ","5V: 108 / 4V: 107","5V: 95"]
[null,"Emisijski razred:",null,null,"Euro V","←","←","←"]

{"sheet":"Sheet2","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}