{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["DS3 "],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"DS3 ","index":0,"n_rows":92,"n_cols":5,"rows_kept":92,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,5],[2,0,2,5],[3,2,3,3],[3,4,3,5],[4,2,4,3],[4,4,4,5],[5,2,5,3],[5,4,5,5],[6,2,6,3],[6,4,6,5],[7,2,7,3],[7,4,7,5],[8,2,8,3],[8,4,8,5],[9,2,9,3],[9,4,9,5],[10,2,10,3],[10,4,10,5],[11,2,11,3],[11,4,11,5],[12,2,12,3],[12,4,12,5],[13,2,13,3],[13,4,13,5],[14,2,14,3],[14,4,14,5],[15,2,15,3],[15,4,15,5],[16,2,16,3],[16,4,16,5],[17,2,17,3],[17,4,17,5],[18,2,18,3],[18,4,18,5],[19,2,19,3],[19,4,19,5],[20,2,20,3],[20,4,20,5],[21,2,21,3],[21,4,21,5],[22,2,22,3],[22,4,22,5],[23,2,23,3],[23,4,23,5],[24,2,24,3],[24,4,24,5],[25,2,25,3],[25,4,25,5],[26,2,26,3],[26,4,26,5],[27,2,27,3],[27,4,27,5],[28,2,28,3],[28,4,28,5],[29,2,29,3],[29,4,29,5],[30,2,30,3],[30,4,30,5],[31,2,31,3],[31,4,31,5],[32,2,32,3],[32,4,32,5],[33,2,33,3],[33,4,33,5],[34,2,34,3],[34,4,34,5],[35,2,35,3],[35,4,35,5],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[38,2,38,3],[38,4,38,5],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[40,2,40,3],[40,4,40,5],[41,2,41,3],[41,4,41,5],[42,2,42,3],[42,4,42,5],[43,2,43,3],[43,4,43,5],[44,2,44,3],[44,4,44,5],[45,2,45,3],[45,4,45,5],[46,2,46,3],[46,4,46,5],[47,2,47,3],[47,4,47,5],[48,2,48,3],[48,4,48,5],[49,2,49,3],[49,4,49,5],[50,2,50,3],[50,4,50,5],[51,2,51,3],[51,4,51,5],[52,2,52,3],[52,4,52,5],[53,2,53,3],[53,4,53,5],[54,2,54,3],[54,4,54,5],[55,2,55,3],[55,4,55,5],[56,2,56,3],[56,4,56,5],[57,2,57,3],[57,4,57,5],[58,2,58,3],[58,4,58,5],[59,2,59,3],[59,4,59,5],[60,2,60,3],[60,4,60,5],[61,2,61,3],[61,4,61,5],[62,2,62,3],[62,4,62,5],[63,2,63,3],[63,4,63,5],[64,2,64,3],[64,4,64,5],[65,2,65,3],[65,4,65,5],[66,2,66,3],[66,4,66,5],[67,2,67,3],[67,4,67,5],[68,2,68,3],[68,4,68,5],[69,2,69,3],[69,4,69,5],[70,2,70,3],[70,4,70,5],[71,2,71,3],[71,4,71,5],[72,2,72,3],[72,4,72,5],[73,2,73,3],[73,4,73,5],[74,2,74,3],[74,4,74,5],[75,2,75,3],[75,4,75,5],[76,2,76,3],[76,4,76,5],[77,2,77,3],[77,4,77,5],[78,2,78,3],[78,4,78,5],[79,2,79,3],[79,4,79,5],[80,2,80,3],[80,4,80,5],[81,2,81,3],[81,4,81,5],[82,2,82,3],[82,4,82,5],[83,2,83,3],[83,4,83,5],[84,2,84,3],[84,4,84,5],[85,2,85,3],[85,4,85,5],[86,2,86,3],[86,4,86,5],[87,2,87,3],[87,4,87,5],[88,2,88,3],[88,4,88,5],[89,2,89,3],[89,4,89,5],[90,2,90,3],[90,4,90,5],[91,2,91,3],[91,4,91,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["CITROEN DS3 THP 150 in THP 200"]
["December 2010"]
["MODEL",null,"DS3 THP 150",null,"DS3 Racing THP 200"]
[null,null," ",null," "]
["MENJALNIK",null,"BVM6",null,"BVM6"]
["Davčna moč (Francija)","CV",9,null,12]
["MOTOR"]
["Gorivo",null,"Neosvinčen bencin 95 RON",null,"Neosvinčen bencin 98 RON"]
["Ekološki standard",null,"Euro V",null,"Euro V"]
["Tip",null,"EP6DTE",null,"EP6DTS"]
["Število valjev - število ventilov",null,"4 - 16",null,"4 - 16"]
["Odmična gred z napravo za prestavljanje",null,"Sesalna",null,"Sesalna"]
["Vrtina x hod","mm","77 x 85,8",null,"77 x 85,8"]
["Gibna prostornina","cm3",1598,null,1598]
["Kompresijsko razmerje",null,"11 do 1",null,"11 do 1"]
["Tip vbrizgavanja",null,"Bosch MEV17.4",null,"Bosch MEV17.4"]
["Kompresijsko polnjenje",null,"Turbo 1,8 bar",null,"Turbo 2,2 bar"]
["Največja moč in število motornih vrtljajev","kW CEE","115 pri 6000",null,"149 (na nekaterih tržiščih 152) pri 6000"]
["Največja moč in število motornih vrtljajev","KM CEE","156 pri 6000",null,"202 (na nekaterih tržiščih 207) pri 6000"]
["Največji navor in število motornih vrtljajev (s funkcijo overboost)","Nm CEE","240 pri 1400 do 4000",null,"275 pri 2 000 do 4 500"]
["PRENOS MOČI / MENJALNIK",null," ",null," "]
["                                              1. prestava","km/h",8.94,null,9.12]
["Hitrost                                                                                                               2. prestava","km/h",16.48,null,16.85]
["pri 1000 vrt/min                                                                                              3. prestava","km/h",23.93,null,24.43]
["                                              4. prestava","km/h",31.01,null,31.65]
["                                              5. prestava","km/h",38.29,null,39.08]
["                                              6. prestava","km/h",46.33,null,{"v":47.3,"d":"47.30"}]
["Vzvratna prestava","km/h",9.56,null,9.76]
["PNEVMATIKE"]
["Dimenzije",null,"205/45 R 17V",null,"215 / 40 R 18"]
["Obseg tekalne površine","mm",1879,null,1918]
["KRMILNI MEHANIZEM",null,"Električni progresivni servovolan",null,"Električni progresivni servovolan"]
["Prenosno razmerje",null,"17,1 do 1",null,"17,1 do 1"]
["Število obratov volana",null,3.1,null,3.1]
["Premer volanskega obroča","mm",363,null,363]
["Obračalni krog: pločniki - zidovi","m ","10,40 - 10,70",null,"10,40 - 10,70"]
["VZMETENJE - OBESE"]
["Prednja prema",null,"Psevdo-macpherson",null,"Psevdo-macpherson"]
["Zadnja prema",null,"Elastično prečno vodilo",null,"Elastično prečno vodilo"]
["Sistem ESP",null,"Serijsko, z možnostjo izklopa",null,"Serijsko, z možnostjo izklopa"]
["ZAVORNI SISTEM",null,"Sistem proti blokiranju koles (ABS) + el. razdelilnik zavorne sile (REF) + pomoč pri nujnem zaviranju (AFU) serijsko",null,"Sistem proti blokiranju koles (ABS) + el. razdelilnik zavorne sile (REF) + pomoč pri nujnem zaviranju (AFU) serijsko"]
["Spredaj: premer / debelina kolutov / tip zavornega sedla - premer batov","mm","Hlajeni 283 x 26 / Pomično - 53",null,"Hlajeni 323 x 28 / 4-batni - 36/40"]
["Zadaj: premer / debelina kolutov / tip zavornega sedla","mm","249 x 9 / Pomično",null,"249 x 9 / Pomično"]
["DIMENZIJE / PROSTORNINE",null," ",null," "]
["Dolžina ","mm",3948,null,3962]
["Širina - širina z vzvratnimi ogledali","mm","1715 - 1994",null,"1717 - 1994"]
["Višina","mm","1458 do 1483",null,1443]
["Medosna razdalja","mm",2464,null,2464]
["Sprednji kolotek","mm","1465 do 1468",null,1488]
["Zadnji kolotek","mm","1467 do 1471",null,1491]
["Sprednji previs","mm",824,null,836]
["Zadnji previs","mm",660,null,662]
["Dolžina potniškega prostora","mm",1634,null,1634]
["Višina sedišč spredaj - zadaj","mm","290 - 355",null,"280 - 355"]
["Višina do stropa v predelu prednjih - zadnjih sedežev pri 14°","mm","882 - 828",null,"892 - 828"]
["Širina v višini komolcev spredaj - zadaj","mm","1420 - 1407",null,"1420 - 1407"]
["Dolžina prtljažnega prostora za prednjimi sedeži","mm",1156,null,1156]
["Dolžina prtljažnega prostora za zadnjimi sedeži","mm",648,null,648]
["Višina nakladalnega praga","mm",755,null,755]
["Širina prtljažniak med blatniškima košema","mm",1036,null,1036]
["Višina pod zadnjo polico","mm",565,null,565]
["Prostornina prtljažnika VDA pod zadnjo polico","dm3",285,null,285]
["Prostornina prtljažnika VDA: pod stropom v 1. vrsti sedežev","dm3",980,null,980]
["MASE",null," ",null," "]
["Prazno vozilo (min. CEE) brez voznika - z voznikom","kg","1165 - 1240",null,"1165 - 1240"]
["Največja dovoljena masa (MTAC)","kg",1597,null,1597]
["Razporeditev spredaj - zadaj (min. CEE brez voznika)","kg","747 - 418",null,"747 - 418"]
["Razporeditev spredaj - zadaj (min. CEE z voznikom)","kg","781 - 459",null,"781 - 459"]
["Dovoljena skupna masa vozila in prikolice (MTRA)","kg",2497,null,2497]
["Nosilnost (brez voznika - z voznikom)","kg","432 - 357",null,"432 - 357"]
["Masa vlečenega vozila: brez zavor ","kg",570,null,0]
["Masa vlečenega vozila z zavoro: brez prenosa obremenitve - s prenosom obremenitve","kg","900 - 1150",null,0]
["Največja dovoljena masa: v točki spenjanja - na strešnih prtljažnih drogovih","kg","46 - 70",null,"0 - 70"]
["PROSTORNINE"]
["Rezervoar za gorivo (v litrih)","litrov",50,null,50]
["AERODINAMIČNOST",null," ",null," "]
["Cx - S ","m²"," ",null," "]
["SCx ","m²",0.71,null,0.71]
["ZMOGLJIVOSTI"]
["Največja hitrost","km/h",214,null,235]
["400 m z mesta        /","s","15,4 - 16,0",null,"14,7 - 15,3"]
["1000 m z mesta      / samo voznik - polovična obremenitev","s","28,2 - 29,1",null,"26,5 - 27,3"]
["0 do 100 km/h        /","s","7,3 - 8,1",null,"6,5 - 7,4"]
["PORABA GORIVA / IZPUSTI",null," ",null," "]
["Mestna vožnja","l/100 km",9.4,null,8.7]
["Izvenmestna vožnja","l/100 km",5.1,null,4.9]
["Kombinirana vožnja","l/100 km",6.7,null,6.4]
["CO2","g/km",155,null,149]
["VZDRŽEVANJE"]
["Servisni interval","km - trajanje","30.000 - 2 leti",null,"20.000 - 1 leto"]
["Interval zamenjave filtra trdnih delcev","km ","-",null,"-"]