{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Technical Data","Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":3,"defined_names":13,"comments":7},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Technical Data","index":0,"n_rows":73,"n_cols":3,"rows_kept":73,"merged":[[0,0,0,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Tehnične specifikacije – Camaro ML 2012 (Stanje: 18. julij 2011)"]
[null,null,"PREDHODNI PODATKI – ODOBRITEV TIPA JE V TEKU"]
["MOTOR / MENJALNIK","6,2 l V8 kupe ","6,2 l V8 kabriolet"]
[]
["RPO motorja","LS3 ročni/L99 samodejni","LS3 ročni/L99 samodejni"]
["Gibna prostornina (cm³)","6162","6162"]
["Število valjev","8","8"]
["Izvrtina in gib valja (mm)","103,25 x 92","103,25 x 92"]
["Število ventilov","16","16"]
["Mesto odmične gredi","centralno","centralno"]
["Vrsta goriva","neosvinčen bencin \n(minimalno oktansko število 95, priporočeno 98)","neosvinčen bencin\n(minimalno oktansko število 95, priporočeno 98)"]
["Pogonske osi","pogon na zadnja kolesa","pogon na zadnja kolesa"]
["Menjalnik","6-stopenjski ročni (s kratkimi prestavnimi razmerji)/6-stopenjski samodejni s prestavno ročico na krmilu ","6-stopenjski ročni (s kratkimi prestavnimi razmerji)/6-stopenjski samodejni s prestavno ročico na krmilu "]
[]
["ZMOGLJIVOST","6,2 l V8 kupe ","6,2 l V8 kabriolet"]
[]
["Zmogljivost (kW/KM/min)1 – ročni","318 / 432 / 5900","318 / 432 / 5900"]
["Zmogljivost (kW/KM/min)1 – samodejni","298 / 405 / 5900","298 / 405 / 5900"]
["Navor (Nm/min)1 – ročni","569 / 4600","569 / 4600"]
["Navor (Nm/min)1 – samodejni","556 / 4300","556 / 4300"]
["Najvišja hitrost (km/h) – ročni/samodejni","250","250"]
["Pospeševanje od 0 do 100 km/h (s) – ročni/samodejni","5,2 / 5,4","5,4 / 5,6"]
["Poraba goriva (l/100 km)¹ – ročni/samodejni"]
["– mestna vožnja","20,9 / 18,9","20,9 / 18,9"]
["– zunaj mesta","10,2 / 9,7","10,2 / 9,7"]
["– kombinirano","14,1 / 13,1","14,1 / 13,1"]
["Izpust CO2 (g/km)¹ "]
["– mestna vožnja","484 / 438","484 / 438"]
["– zunaj mesta","238 / 226","238 / 226"]
["– kombinirano","329 / 304","329 / 304"]
[]
[]
["MASE "]
[]
["Masa praznega vozila (kg)2/3  – ročni/samodejni","1769 / 1795","1890 / 1920"]
["Največja dovoljena masa (kg) ",2200,2300]
["Porazdelitev mase med osema – sprednja/zadnja (%)","51,6 / 48,4","50,7 / 49,3"]
["Največja nosilnost (kg)4 ","431 / 405","410 / 380"]
[]
["MERE "]
[]
["Skupna dolžina (mm)","4836,8","4836,8"]
["Skupna širina (mm)","1917","1917"]
["Skupna višina (mm) (dvignjena/spuščena streha)","1360","1378,5 / 1319"]
["Medosna razdalja (mm)","2852","2852"]
["Kolotek (mm)"]
["– spredaj","1618","1618"]
["– zadaj","1618","1618"]
["Prostor za glavo (mm)"," - "," - "]
["Prostor za noge (mm)"," - "," - "]
["Prostor za rame (mm)"," - "," - "]
["Prostor za boke (mm)"," - "," - "]
["Obračalni krog od zunanjega roba pnevmatike (m)","11,6","11,6"]
["Prtljažni prostor (l) (ISO, nepretvorjena EPA)","384","328 / 287"]
["– nad tlemi prtljažnika (dvignjena streha)","364","308"]
["– nad tlemi prtljažnika (spuščena streha)","Ni na voljo.","267"]
["– pod tlemi prtljažnika","20","20"]
["Prostornina posode za gorivo (l)"]
[]
["PLATIŠČA "]
[]
["Velikost platišč (palci) "]
["– spredaj  ","8.00JX20, 35 mm ET","8.00JX20, 35 mm ET"]
["– zadaj","9.00JX20, 40 mm ET","9.00JX20, 40 mm ET"]
["Velikost pnevmatik "]
["– spredaj  ","245/45ZR20 103 Y (250 kPa)","245/45ZR20 103 Y (250 kPa)"]
["– zadaj","275/40ZR20 106 Y (250 kPa)","275/40ZR20 106 Y (250 kPa)"]
[]
[]
["1 V skladu z uredbo 1999/100/ES ali 2004/3/ES. Dodatna oprema, vzdrževanje, način vožnje, cestne in vremenske razmere lahko vplivajo na uradne rezultate."]
["2 Najmanjša masa praznega vozila. Številke v skladu z Direktivo ES. Masa praznega vozila se šteje brez voznika in vključuje hladilno tekočino, olja, gorivo, rezervno kolo in orodje."]
["3 Temelji na minimalni masi v voznem stanju minus 75 kg."]
["4 Če se masa praznega vozila poveča, se posledično obratno sorazmerno zmanjša nosilnost."]

{"sheet":"Sheet1","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}