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Tehnični podatki
	OGRODJE

	Zgradba
	Ojačana školjka z večtočkovno privarjeno varnostno kletko

	Karoserija
	DS3 THP 150, s strešno vstopno zračno šobo in posebnimi vzvratnimi ogledali

	MOTOR

	Tip
	1.6 THP PSA

	Vrtina x hod
	77 x 85,8 mm

	Prostornina motorja
	1598 cm3

	Največja moč
	210 KM pri 4750 vrt/min

	Največji navor
	350 Nm pri 3000 vrt/min

	Moč na liter
	131,4 KM/l

	Razdelilni sistem
	Dvojna odmična gred v glavi motorja, ki jo poganja veriga
Nihajna ročica s prilagojenim profilom odmikačev
Posebni bati, ojnice, vztrajnik motorja in odmične gredi

	Dovod goriva
	Neposredno vbrizgavanje 
Enodelna motorizirana loputa

	SKLOPKA

	Tip
	Potisni mehanizem
Dvolamelna sklopka iz keramično kovinske mase, dimenzije 184 mm 

	PRENOS MOČI

	Tip
	Pogon na prednji kolesi

	Menjalnik
	Šeststopenjski sekvenčni

	Ročica
	Elektrohidravlično krmiljenje prek ročice ob volanu

	Diferencial
	Samozaporni diferencial tipa ZF

	ZAVORE
	

	Spredaj
	Hlajene kolutne zavore 330 x 30 mm (asfalt) in 300 x 30 mm (neutrjen teren)
Zavorna sedla s 4 bati

	Zadaj
	Kolutne zavore 300 x 8 mm
Zavorna sedla z 2 bati

	Porazdelitev
	Nastavljiva

	Ročna zavora
	S hidravličnim upravljanjem

	VZMETENJE
	

	Spredaj
	Tipa McPherson
Posebni ležaji in nosilec pesta

	Zadaj
	Prema v obliki črke H

	Amortizerji
	BOS nastavljivi 3-stopenjski (kompresija pri nizki hitrosti, kompresija pri visoki hitrosti, sproščanje)
Nastavljiva hidravlična opora

	KRMILNI MEHANIZEM
	

	Tip
	Hidravlični servovolan

	KOLESA
	

	Asfalt
	Platišča 7x17’’
Pnevmatike BFGoodrich 200/50/R17

	Neutrjen teren
	Platišča 6x15’’
Pnevmatike BFGoodrich 195/70/R15

	DIMENZIJE, TEŽE IN ZMOGLJIVOSTI

	Dolžina
	3948 mm

	Širina
	1715 mm

	Medosna razdalja
	2465 mm

	Kolotek
	1520 mm (spredaj) – 1490 mm (zadaj)

	Rezervoar
	67 litrov

	Teža
	1230 kg s posadko (predpis)

	Porazdelitev teže
	64/36 % (SPR/ZAD)




