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 Goodyear KMAX GEN-2[bookmark: _Hlk8394005]OSNOVNI PODATKI



[bookmark: _Hlk523904411]Serija pnevmatik Goodyear KMAX GEN-2 zajema devet dimenzij pnevmatik KMAX S GEN-2 za vodilno os in sedem dimenzij pnevmatik KMAX D GEN-2 za pogonsko os. 
KMAX S GEN-2 ZA VODILNO OS
Dimenzije
295/80R22.5  KMAX S GEN-2  HL	154/149M
315/80R22.5  KMAX S GEN-2  	156/150L 	154/150M 
315/70R22.5  KMAX S GEN-2  HL 	156/150L 
385/65R22.5  KMAX S GEN-2  	160K 		158L
295/60R22.5 KMAX S GEN-2 	150/147K 	149/146L 
315/60R22.5 KMAX S GEN-2  HL1 	154/148L 
385/55R22.5  KMAX S GEN-2  	160K 		158L 
355/50R22.5 KMAX S GEN-2  HL1 	156K 
375/45R22.5 KMAX S GEN-21  	156L   
        
Dezen tekalne plasti in tehnologija IntelliMax Rib
Pnevmatike KMAX S GEN-2 imajo dva inovativna dezena, bodisi s petimi ali šestimi rebri, odvisno od dimenzije. Goodyearova tehnologija tekalne plasti teh pnevmatik je IntelliMax Rib z lamelami 'Flexomatic'. Ojačevalni mostički v središčnih kanalih se na naležni površini pri kotaljenju pnevmatike povežejo, kar omogoča večjo togost in zmanjšuje obrabo, rezultat pa so natančna vodljivost in številni prevoženi kilometri. 
Tudi zaradi lamel 'Flexomatic' so bloki med kotaljenjem bolj togi, to pa zagotavlja kratko zavorno pot skozi celotno življenjsko obdobje pnevmatik. Vse navedeno omogoča številne prevožene kilometre in obenem majhen kotalni upor, ki prinaša prihranek pri gorivu.
Oblika karkase
Pnevmatike KMAX S GEN-2 imajo izpopolnjeno obliko karkase, ki zagotavlja konstantno in enakomerno naležno površino pri širokem spektru obremenitev ter v celotnem življenjskem obdobju pnevmatike. To omogoča enakomerno obrabo tekalne plasti, zlasti na ramenskem delu, obenem pa tudi številne prevožene kilometre v celotni življenjski dobi pnevmatik.
Zmes tekalne plasti
Kemična sestava in polimerna mreža zmesi tekalne plasti, ki se uporablja pri pnevmatikah KMAX S GEN-2, jamčita za manjše segrevanje med kotaljenjem in veliko odpornost proti obrabi. Zmes omogoča majhen kotalni upor in veliko zmogljivost tekalne plasti, kar pomeni veliko število prevoženih kilometrov in dober izkoristek goriva.

Razredi na oznaki EU za pnevmatike
Pnevmatike KMAX S GEN-2 za vodilno os na oznaki EU dosegajo2 razred 'B' ali 'C' za izkoristek goriva, 'B' za oprijem na mokri podlagi ter en ali dva vala za zunanji kotalni hrup (odvisno od dimenzije).

KMAX D GEN-2 ZA POGONSKO OS
Dimenzije
295/80R22.5 KMAX D GEN-2 	152/148M
315/80R22.5 KMAX D GEN-2 	156/150L 	154/150M
315/70R22.5 KMAX D GEN-2 	154/150L 	152/148M
295/60R22.5 KMAX D GEN-21	150/147K 	149/146L
315/60R22.5 KMAX D GEN-2	152/148L
295/55R22.5 KMAX D GEN-21	147/145K	
315/45R22.5 KMAX D GEN-21	147/145L

Dezen tekalne plasti
Usmerjeni dezen pnevmatik KMAX D GEN-2 ima globlje lamele in kanale od predhodnice KMAX D, zaradi česar je oprijem skozi njihovo celotno življenjsko obdobje boljši. Veliki kanali na ramenskem delu izboljšujejo oprijem in učinkovito odvajajo vodo in blato. 
Večja zaščita in trpežnost karkase je dosežena z dezenom, ki jamči za dinamično izmetavanje kamenja, pri čemer se kanali ob sili navora odprejo in sprostijo ujeto kamenje, ki bi sicer lahko prodrlo v karkaso.
Oblika karkase
Karkaso je prilagojena tako, da zagotavlja stabilen pritisk ob stiku s podlago skozi celotno življenjsko obdobje pnevmatike. Slednje do konca uporabnosti pnevmatik omogoča številne prevožene kilometre in enakomerno obrabo v širokem spektru uporabe ter obremenitev. 
Zmes tekalne plasti 
Glavna značilnost pnevmatik KMAX D GEN-2 je dvojna zmes tekalne plasti, kar pomeni dve plasti specialnih zmesi v tekalni plasti. Vrhnja plast je zelo odporna proti obrabi, osnovna zmes pa ima majhen kotalni upor, ki zagotavlja veliko prevoženih kilometrov, obenem pa omogoča tudi dober izkoristek goriva in povečuje trpežnost karkase. 
Razredi na oznaki EU za pnevmatike
Pnevmatike KMAX D GEN-2 za pogonsko os na oznaki EU dosegajo2 razred ‘C’ ali ‘D’ za izkoristek goriva, ‘B’ ali ‘C’ za oprijem na mokri podlagi in en sam val za zunanji kotalni hrup (odvisno od dimenzije). 
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 Trenutno v razvoju
2 Razredi za dimenzije v razvoju še niso na voljo 
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