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Tehnični podatki: Nova Mazda3 kombilimuzina
Dimenzije  
	Karoserijski tip
	　
	Monocoque

	Število vrat
	　
	4 + vrata prtljažnega prostora

	Število sedežev
	　
	5

	Koeficient zračnega upora*
	cd
	0,275

	Presek 
	m2
	2,258 

	Zunanjost 

	Skupna dolžina z / brez nosilnika registrske tablice
	mm
	4.465 / 4.460

	Skupna širina
	mm
	1.795

	Skupna širina z ogledali
	mm
	2.053

	Skupna višina brez antene
	mm
	1.450

	Medosna razdalja
	mm
	2.700

	Previs spredaj z / brez nosilnika registrske tablice
	mm
	930 / 925

	Previ s zadaj
	mm
	835

	Kolotek spredaj
	mm
	1.555

	Kolotek zadaj
	mm
	1.560

	Odmaknjenost od dna vozila med osema 
	mm
	155

	Notranjost

	Prostor za glavo spredaj 
	mm
	981

	Prostor za glavo zadaj
	mm
	955

	Ramenski prostor spredaj
	mm
	1.452

	Ramenski prostor zadaj
	mm
	1.382

	Sedalni prostor spredaj
	mm
	1.411

	Sedalni prostor zadaj
	mm
	1.360

	Prostor za noge spredaj
	mm
	1,073

	Prostor za noge zadaj
	mm
	909

	Prostor v kolenskem predelu zadaj
	mm
	16

	Boot

	Prostornina prtljažnika v petsedežnem načinu do linije pasu (VDA)**
	l
	350

	Prostornina prtljažnika v dvosedežnem načinu do strehe (VDA)**
	l
	1.250

	Višina prtljažnega prostora do linije pasu** 
	mm
	500

	Dolžina prtljažnega prostora do druge sedežne vrste
	mm
	885

	Dolžina prtljažnega prostora do prve sedežne vrste
	mm
	1.612

	Razmik med zadnjima kolesoma na zunanji strani
	mm
	1.022

	Širina vozila na dnu
	mm
	1.261

	Nakladalni rob prtljažnega prostora od tal
	mm
	701

	Širina odprtine vrat prtljažnika / višina
	mm
	1.020 / 785**


* Z aktivno zračno zaporo 

** S kitom za zapolnitev lukenj v pnevmatiki (skupaj z predelom pod prtljažnim prostorom)

Pogonski agregati 
	　
	　
	SKYACTIV-G 1.5
	SKYACTIV-G 2.0
Standard Power
	SKYACTIV-G 2.0
High Power with i-ELOOP
	SKYACTIV-D 2.2

	Motorna paleta 
	　
	　
	　
	　
	　

	Tip motorja
	　
	I4 DOHC 16 valves
	I4 DOHC 16 valves
	I4 DOHC 16 valves
	I4 DOHC 16 valves

	Delovna prostornina
	cm3
	1.496
	1.998
	1.998
	2.184

	Premer x gib bata 
	mm
	74,5x85,8
	83,5x91,2
	83,5x91,2
	86,0x94,0

	Pogon odmične gredi
	
	Veriga
	Veriga
	Veriga
	Veriga

	Sistem vbrizga goriva
	　
	Neposredni vbrizg
	Neposredni vbrizg
	Neposredni vbrizg
	Neposredni vbrizg

	Kompresijsko razmerje
	　
	14,0:1
	14,0:1
	14,0:1
	14,0:1

	Sistem kontrole emisij
	　
	Tristopenjski katalizator
	Tristopenjski katalizator
	Tristopenjski katalizator
	Oksidacijski katalizator & DPF

	Največja moč
	kW(PS)/
min-1
	74(100)/
6.000
	88(120)/6.000
	121(165)/6.000
	110(150)/4.500

	Največji navor
	Nm/min-1
	150/4.000
	210/4.000
	210/4.000
	380/1.800

	Tip goriva
	　
	95 RON
	95 RON
	95 RON
	CN 51 (diesel)

	Prostornina rezervoarja za gorivo
	l
	51
	51
	51
	51

	Prostornina rezervoarja za olje
	l
	3,9
	4,0 
	4,0 
	4,8 

	Akumulator
	　
	Q-85
	Q-85
	Q-85
	T-110

	Menjalnik
	　
	6MT
	6MT/6AT
	6MT
	6MT/6AT


SKYACTIV-MT ročni menjalnik 

	　
	SKYACTIV-G 1.5
	SKYACTIV-G 2.0
Standard Power
	SKYACTIV-G 2.0
High Power with i-ELOOP
	SKYACTIV-D 2.2

	Tip menjalnika
	6, ročni
	6, ročni
	6, ročni
	6, ročni

	Pogon
	FWD
	FWD
	FWD
	FWD

	Prestavna razmerja
	　
	　
	　
	　

	1.
	3.700 
	3.700 
	3.363 
	3.357 

	2.
	1.947 
	1.947 
	1.947 
	1.826 

	3.
	1.300 
	1.300 
	1.300 
	1.565 

	4.
	1.029 
	1.029 
	1.029 
	1.085 

	5.
	0.837 
	0.837 
	0.837 
	0.854 

	6.
	0.680 
	0.680 
	0.680 
	0.711 

	Vzvratna
	3.724 
	3.724 
	3.385 
	4.091 

	Končno razmerje
	4.105 
	3.619 
	4.388 
	3.619 / 2.814


SKYACTIV-Drive 

	　
	SKYACTIV-G 2.0 Standard Power
	SKYACTIV-D 2.2

	Tip menjalnika
	6, samodejni
	6, samodejni

	Pogon
	FWD
	FWD

	Prestavna razmerja
	　
	　

	1.
	3.552 
	3.487 

	2.
	2.022 
	1.992 

	3.
	1.452 
	1.449 

	4.
	1.000 
	1.000 

	5.
	0.708 
	0.707 

	6.
	0.599 
	0.600 

	Vzvratna
	3.893 
	3.990 

	Končno razmerje
	4.325 
	3.548 


Vzmetenje in kolesa 

	　
	SKYACTIV-G 1.5
	SKYACTIV-G 2.0 Standard Power
	SKYACTIV-G 2.0 High Power
	SKYACTIV-D 2.2

	Vzmetenje
	　
	　
	　
	　

	Vzmetenje spredaj
	MacPhersonovi vzmetni nogi

	Vzmetenje zadaj
	Večtočkovno vpetje

	Stabilizatorji (spredaj / zadaj)
	22,2 / 17

	Tip blažilnikov (spredaj & zadaj)
	Twin tube 

	Kolesa in pnevmatike
	　
	　
	　
	　

	Dimenzije koles
	16X6,5J 
18X7J

	Dimenzije pnevmatik
	205/60 R16
215/45 R18


Krmiljenje in zavore 

	　
	　
	SKYACTIV-G 1.5
	SKYACTIV-G 2.0
Standard Power
	SKYACTIV-G 2.0 High Power
	SKYACTIV-D 2.2

	Krmiljenje
	　
	　
	　
	　
	　

	Tip krmilnega sistema
	　
	Zobata letev

	Tip ojačevalnika
	　
	električni

	Prestavno razmerje 
	　
	14.1 

	Število vrtljajev krmilnega mehanizma (od ene do druge skrajne točke)
	　
	2.57 

	Minimalni obračalni krog 
	M
	5.3 

	Minimalni obračalni krog (od stene do stene) 
	M
	5.7

	Zavore
	　
	　
	　
	　
	　

	Tip spredaj
	　
	Hlajeni diski

	Tip zadaj
	　
	Polni diski

	Premer spredaj
	mm
	280
	295
	295
	295

	Premer zadaj
	mm
	265
	265
	265
	265

	Vakuumski ojačevalnik zavornega učinka
	col
	9
	9
	9
	9

	Predvideno vzdrževanje
	　
	vsakih 20.000km / 12 mesecev


Zmogljivosti in mase 
	　
	　
	SKYACTIV-G 1.5
	SKYACTIV-G 2.0
Standard Power
	SKYACTIV-G 2.0
High Power with i-ELOOP
	SKYACTIV-D 2.2

	Prenos moči
	　
	6MT
	6MT
	6AT
	6MT
	6MT
	6AT

	Zmogljivosti
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	Najvišja hitrost 
	km/h
	182
	195
	194
	210
	210
	201

	Pospešek (0-100km/h)*
	s
	10,8
	8,9
	10,4
	8,2
	8,1 
	9,7

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	Emisijski razred
	　
	Euro 5
	Euro 5
	Euro 5
	Euro 5
	Euro 6
	Euro 6

	Mase
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	Masa praznega vozila (brez voznika)
	kg
	1,190
	1,205
	1,240
	1,220
	1,320
	1,330

	Masa vozila **
	kg
	1,265
	1,280
	1,315
	1,295
	1,395
	1,405

	Največja dovoljena masa vozila
	kg
	1,800
	1,815
	1,835
	1,815
	1,910
	1,930

	Dovoljena obremenitev
	kg
	610
	610
	595
	595
	590
	600

	Dovoljena obremenitev sprednje osi
	kg
	930
	960
	980
	960
	1,060
	1,075

	Dovoljena obremenitev zadnje osi
	kg
	945
	930
	930
	930
	925
	930

	Največja dovoljena masa priklopnika
	kg
	600
	600
	600
	600
	650
	650

	Največja dovoljena masa priklopnika z zavorami (12% naklon)
	kg
	950
	1,300
	1,300
	1,300
	1,500
	1,500

	Največja dovoljena masa priklopnika z zavorami (8% naklon)
	kg
	1.500
	1.600
	1.600
	1.600
	1.800
	1.500

	Največja dovoljena obremenitev strehe
	kg
	75
	75
	75
	75
	75
	75


* Pod Mazdinimi testnimi pogoji
** Skupaj z voznikom mase 75 kg
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