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	Podaljšana kabina
	Dvojna kabina

	Motor
	Twin-turbo 2,3 L Diesel – Euro 6D-TEMP

	Moč
	120 kW / 163 KM  pri 3750 vrt/min
425 Nm pri 1500 vrt/min
	140 kW / 190 KM  pri 3750 vrt/min
450 Nm pri 1500 vrt/min

	Menjalnik
	6-st. ročni
	6-st. ročni
	6-st. ročni
7-st. samodejni

	Sprednje obese
	Dvojno trikotno prečno vodilo s stabilizacijskim drogom

	Zadnje obese
	5-vodilne – 2. generacija z dvostopenjskimi vzmetmi in stabilizacijskim drogom

	Zavore sprednje/zadnje
	Kolutna zavora 320 mm / kolutna zavora 308 mm
ABS, BA, EBD, TCS, VDC in TSA1

	Dimenzije v mm
	D: 5210/5255
Š: 1850
V: 1822–1826
	D: 5280/5330
Š: 1850
V: 1824–1828 (1855 brez nosilnih drogov strešnega prtljažnika)

	Dimenzije dna kesona (mm)
	D: 1800
Š: 1560
	D: 1585
Š: 1560

	
	Širina med blatniškimi koši: 1130

	Kolesa/pnevmatike
	Jeklo 17” – 255/65
Zlitina 17” – 255/65
Zlitina 18” – 255/60

	Oddaljenost od tal (mm)
(odvisno od različice)
	Sprednja prema: 230 do 234
Zadnja prema: 219 do 223
Med premama: 238 do 242

	Globina bredenja (mm)
	600

	Dovoljena obremenitev (kg)
	1165
	1180
	1150

	Dovoljena skupna masa vozila (kg)
	3200
	3250

	Dovoljena teža prikolice z zavorami (kg)
	3500

	Št. sedežev:
	2+2
	5

	Pospešek (0–100 km/h) (s)
	12,5
	11,2

	Maks. hitrost (Km/h)
	172
	Ročni 184 (avtomatski 180)

	Kombinirana poraba bencina (l/100)*
	6,9–7,0
	Ročni 7,0 (avtomatski 7,4)

	Kombinirane emisije CO2 (g/km)*
	Ročni 167 (avtomatski 183)

	Garancija:
	5 let / 160.000 km


	

* Na osnovi pretvorbe rezultatov WLTP (globalno usklajeni preizkus za lahka vozila) v NEDC
1 Sistem proti blokiranju koles, sistem pomoči pri zaviranju, elektronsko porazdeljevanje zavorne moči, sistem proti spodrsavanju pogonskih koles, sistem za nadzor stabilnosti vozila (sistem za nadzor stabilnosti) in sistem za nadzor stabilnosti prikolice. 
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