|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Podaljšana kabina** | **Dvojna kabina** | |
| **Motor** | Twin-turbo 2,3 L Diesel – Euro 6D-TEMP | | |
| **Moč** | 120 kW / 163 KM pri 3750 vrt/min  425 Nm pri 1500 vrt/min | | 140 kW / 190 KM pri 3750 vrt/min  450 Nm pri 1500 vrt/min |
| **Menjalnik** | 6-st. ročni | 6-st. ročni | 6-st. ročni  7-st. samodejni |
| **Sprednje obese** | Dvojno trikotno prečno vodilo s stabilizacijskim drogom | | |
| **Zadnje obese** | 5-vodilne – 2. generacija z dvostopenjskimi vzmetmi in stabilizacijskim drogom | | |
| **Zavore sprednje/zadnje** | Kolutna zavora 320 mm / kolutna zavora 308 mm  ABS, BA, EBD, TCS, VDC in TSA1 | | |
| **Dimenzije v mm** | D: 5210/5255  Š: 1850  V: 1822–1826 | D: 5280/5330  Š: 1850  V: 1824–1828 (1855 brez nosilnih drogov strešnega prtljažnika) | |
| **Dimenzije dna kesona (mm)** | D: 1800  Š: 1560 | D: 1585  Š: 1560 | |
| Širina med blatniškimi koši: 1130 | | |
| **Kolesa/pnevmatike** | Jeklo 17” – 255/65  Zlitina 17” – 255/65  Zlitina 18” – 255/60 | | |
| **Oddaljenost od tal (mm)**  (odvisno od različice) | Sprednja prema: 230 do 234  Zadnja prema: 219 do 223  Med premama: 238 do 242 | | |
| **Globina bredenja (mm)** | 600 | | |
| **Dovoljena obremenitev (kg)** | 1165 | 1180 | 1150 |
| **Dovoljena skupna masa vozila (kg)** | 3200 | 3250 | |
| **Dovoljena teža prikolice z zavorami (kg)** | 3500 | | |
| **Št. sedežev:** | 2+2 | 5 | |
| **Pospešek (0–100 km/h) (s)** | 12,5 | | 11,2 |
| **Maks. hitrost (Km/h)** | 172 | | Ročni 184 (avtomatski 180) |
| **Kombinirana poraba bencina (l/100)\*** | 6,9–7,0 | | Ročni 7,0 (avtomatski 7,4) |
| **Kombinirane emisije CO2 (g/km)\*** | Ročni 167 (avtomatski 183) | | |
| **Garancija:** | 5 let / 160.000 km | | |

**\*** Na osnovi pretvorbe rezultatov WLTP (globalno usklajeni preizkus za lahka vozila) v NEDC

1 Sistem proti blokiranju koles, sistem pomoči pri zaviranju, elektronsko porazdeljevanje zavorne moči, sistem proti spodrsavanju pogonskih koles, sistem za nadzor stabilnosti vozila (sistem za nadzor stabilnosti) in sistem za nadzor stabilnosti prikolice.