{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Nova Micra"],"not_rendered":{"external_links":63,"defined_names":504},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Nova Micra","index":0,"n_rows":85,"n_cols":4,"rows_kept":85,"merged":[[2,2,2,3],[5,2,5,3],[6,2,6,3],[9,2,9,3],[10,2,10,3],[11,2,11,3],[12,2,12,3],[13,2,13,3],[14,2,14,3],[15,2,15,3],[16,2,16,3],[17,2,17,3],[18,2,18,3],[19,2,19,3],[20,2,20,3],[21,2,21,3],[22,2,22,3],[33,2,33,3],[36,2,36,3],[37,2,37,3],[38,2,38,3],[39,2,39,3],[40,2,40,3],[41,2,41,3],[42,2,42,3],[50,2,50,3],[51,2,51,3],[52,2,52,3],[53,2,53,3],[54,2,54,3],[55,2,55,3],[56,2,56,3],[57,2,57,3],[58,2,58,3],[59,2,59,3],[60,2,60,3],[61,2,61,3],[62,2,62,3],[63,2,63,3],[64,2,64,3],[65,2,65,3],[66,2,66,3],[67,2,67,3],[68,2,68,3],[69,2,69,3],[79,2,79,3],[81,0,81,3],[82,0,82,3],[83,0,83,3],[84,0,84,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["TEHNIČNI PODATKI Nova MICRA"]
[]
["Datum izdaje: December 2010",null,"1.2-litrski bencinski motor"]
[]
["MODEL"]
["Tip karoserije",null,"5 vrat"]
["Število sedežev","oseb",5]
[]
["MOTOR"]
["Koda motorja",null,"HR12"]
["Št. valjev, razpored",null,"3, vrstni"]
["Št. ventilov na valj",null,4]
["Sistem zajemanja zraka",null,"normalen"]
["Prostornina motorja","cm³",1198]
["Premer x hod","mm","78.0 x 83.6"]
["Največja moč motorja (1)","kW(KM)/min-1","59 (80) / 6000"]
["Največji navor (1)","Nm/min-1","110/4000"]
["Kompresijsko razmerje",null,"10,7:1"]
["Vrsta goriva",null,"neosvinčen bencin RON 95"]
["Sistem vžiga",null,"elektronski"]
["Dovod goriva",null,"večtočkovni vbrizg"]
["Kontrola emisije",null,"tri stezni katalizator"]
["Emisija",null,"EU5"]
[]
["POGONSKI SKLOP"]
["Menjalnik",null,"5-st. ročni","CVT"]
["Prestavna razmerja  1.",null,3.727,4.006]
["                                 2.",null,2.048]
["                                 3.",null,1.393,"~"]
["                                 4.",null,1.097]
["                                 5.",null,0.892,{"v":0.55,"d":"0.550"}]
["                                 Vzvratna",null,3.545,{"v":3.77,"d":"3.770"}]
["Končno prestavno razmerje",null,3.438,3.753]
["Pogon",null,"prednji"]
[]
["ŠASIJA"]
["Vzmetenje ","spredaj","neodvisna, McPhersonova vzmetna noga"]
["Vzmetenje","zadaj","Torsion beam axle, coil springs "]
["Upravljanje",null,"električni progresivni servo ojačevalnik, zobata letev"]
["Zavorni sistem",null,"zračeni diski spredaj, bobni zadaj, diagonalni razdelilnik, servo ojačevalec, ABS z EBD in sistemom za pomoč pri zaviranju v sili (BA)"]
["ESP",null,"standardna oprema"]
["Velikost koles",null,"14x5,5J ; 15x5,5J"]
["Pnevmatike",null,"165/70R14 ; 175/60R15"]
[]
["MASE IN MERE"]
["Lastna teža min./max. (2)","kg","MT:910~980","CVT:940~980"]
["Skupna teža s tovorom ","kg","MT:1425","CVT:1425"]
["Max. obremenitev (2)","kg","MT:515","CVT:455"]
["Max. osna obremenitev spredaj","kg","MT:750","CVT:750"]
["                                      zadaj","kg","MT:750","CVT:750"]
["Max. obrem. prikolice z zavoro (4)","kg"]
["                             brez zavore (4)","kg"]
["Max. navpična obremenitev vlečne naprave","kg"]
["Max. obremenitev strehe","kg",45]
["Celotna dolžina","mm",3780]
["Celotna širina","mm",1675]
["Celotna višina","mm",1525]
["Medosna razdalja","mm",2450]
["Kolotek spredaj","mm","1470 (165/70R14) / 1460 (175/60R15)"]
["Kolotek zadaj","mm","1475 (165/70R14) / 1465 (175/60R15)"]
["Prtljažni prostor - max. dolžina","mm","544 (fiksni sedeži) / 597 (zložljivi sedeži) / 1082 zloženi zložljivi sedeži)"]
["                          - max. širina","mm",986]
["                         - max. višina do prekrivala prtljage","mm",533]
["      - max. višina do stropa","mm",912]
["Prostornina prtljažnika (opcija) (VDA)","l",265]
["Max. prost. prtlj. z zlož. sedeži (VDA) do oken","l",605]
["Max. prost. prtlj. z zlož. sedeži (VDA) do stropa","l",1132]
["Cd",null,0.33]
["Frontal area","m2",2.11]
["Kapaciteta rez. za gorivo","l",41]
[]
["ZMOGLJIVOST"]
["Poraba goriva (3)",null,"MT","CVT"]
["      mesto","l/100 km",6.1,6.7]
["      izven mesta","l/100 km",4.3,4.6]
["      kombinirano","l/100 km",{"v":5,"d":"5.0"},5.4]
["Emisija CO2","g/km",115,125]
["Največja hitrost","km/h",170,161]
["Pospešek 0 - 100 km/h","sec",13.7,14.5]
["Najmanjši obračalni krog","m",4.65]
[]
["1) V skladu z 1999/99/EC."]
["2) V skladu z EU direktivo. Lastna teža je brez voznika, vključuje pa hladilno tekočino, olja, gorivo, rezervno kolo in orodja. Nosilnost bo odvisna od vgrajene opreme."]
["3) V skladu z 1999/100/EC. Dodatna oprema, vzdrževanje, način vožnje, cestne in vremenske razmere lahko vplivajo na uradne meritve."]
["4) Podatki veljajo z voznikom, 4 sopotniki in prtljago ter max. lastno težo."]