•• PROTECTED 関係者外秘

•• PROTECTED 関係者外秘

•• PROTECTED 関係者外秘

OKVIRNE ZAČASNE TEHNIČNE SPECIFIKACIJE
	
	NX 450h+ AWD
	NX 350h AWD
	NX 350h FWD

	Skupna dolžina (mm)
	4.690 (+30)
	4.690 (+30)
	4.690 (+30)

	Skupna širina (mm)
	1.865 (0)
	1.865 (0)
	1.865 (0)

	Skupna višina (mm)
	1.660 (0)
	1.660 (0)
	1.660 (0)

	Medosna razdalja (mm)
	2.690 (0)
	2.690 (0)
	2.690 (0)

	Masa praznega vozila (kg)
	2.050–2.130*¹
	1.790–1.870*¹
	1.730–1.810*¹

	Dimenzije pnevmatik
	235/60 R18 / 235/50 R20
	235/60 R18 / 235/50 R20
	235/60 R18 / 235/50 R20

	Motor
	2,5-litrski vrstni štirivaljni
	2,5-litrski vrstni štirivaljni
	2,5-litrski vrstni štirivaljni

	Menjalnik
	elektronsko krmiljeni brezstopenjski menjalnik
	elektronsko krmiljeni brezstopenjski menjalnik
	elektronsko krmiljeni brezstopenjski menjalnik

	Moč motorja (KM DIN/kW)
	136–184 / 100–135¹²
	136–184 / 100–135¹²
	136–184 / 100–135¹²

	Sistemska moč (KM DIN/kW)
	307 / 226¹²
	199 / 146¹²
	199 / 146¹²

	Pospešek 0–100 km/h (s)
	6,1¹²
	7,3¹²
	7,7¹²

	Električni doseg (km)
	več kot 100 km*³
	–
	–


Vrednosti v oklepajih prikazujejo razliko v primerjavi s trenutnim modelom.
[bookmark: _GoBack]*¹ Odvisno od trga in specifikacij vozila.
*² Začasna vrednost; razvoj še poteka.
*³ Začasna vrednost; razvoj še poteka (po standardu WLTP).
