**Pregled dimenzij in oznak novih serij pnevmatik za prikolice**

**GOODYEAR**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pnevmatika** | **Dimenzija** | **Indeks nosilnosti/hitrosti 1** | **Indeks nosilnosti/hitrosti 2** | **Izkoristek goriva** | **Oprijem na mokri podlagi** | **Hrup** |
| **KMAX T GEN-2** | 435/50 R 19.5 | 160 J |  | B | B | 72 )) |
| **KMAX T GEN-2** | 445/45 R 19.5 | 160 J | dimenzija v razvoju\* | | | |
| **KMAX T GEN-2 HL** | 385/65 R 22.5 | 164 K | 158 L | C | B | 72 )) |
| **KMAX T GEN-2** | 425/65 R 22.5 | 165 K |  | C | B | 71 ) |
| **KMAX T GEN-2** | 445/65 R 22.5 | 169 K |  | C | C | 72 )) |
| **KMAX T GEN-2** | 385/55 R 22.5 | 160 K | 158 L | dimenzija v razvoju\* | | |

\* Razredi na evropski oznaki za pnevmatike še niso znani.

**DUNLOP**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pnevmatika** | **Dimenzija** | **Indeks nosilnosti/hitrosti 1** | **Indeks nosilnosti/hitrosti 2** | **Izkoristek goriva** | **Oprijem na mokri podlagi** | **Hrup** |
| **Dunlop SP247** | 435/50 R 19.5 | 160 J |  | B | B | )) |
| **Dunlop SP247 HL** | 385/65 R 22.5 | 164 K | 158 L | C | B | )) |
| **Dunlop SP247** | 385/55 R 22.5 | 160 K | 158 L | \* | \* | \* |

\* Razredi na evropski oznaki za pnevmatike še niso znani.

**SAVA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pnevmatika** | **Dimenzija** | **Indeks nosilnosti/hitrosti** | **Izkoristek goriva** | **Oprijem na mokri podlagi** | **Hrup** |
| CARGO 5 | 435/50R19.5 | 160 J | \* | \* | \* |
| CARGO 5 | 385/65R22.5 | 164 K (158 L) | C | B | 72 )) |
| CARGO 5 | 385/55R22.5 | 160 K (158 L) | \* | \* | \* |

\* Razredi na evropski oznaki za pnevmatike še niso znani.

**FULDA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pnevmatika** | **Dimenzija** | **Indeks nosilnosti/hitrosti** | **Izkoristek goriva** | **Oprijem na mokri podlagi** | **Hrup** |
| REGIOTONN 3 | 435/50R19.5 | 160 J | B | B | )) |
| REGIOTONN 3 | 385/65R22.5 | 164 K (158 L) | B | B | )) |
| REGIOTONN 3 | 385/55R22.5 | 160 K (158 L) | \* | \* | \* |

\* Razredi na evropski oznaki za pnevmatike še niso znani.