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Opel ADAM: Tehnični podatki

	Motorji
	1.2 / 1.2 ecoFLEX
	1.4 / 1.4 ecoFLEX
	1.4 / 1.4 ecoFLEX

	Emisijski razred
	EURO5
	EURO5
	EURO5

	Gorivo
	Super
	Super
	Super

	Število valjev
	4
	4
	4

	Delovna prostornina cm3
	1229
	1398
	1398

	Vrtina / hod v mm
	73,4 / 72,6
	73,4 / 82,6
	73,4 / 82,6

	Največja moč v kW (KM) pri v/min
	51 (70) / 5600
	64 (87) / 6000
	74 (100) / 6000

	Največji navor v Nm pri v/min
	115 / 4000
	130 / 4000
	130 / 4000

	Prostornina posode za gorivo v l
	38
	38
	38

	Masa in nosilnost v kg
	
	
	

	Masa praznega vozila vključno z voznikom  (v skladu z 70/156/EEC)
	1086
	1120
	1120

	Dovoljena skupna masa vozila
	1455
	1465
	1465

	Nosilnost
	369
	345
	345

	Dovoljena skupna obremenitev prednje osi
	805
	805
	805

	Dovoljena skupna obremenitev zadnje osi
	680
	690
	690

	Dovoljena obremenitev strehe 1)
	50
	50
	50


	5-stopenjski ročni
	Najvišja hitrost v km/h
	Pospešek
od 0 – 100 km/h v s
	Pospešek od 80-120 km/h v 5. prestavi v  sekundah
	Poraba goriva (l/100 km)
	CO2 emisije v g/km (kombinirano)
	Razred učinkovitosti

	
	
	
	
	Mesto
	Zunaj mesta
	Kombinirano
	
	

	1.2 (51 kW)
	165
	14,9
	26,8
	7,1
	4,2
	5,3
	124
	D

	1.2 ecoFLEX (51 kW) with Start/Stop
	165
	14,9
	26,8
	6,5
	4,2
	5,0
	118
	C

	1.4 (64 kW)
	176
	12,5
	17,8
	7,3
	4,4
	5,5
	129
	D

	1.4 ecoFLEX (64 kW) with Start/Stop
	176
	12,5
	17,8
	6,6
	4,2
	5,1
	119
	C

	1.4 (74 kW)
	185
	11,5
	17,8
	7,3
	4,4
	5,5
	129
	D

	1.4 ecoFLEX (74 kW) with Start/Stop
	185
	11,5
	17,8
	6,6
	4,2
	5,1
	119
	C


Vsi podatki se nanašajo na izhodišče različice za prodajo v Evropi s serijsko opremo. Poraba goriva in izpust CO2 so izmerjeni skladno s predpisi 2007/715/EC, z maso vozila pripravljenega za vožnjo, prav tako skladno z definicijo v predpisih. Dodatna oprema lahko botruje malenkostno večji porabi in izpustu CO2, od navedenih vrednosti. Ob tem lahko zveča maso praznega vozila in v nekaterih primerih tudi največjo dovoljeno skupno maso, kar zmanjša dovoljeno največjo maso prikolice. Zmanjša lahko tudi največjo hitrost in poveča čas pospeševanja. Podatki o voznih zmogljivostih so pridobljeni ob masi praznega vozila (brez voznika) in dodatnih obtežitvijo 200 kilogramov.
	Dimenzije in mase

	Dimenzije vozila v mm
	

	Dolžina
	3698

	Širina vključno / brez zunanjih ogledal
	1966 / 1720

	Višina (at curb weight)
	1484

	Medosna razdalja
	2311

	Kolotek spredaj
	1472

	Kolotek zadaj
	1464

	Obračalni krog v m
	

	Od zidu do zidu
	10,17 - 11,06

	Od robnika do robnika
	9,80 - 10,74

	Dimenzije prtljažnika v mm
	

	Dolžina do naslonjal prednjih sedežev
	462

	Dolžina s podrtimi naslonjali prednjih sedežev
	1041

	Širina med obodoma koles
	954

	Maksimalna širina
	963

	Višina praga
	808

	Maksimalna višina odprtega prtljažnika
	544

	Maksimalna širina odprtega prtljažnika merjena v višini pasu
	853

	Prostornina prtljažnika v litrih (v skladu z ECIE)
	

	Osnovna prostornina prtljažnika
	170

	S podrtimi naslonjali zadnjih sedežev do prednjih sedežev 
	484

	S podrtimi naslonjali zadnjih sedežev do stropa
	663

	Zmanjšana prostornina prtljažnika z 
	

	· Infinity zvočnim sistemom
	75


Vsi podatki, ki so podvrženi morebitnim spremembam, se nanašajo na izhodišče različice na evropskem trgu s serijsko opremo. Pri nekaterih stopnjah opremljenosti se lahko masa vozila pripravljenega za vožnjo in osna obremenitev  poveča največjo skupno dovoljeno maso, oziroma zmanjša nosilnost.
1) Ob upoštevanju največje skupne dovoljene mase. Priporočeno je, da z obremenitvijo strehe hitrost vožnje ne preseže 120 km/h.
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