{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["DS5 z bencinskim motorjem","DS5 z dizelskim motorjem  2010","DS5 Hybrid4"],"not_rendered":{"macros":1,"external_links":1,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"DS5 z bencinskim motorjem","index":0,"n_rows":103,"n_cols":7,"rows_kept":103,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,8],[2,0,2,5],[3,2,3,5],[3,6,3,8],[4,2,4,5],[4,6,4,8],[5,2,5,5],[5,6,5,8],[6,2,6,5],[6,6,6,8],[7,2,7,5],[7,6,7,8],[8,2,8,5],[8,6,8,8],[9,2,9,5],[9,6,9,8],[10,2,10,5],[10,6,10,8],[11,2,11,5],[11,6,11,8],[12,2,12,5],[12,6,12,8],[13,2,13,5],[13,6,13,8],[14,2,14,5],[14,6,14,8],[15,2,15,5],[15,6,15,8],[16,2,16,5],[16,6,16,8],[17,2,17,5],[17,6,17,8],[18,2,18,5],[18,6,18,8],[19,2,19,5],[19,6,19,8],[20,2,20,5],[20,6,20,8],[21,2,21,5],[21,6,21,8],[22,2,22,5],[22,6,22,8],[24,3,24,4],[24,6,24,8],[25,3,25,4],[25,6,25,8],[26,3,26,4],[26,6,26,8],[27,3,27,4],[27,6,27,8],[28,3,28,4],[28,6,28,8],[29,3,29,4],[29,6,29,8],[30,3,30,4],[30,6,30,8],[32,3,32,4],[32,6,32,8],[33,3,33,4],[33,6,33,8],[35,2,35,8],[36,2,36,5],[36,6,36,8],[37,2,37,8],[38,2,38,8],[39,2,39,8],[41,2,41,8],[42,2,42,8],[43,2,43,8],[44,2,44,8],[45,2,45,5],[45,6,45,8],[46,2,46,5],[46,6,46,8],[47,2,47,5],[47,6,47,8],[48,2,48,8],[49,2,49,8],[50,2,50,8],[51,2,51,8],[52,2,52,8],[53,2,53,8],[54,2,54,8],[55,2,55,8],[56,2,56,8],[57,2,57,8],[58,2,58,8],[59,2,59,8],[60,2,60,8],[61,2,61,8],[62,2,62,8],[63,2,63,8],[64,2,64,8],[65,2,65,8],[66,2,66,8],[68,2,68,5],[68,6,68,8],[69,2,69,5],[69,6,69,8],[70,2,70,5],[70,6,70,8],[71,2,71,5],[71,6,71,8],[72,2,72,5],[72,6,72,8],[73,2,73,5],[73,6,73,8],[74,2,74,5],[74,6,74,8],[75,2,75,5],[75,6,75,8],[76,2,76,5],[76,6,76,8],[77,5,77,8],[78,2,78,8],[79,5,79,8],[80,2,80,5],[80,6,80,8],[81,2,81,5],[81,6,81,8],[82,2,82,8],[83,2,83,5],[83,6,83,8],[84,2,84,5],[84,6,84,8],[85,2,85,5],[85,6,85,8],[86,2,86,5],[86,6,86,8],[87,2,87,3],[87,4,87,5],[87,6,87,8],[88,2,88,3],[88,4,88,5],[88,6,88,8],[89,2,89,3],[89,4,89,5],[89,6,89,8],[90,2,90,3],[90,4,90,5],[90,6,90,8],[91,2,91,3],[91,4,91,5],[91,6,91,8],[92,2,92,5],[92,6,92,8],[93,2,93,5],[93,6,93,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["CITROEN DS5 z bencinskim motorjem"]
["September 2011"]
["MODEL",null,"DS5 THP 155",{"$nulls":3},"DS5 THP 200"]
[null,null," ",{"$nulls":3}," "]
[" "]
["MENJALNIK",null,"BVA6",{"$nulls":3},"BVM6"]
["Davčni razred Francija","CV",9,{"$nulls":3},11]
["MOTOR"]
["Gorivo",null,"Najmanj 95-oktanski neosvinčen",{"$nulls":3},"Najmanj 95-oktanski neosvinčen"]
["Stopnja zmanjševanja onesnaževanja",null,"Euro V",{"$nulls":3},"Euro V"]
["Tip",null,"EP6CDT",{"$nulls":3},"EP6CDTX"]
["Število valjev - Število ventilov",null,"4 - 16",{"$nulls":3},"4 - 16"]
["Variabilno prestavljanje odmičnih gredi",null,"Sesalna stran",{"$nulls":3},"Sesalna stran - izpušna stran"]
["Variabilno odpiranje ventilov",null,"-",{"$nulls":3},"Sesalna stran"]
["Vrtina x hod","mm","77 x 85,8",{"$nulls":3},"77 x 85,8"]
["Prostornina motorja","cm3",1598,{"$nulls":3},1598]
["Kompresijsko razmerje",null,"10,5 : 1",{"$nulls":3},"10,5 : 1"]
["Tip vbrizgavanja",null,"Neposredno - Bosch MEV 17.4",{"$nulls":3},"Neposredno - Bosch MEV 17.4"]
["Kompresijsko polnjenje","bar",0.8,{"$nulls":3},1.2]
["Največja moč pri številu vrtljajev","kW CEE","115 pri 6000",{"$nulls":3},"147 pri vrtljajih od 5500 do 6800"]
["Največja moč pri številu vrtljajev","KM CEE","156 pri 6000",{"$nulls":3},"200 pri vrtljajih od 5500 do 6800"]
["Največji navor pri številu vrtljajev","Nm CEE","240 pri vrtljajih od 1400 do 4000",{"$nulls":3},"275 pri vrtljajih od 1700 do 4500"]
["PRENOS MOČI / MENJALNIK"]
["                                              1. prestava","km/h",7.26,7.39,null,{"v":7.4,"d":"7.40"},7.97]
["Hitrost                                                        2. prestava","km/h",12.38,12.59,null,12.62,13.82]
["pri 1000 vrt/min                                           3. prestava","km/h",18.87,19.19,null,19.24,19.69]
["                                              4. prestava","km/h",25.31,25.74,null,25.82,25.59]
["                                              5. prestava","km/h",34.45,35.04,null,35.14,32.03]
["                                              6. prestava","km/h",43.65,44.38,null,44.52,37.89]
["Vzvratna prestava","km/h",9.19,9.35,null,9.37,8.53]
["PNEVMATIKE"]
["Dimenzije",null,"225/50R17 V","235/45R18 W",null,"235/40R19 W","235/40R19 W"]
["Obseg pnevmatike","mm",2007,2041,null,2047,2047]
["KRMILNI MEHANIZEM"]
["Tip servopomoči",null,"Variabilni elektrohidravlični "]
["Prenosno razmerje",null,"16,1 : 1",{"$nulls":3},"16,0 : 1"]
["Število obratov volana med skrajnima položajema"]
["Premer volana","mm",380]
["Premer obračalnega kroga: med zidovi - pločniki","m "]
["PREME - VZMETENJE"]
["Prednja prema",null,"Psevdo Mc Pherson"]
["Zadnja prema",null,"Prečni torzijski drog"]
["ESP",null,"Serijsko z elektronskim nadzorom pogona"]
["ZAVORNI SISTEM",null,"Sistem ABS z elektronskim razdelilnikom zavorne sile in sistem za pomoč pri zaviranju v sili"]
["Spredaj: premer - debelina zavornih kolutov - tip zavornega sedla ","mm","Zračeni 302 x 26 - Plavajoče",{"$nulls":3},"Zračeni 340 x 13 - Plavajoče"]
["Zadaj: premer - debelina zavornih kolutov - tip zavornega sedla ","mm","283 x 12 - Plavajoče",{"$nulls":3},"290 x 12 - Plavajoče"]
["DIMENZIJE / PROSTORNINA"]
["Dolžina ","mm",4530]
["Širina: bokov - z vzvratnimi ogledali","mm","1850 - 2128"]
["Višina","mm",1508]
["Medosna razdalja","mm",2727]
["Kolotek spredaj","mm","17 in 18-palčna1580 - 19-palčna: 1576"]
["Kolotek zadaj","mm","17 in 18-palčna1615 - 19-palčna: 1611"]
["Previs spredaj","mm",996]
["Previs zadaj","mm",807]
["Dolžina potniškega prostora","mm",1744]
["Višina sedišča: spredaj - zadaj","mm","290 - 306"]
["Višina do stropa pri naklonu 14°: spredaj - zadaj","mm","882 - 854"]
["Širina v višini komolcev: spredaj - zadaj","mm","1504 - 1478"]
["Dolžina nakladalnega prostora za prednjimi sedeži","mm",820]
["Dolžina nakladalnega prostora za zadnjimi sedeži","mm"]
["Višina nakladalnega praga","mm",770]
["Širina prtljažnega prostora med blatniškima košema","mm",1202]
["Višina pod polico","mm",565]
["Prostornina prtljažnika po normi VDA pod polico: z - brez rezervnega kolesa","dm3","465 - 450"]
["Prostornina prtljažnika po normi VDA za prednjimi sedeži","dm3"]
["MASE",null," "]
["Brez obremenitve (min. CEE) brez - z voznikom","kg","1420 - 1495",{"$nulls":3},"1430 - 1505"]
["Skupna dovoljena masa","kg",2035,{"$nulls":3},2050]
["Porazdelitev na prednji - zadnji del (najmanjša po normi CEE brez voznika)","kg","891 - 529",{"$nulls":3},"885 - 545"]
["Porazdelitev na prednji - zadnji del (najmanjša po normi CEE z voznikom)","kg","930 - 565",{"$nulls":3},"924 - 581"]
["Največja dovoljena masa vozila in prikolice","kg",3335,{"$nulls":3},2800]
["Nosilnost: brez - z voznikom","kg","615 - 540",{"$nulls":3},"620 - 545"]
["Prikolica: brez zavor","kg",745,{"$nulls":3},750]
["Prikolica z zavorami: brez - s povečano obremenitvijo","kg","1300 - 1500",{"$nulls":3},"750 - 1050"]
["Maksimalna obremenitev: na vlečnem priključku - strešnih drogovih","kg","75 -",{"$nulls":3},"75 -"]
["PROSTORNINA"]
["Posoda za gorivo","litri",60]
["AERODINAMIČNOST"]
["Koeficient zračnega upora (Cx)",null,0.321,{"$nulls":3},0.331]
["S  - SCx","m2","2,37 - 0,763",{"$nulls":3},"2,37 - 0,787"]
["ZMOGLJIVOSTI"]
["Največja hitrost","km/h",202,{"$nulls":3},235]
["0 do 100 km/h: Samo voznik - polovična obremenitev","s","9,7 - 10,5",{"$nulls":3},"8,2 - 8,8"]
["400 m z mesta: Samo voznik - polovična obremenitev","s","16,9 - 17,5",{"$nulls":3},"16,0 - 16,5"]
["1000 m z mesta: Samo voznik - polovična obremenitev","s","30,6 - 31,5",{"$nulls":3},"28,3 - 29,1"]
["PORABA / EMISIJE",null,"17-palčne",null,"18 & 19-palčna"]
["Mestna vožnja","l/100 km",9.9,null,10.3,null,8.9]
["Izvenmestna vožnja","l/100 km",5.6,null,5.6,null,5.5]
["Kombinirana vožnja","l/100 km",7.1,null,7.3,null,6.7]
["Emisija CO2","g/km",165,null,169,null,155]
["VZDRŽEVANJE"]
["Interval servisnih pregledov","km - čas","30.000 - 2 leti",{"$nulls":3},"30.000 - 2 leti"]
{"$rows_empty":8}
[{"$nulls":6}," "]

{"sheet":"DS5 z dizelskim motorjem  2010","index":1,"n_rows":94,"n_cols":12,"rows_kept":94,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,11],[2,0,2,7],[3,2,3,3],[3,4,3,7],[3,8,3,11],[4,2,4,3],[4,4,4,7],[4,8,4,11],[5,2,5,3],[5,4,5,7],[5,8,5,11],[6,2,6,3],[6,4,6,7],[6,8,6,11],[7,2,7,3],[7,4,7,7],[7,8,7,11],[8,2,8,3],[8,4,8,7],[8,8,8,11],[9,2,9,3],[9,4,9,7],[9,8,9,11],[10,2,10,3],[10,4,10,7],[10,8,10,11],[11,2,11,3],[11,4,11,7],[11,8,11,11],[12,2,12,3],[12,4,12,7],[12,8,12,11],[13,2,13,3],[13,4,13,7],[13,8,13,11],[14,2,14,3],[14,4,14,7],[14,8,14,11],[15,2,15,3],[15,4,15,7],[15,8,15,11],[16,2,16,3],[16,4,16,7],[16,8,16,11],[17,2,17,3],[17,4,17,7],[17,8,17,11],[18,2,18,3],[18,4,18,7],[18,8,18,11],[19,2,19,3],[19,4,19,7],[19,8,19,11],[20,2,20,3],[20,4,20,7],[20,8,20,11],[21,2,21,3],[21,4,21,7],[21,8,21,11],[23,9,23,10],[24,9,24,10],[25,9,25,10],[26,9,26,10],[27,9,27,10],[28,9,28,10],[29,9,29,10],[31,9,31,10],[32,9,32,10],[33,2,33,11],[34,2,34,11],[35,2,35,3],[35,5,35,7],[35,8,35,11],[36,2,36,11],[37,2,37,11],[38,2,38,11],[39,2,39,11],[40,2,40,11],[41,2,41,11],[42,2,42,11],[43,2,43,11],[44,2,44,4],[44,5,44,11],[45,2,45,11],[46,2,46,11],[47,2,47,11],[48,2,48,11],[49,2,49,11],[50,2,50,11],[51,2,51,11],[52,2,52,11],[53,2,53,11],[54,2,54,11],[55,2,55,11],[56,2,56,11],[57,2,57,11],[58,2,58,11],[59,2,59,11],[60,2,60,11],[61,2,61,11],[62,2,62,11],[63,2,63,11],[64,2,64,11],[65,2,65,11],[66,2,66,3],[66,4,66,7],[67,2,67,3],[67,4,67,7],[67,8,67,11],[68,2,68,3],[68,4,68,7],[68,8,68,11],[69,2,69,3],[69,4,69,7],[69,8,69,11],[70,2,70,3],[70,4,70,7],[70,8,70,11],[71,2,71,3],[71,4,71,7],[71,8,71,11],[72,2,72,3],[72,4,72,7],[72,8,72,11],[73,2,73,3],[73,4,73,7],[73,8,73,11],[74,2,74,3],[74,4,74,7],[74,8,74,11],[75,2,75,3],[75,4,75,7],[75,8,75,11],[76,4,76,7],[77,2,77,11],[78,2,78,3],[78,4,78,7],[79,2,79,3],[79,4,79,7],[79,8,79,11],[80,2,80,3],[80,4,80,7],[80,8,80,11],[81,2,81,3],[81,4,81,7],[82,2,82,3],[82,4,82,7],[82,8,82,11],[83,2,83,3],[83,4,83,7],[83,8,83,11],[84,2,84,3],[84,4,84,7],[84,8,84,11],[85,2,85,3],[85,4,85,7],[85,8,85,11],[86,2,86,3],[86,4,86,5],[86,6,86,7],[86,8,86,9],[86,10,86,11],[87,2,87,3],[87,4,87,5],[87,6,87,7],[87,8,87,9],[87,10,87,11],[88,2,88,3],[88,4,88,5],[88,6,88,7],[88,8,88,9],[88,10,88,11],[89,2,89,3],[89,4,89,5],[89,6,89,7],[89,8,89,9],[89,10,89,11],[90,2,90,3],[90,4,90,5],[90,6,90,7],[90,8,90,9],[90,10,90,11],[91,4,91,7],[92,2,92,3],[92,4,92,7],[92,8,92,11],[93,2,93,3],[93,4,93,7],[93,8,93,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["CITROEN DS5 z dizelskim motorjem"]
["September 2011"]
["MODEL",null,"DS5 e-HDi 110 FAP",null,"DS5 HDi 160 FAP",{"$nulls":3},"DS5 HDi 160 FAP"]
[null,null," ",null," ",{"$nulls":3}," "]
[" "]
["MENJALNIK",null,"BMP6",null,"BVM6",{"$nulls":3},"BVA6"]
["Davčni razred Francija","CV",6,null,9,{"$nulls":3},9]
["MOTOR"]
["Gorivo",null,"Dizelsko gorivo",null,"Dizelsko gorivo",{"$nulls":3},"Dizelsko gorivo"]
["Stopnja zmanjševanja onesnaževanja",null,"Euro V",null,"Euro V",{"$nulls":3},"Euro V"]
["Stop&Start",null,"Kombiniran alternator-zaganjalnik",null,"-",{"$nulls":3},"-"]
["Tip",null,"DV6C",null,"DW10C",{"$nulls":3},"DW10C"]
["Število valjev - Število ventilov",null,"4 - 8",null,"4 - 16",{"$nulls":3},"4 - 16"]
["Vrtina x hod","mm","75 x 88,3",null,"85 x 88",{"$nulls":3},"85 x 88"]
["Prostornina motorja","cm3",1560,null,1997,{"$nulls":3},1997]
["Kompresijsko razmerje",null,"16 : 1",null,"16 : 1",{"$nulls":3},"16 : 1"]
["Tip skupnega voda",null,"Bosch 1650 bar",null,"Bosch 2000 bar",{"$nulls":3},"Bosch 2000 bar"]
["Kompresijsko polnjenje",null,"Turbokompresor z variabilno geometrijo + izmenjevalnik",null,"Turbokompresor z variabilno geometrijo + izmenjevalnik",{"$nulls":3},"Turbokompresor z variabilno geometrijo + izmenjevalnik"]
["Največja moč pri številu vrtljajev","kW CEE","82 pri 3600",null,"120 pri 3750",{"$nulls":3},"120 pri 3750"]
["Največja moč pri številu vrtljajev","KM CEE","112 pri 3600",null,"163 pri 3750",{"$nulls":3},"163 pri 3750"]
["Največji navor (s funkcijo overboost) pri številu vrtljajev","Nm CEE","270 (285) pri 1750",null,"340 pri vrtljajih od 2000 do 3000",{"$nulls":3},"340 pri vrtljajih od 2000 do 3000"]
["PRENOS MOČI / MENJALNIK"]
["                                              1. prestava","km/h",8.47,{"v":8.4,"d":"8.40"},8.51,8.44,8.58,8.61,8.38,8.52,null,8.55]
["Hitrost                                                        2. prestava","km/h",16.61,15.48,16.32,16.17,16.45,{"v":16.5,"d":"16.50"},14.67,14.91,null,14.96]
["pri 1000 vrt/min                                           3. prestava","km/h",22.67,22.47,25.95,25.72,26.15,26.23,22.35,22.72,null,22.79]
["                                              4. prestava","km/h",30.75,30.48,36.57,36.25,36.86,36.97,30.11,30.62,null,30.71]
["                                              5. prestava","km/h",{"v":39.4,"d":"39.40"},39.05,44.96,44.56,45.31,45.45,40.45,41.14,null,41.26]
["                                              6. prestava","km/h",50.29,49.84,54.43,53.95,54.86,55.02,{"v":50.7,"d":"50.70"},51.56,null,51.71]
["Vzvratna prestava","km/h",9.06,8.98,8.56,8.49,8.63,8.66,10.24,10.42,null,10.45]
["PNEVMATIKE"]
["Dimenzije",null,"215/60 R16 H","225/50R17 V","215/60R16 H","225/50R17 V","235/45 R18 W","235/40R19 W","225/50R17 V","235/45R18 W",null,"235/40R19 W"]
["Obseg pnevmatike","mm",2025,2007,2037,2007,2041,2047,2007,2041,null,2047]
["KRMILNI MEHANIZEM"]
["Tip servopomoči",null,"Variabilni elektrohidravlični "]
["Prenosno razmerje",null,"16,1 : 1",null,"16,1 : 1","16,0 : 1",null,null,"16,0 : 1"]
["Število obratov volana med skrajnima položajema",null," "]
["Premer volana","mm",380]
["Premer obračalnega kroga: med zidovi - pločniki","m "]
["PREME - VZMETENJE"]
["Prednja prema",null,"Psevdo Mc Pherson"]
["Zadnja prema",null,"Prečni torzijski drog"]
["ESP",null,"Serijsko z elektronskim nadzorom pogona"]
["ZAVORNI SISTEM",null,"Sistem ABS z elektronskim razdelilnikom zavorne sile in sistem za pomoč pri zaviranju v sili"]
["Spredaj: premer - debelina zavornih kolutov - tip zavornega sedla ","mm","Zračeni 302 x 26 - Plavajoče",null,null,"Zračeni 340 x 30 - Plavajoče"]
["Zadaj: premer - debelina zavornih kolutov - tip zavornega sedla ","mm","268 x 12 - Plavajoče"]
["DIMENZIJE / PROSTORNINA"]
["Dolžina ","mm",4530]
["Širina: bokov - z vzvratnimi ogledali","mm","1850 - 2128"]
["Višina","mm",1508]
["Medosna razdalja","mm",2727]
["Kolotek spredaj","mm","16-palčna:1582 - 17 in 18-palčna:1580 - 19-palčna: 1576"]
["Kolotek zadaj","mm","16-palčna:1617 - 17 in 18-palčna: 1615 - 19-palčna: 1611"]
["Previs spredaj","mm",996]
["Previs zadaj","mm",807]
["Dolžina potniškega prostora","mm",1744]
["Višina sedišča: spredaj - zadaj","mm","290 - 306"]
["Višina do stropa pri naklonu 14°: spredaj - zadaj","mm","882 - 854"]
["Širina v višini komolcev: spredaj - zadaj","mm","1504 - 1478"]
["Dolžina nakladalnega prostora za prednjimi sedeži","mm",820]
["Dolžina nakladalnega prostora za zadnjimi sedeži","mm"]
["Višina nakladalnega praga","mm",770]
["Širina prtljažnega prostora med blatniškima košema","mm",1202]
["Višina pod polico","mm",565]
["Prostornina prtljažnika po normi VDA pod polico","dm3","465 - 450"]
["Prostornina prtljažnika po normi VDA za prednjimi sedeži","dm3"]
["MASE",null," ",null," "]
["Brez obremenitve (min. CEE) brez - z voznikom","kg","1420 - 1495",null,"1530 - 1605",{"$nulls":3},"1540 - 1615"]
["Skupna dovoljena masa","kg",2020,null,2130,{"$nulls":3},2125]
["Porazdelitev na prednji - zadnji del (najmanjša po normi CEE brez voznika)","kg","900 - 520",null,"968 - 562",{"$nulls":3},"986 - 554"]
["Porazdelitev na prednji - zadnji del (najmanjša po normi CEE z voznikom)","kg","939 - 556",null,"1007 - 598",{"$nulls":3},"1025 - 590"]
["Največja dovoljena masa vozila in prikolice","kg",3120,null,3330,{"$nulls":3},3325]
["Nosilnost: brez - z voznikom","kg","600 - 525",null,"600 - 525",{"$nulls":3},"585 - 510"]
["Prikolica: brez zavor","kg",745,null,750,{"$nulls":3},750]
["Prikolica z zavorami: brez - s povečano obremenitvijo","kg","1100 - 1400",null,"1200 - 1500",{"$nulls":3},"1200 - 1500"]
["Maksimalna obremenitev: na vlečnem priključku - strešnih drogovih","kg","75 -",null,"75 - ",{"$nulls":3},"75 - "]
["PROSTORNINA"]
["Posoda za gorivo","litri",60]
["AERODINAMIČNOST"]
["Koeficient zračnega upora (Cx)",null,0.294,null,{"v":0.3,"d":"0.30"},{"$nulls":3},0.305]
["S  - SCx","m2","2,35 - 0,690",null,"2,35 - 0,705",{"$nulls":3},"2,37 - 0,725"]
["ZMOGLJIVOSTI"]
["Največja hitrost","km/h",191,null,"215 (198 s 16-palčnimi kolesi)",{"$nulls":3},212]
["0 do 100 km/h: Samo voznik - polovična obremenitev","s","12,4 - 13,5",null,"8,8 - 9,9",{"$nulls":3},"10,1 - 10,9"]
["400 m z mesta: Samo voznik - polovična obremenitev","s","18,4 - 19,0",null,"16,5 - 17,1",{"$nulls":3},"16,7 - 17,5"]
["1000 m z mesta: Samo voznik - polovična obremenitev","s","33,8 - 34,8",null,"30,9 - 31,1",{"$nulls":3},"31,0 - 31,9"]
["PORABA / EMISIJE",null," ",null,"16 & 17-palčna",null,"18 & 19-palčna",null,"17-palčne",null,"18 & 19-palčna"]
["Mestna vožnja","l/100 km",4.8,null,6.3,null,6.4,null,7.7,null,7.9]
["Izvenmestna vožnja","l/100 km",4.2,null,4.1,null,4.4,null,4.9,null,5.1]
["Kombinirana vožnja","l/100 km",4.4,null,4.9,null,5.1,null,5.9,null,6.1]
["Emisija CO2","g/km",114,null,129,null,133,null,154,null,158]
["VZDRŽEVANJE"]
["Interval servisnih pregledov","km - čas","20.000 - 2 leti",null,"30.000 - 2 leti",{"$nulls":3},"30.000 - 2 leti"]
["Interval zamenjave filtra sajastih delcev","km",{"v":180000,"d":"180,000"},null,{"v":210000,"d":"210,000"},{"$nulls":3},{"v":210000,"d":"210,000"}]

{"sheet":"DS5 Hybrid4","index":2,"n_rows":112,"n_cols":6,"rows_kept":112,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,5],[2,0,2,1],[3,2,3,5],[4,2,4,5],[5,2,5,5],[6,2,6,5],[7,2,7,5],[8,2,8,5],[9,2,9,5],[10,2,10,5],[11,2,11,5],[12,2,12,5],[13,2,13,5],[14,2,14,5],[15,2,15,5],[16,2,16,5],[17,2,17,5],[18,2,18,5],[19,2,19,5],[20,2,20,5],[21,2,21,5],[22,2,22,5],[23,3,23,4],[24,3,24,4],[25,3,25,4],[26,3,26,4],[27,3,27,4],[28,3,28,4],[29,3,29,4],[31,2,31,5],[32,2,32,5],[33,2,33,5],[34,2,34,5],[36,2,36,5],[37,2,37,5],[38,2,38,5],[39,2,39,5],[40,2,40,5],[41,2,41,5],[42,2,42,5],[43,2,43,5],[44,2,44,5],[45,3,45,4],[46,3,46,4],[48,3,48,4],[49,3,49,4],[50,2,50,5],[51,2,51,5],[52,2,52,5],[53,2,53,5],[54,2,54,5],[55,2,55,5],[56,2,56,5],[57,2,57,5],[58,2,58,5],[59,2,59,5],[60,2,60,5],[61,2,61,5],[62,2,62,5],[63,2,63,5],[64,2,64,5],[65,2,65,5],[66,2,66,5],[67,2,67,5],[68,2,68,5],[69,2,69,5],[70,2,70,5],[71,2,71,5],[72,2,72,5],[73,2,73,5],[74,2,74,5],[75,2,75,5],[76,2,76,5],[77,2,77,5],[78,2,78,5],[79,2,79,5],[80,2,80,5],[81,2,81,5],[82,2,82,5],[83,2,83,5],[84,2,84,5],[85,2,85,5],[86,2,86,5],[87,2,87,5],[88,2,88,5],[89,2,89,5],[90,2,90,5],[91,2,91,5],[92,2,92,5],[93,2,93,5],[94,2,94,5],[95,2,95,5],[96,2,96,5],[97,2,97,5],[98,2,98,5],[99,2,99,5],[100,2,100,5],[101,2,101,5],[102,2,102,5],[103,2,103,3],[103,4,103,5],[104,2,104,3],[104,4,104,5],[105,2,105,3],[105,4,105,5],[106,2,106,3],[106,4,106,5],[107,2,107,3],[107,4,107,5],[108,2,108,5],[109,2,109,5],[110,2,110,5],[111,2,111,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["CITROEN DS5 Hybrid4"]
["September 2011"]
["MODEL",null,"DS5 Hybrid4"]
[null,null," "]
[" "]
["MENJALNIK",null,"BMP6"]
["Davčni razred Francija","CV",8]
["MOTOR Z NOTRANJIM ZGOREVANJEM",null," "]
["Gorivo",null,"Dizelsko gorivo"]
["Stopnja zmanjševanja onesnaževanja",null,"Euro V"]
["Stop&Start",null,"Kombiniran alternator-zaganjalnik "]
["Tip",null,"DW10C HY"]
["Število valjev - Število ventilov",null,"4 - 16"]
["Vrtina x hod","mm","85 x 88"]
["Prostornina motorja","cm3",1997]
["Kompresijsko razmerje",null,"16 : 1"]
["Tip skupnega voda",null,"Bosch 2000 bar"]
["Kompresijsko polnjenje",null,"Turbokompresor z variabilno geometrijo + izmenjevalnik"]
["Največja moč pri številu vrtljajev","kW CEE","120 pri 3850"]
["Največja moč pri številu vrtljajev","KM CEE","163 pri 3850"]
["Največji navor pri številu vrtljajev","Nm CEE","300 pri vrtljajih od 1750 do 3500"]
["PRENOS MOČI / MENJALNIK",null,"Pogon na prednja kolesa."]
["                                              1. prestava","km/h",7.82,7.95,null,7.97]
["Hitrost                                                        2. prestava","km/h",14.41,14.65,null,{"v":14.7,"d":"14.70"}]
["pri 1000 vrt/min                                            3. prestava","km/h",21.59,21.96,null,22.02]
["                                              4. prestava","km/h",{"v":30.5,"d":"30.50"},31.02,null,31.11]
["                                              5. prestava","km/h",41.08,41.77,null,{"v":41.9,"d":"41.90"}]
["                                              6. prestava","km/h",52.65,53.54,null,{"v":53.7,"d":"53.70"}]
["Vzvratna prestava","km/h",8.36,8.51,null,8.53]
["ELEKTRIČNI MOTOR"]
["Tip motorja",null,"Sinhronski s trajnim magnetom"]
["Največja moč pri številu vrtljajev","kW CEE","27 pri vrtljajih od 1290 do 7500"]
["Največja moč pri številu vrtljajev","KM CEE","37 pri vrtljajih od 1290 do 7500"]
["Največji navor pri številu vrtljajev","Nm CEE","200 pri vrtljajih od 0 do 1290"]
["SKLOP POGONSKE AKUMULATORSKE BATERIJE"]
["Tehnologija",null,"Nikelj metal hidrid"]
["Število celic",null,168]
["Celice","Ah",5.5]
["Skupna nominalna zmogljivost","kWh",1.2]
["Uporabna nominalna zmogljivost","kWh",1.1]
["Električna napetost","V","150 do 270"]
["Električna napetost"]
["PRENOS PRI ELEKTRIČNEM MOTORJU ",null,"Pogon na zadnja kolesa"]
["Skupno prenosno razmerje",null,"7,48 : 1"]
["Vožnja naprej: 1 prestava - hitrost pri 1000 vrt/min",null,{"v":16.1,"d":"16.10"},16.37,null,16.42]
["Vzvratna vožnja: 1 prestava - hitrost pri 1000 vrt/min",null,{"v":16.1,"d":"16.10"},16.37,null,16.42]
["PNEVMATIKE"]
["Dimenzije",null,"225/50R17 V","235/45R18 W",null,"235/40R19 W"]
["Obseg pnevmatike","mm",2007,2041,null,2047]
["KRMILNI MEHANIZEM"]
["Tip servopomoči",null,"Variabilni elektrohidravlični "]
["Prenosno razmerje",null,"16,0 : 1"]
["Število obratov volana med skrajnima položajema"]
["Premer volana","mm",380]
["Premer obračalnega kroga: med zidovi - pločniki","m "]
["PREME - VZMETENJE"]
["Prednja prema",null,"Psevdo Mc Pherson"]
["Zadnja prema",null,"Prema z več vodili"]
["ESP",null,"Serijsko z elektronskim nadzorom pogona spredaj in s sistemom proti spodrsavanju koles zadaj "]
["ZAVORNI SISTEM"]
["Spredaj: premer - debelina zavornih kolutov - tip zavornega sedla ","mm","Zračeni 340 x 30 - Plavajoče"]
["Zadaj: premer - debelina zavornih kolutov - tip zavornega sedla ","mm","290 x 12 - Plavajoče"]
["DIMENZIJE / PROSTORNINA"]
["Dolžina ","mm",4530]
["Širina: bokov - z vzvratnimi ogledali","mm","1850 - 2128"]
["Višina","mm",1508]
["Medosna razdalja","mm",2727]
["Kolotek spredaj","mm","17 in 18-palčna1580 - 19-palčna: 1576 "]
["Kolotek zadaj","mm",1610]
["Previs spredaj","mm",996]
["Previs zadaj","mm",807]
["Dolžina potniškega prostora","mm",1744]
["Višina sedišča: spredaj - zadaj","mm","290 - 306"]
["Višina do stropa pri naklonu 14°: spredaj - zadaj","mm","882 - 854"]
["Širina v višini komolcev: spredaj - zadaj","mm","1504 - 1478"]
["Dolžina nakladalnega prostora za prednjimi sedeži","mm",820]
["Dolžina nakladalnega prostora za zadnjimi sedeži","mm"]
["Višina nakladalnega praga","mm",770]
["Širina prtljažnega prostora med blatniškima košema","mm",1202]
["Višina pod polico","mm",565]
["Prostornina prtljažnika po normi VDA pod polico","dm3","325 - 310"]
["Prostornina prtljažnika po normi VDA za prednjimi sedeži","dm3"]
["MASE"]
["Brez obremenitve (min. CEE) brez - z voznikom","kg","1660 - 1735"]
["Skupna dovoljena masa","kg",2265]
["Porazdelitev na prednji - zadnji del (najmanjša po normi CEE brez voznika)","kg","947 - 713"]
["Porazdelitev na prednji - zadnji del (najmanjša po normi CEE z voznikom)","kg","986 - 749"]
["Največja dovoljena masa vozila in prikolice","kg",2765]
["Nosilnost: brez - z voznikom","kg","605 - 530"]
["Prikolica: brez zavor","kg",500]
["Prikolica z zavorami: brez - s povečano obremenitvijo","kg","500 - 800"]
["Maksimalna obremenitev: na vlečnem priključku - strešnih drogovih","kg","75 -"]
["PROSTORNINA"]
["Posoda za gorivo","litri",60]
["AERODINAMIČNOST"]
["Koeficient zračnega upora (Cx)",null,{"v":0.3,"d":"0.30"}]
["S  - SCx","m2","2,39 - 0,717"]
["ZMOGLJIVOSTI"]
["Največja hitrost","km/h",211]
["0 do 100 km/h: Samo voznik - polovična obremenitev","s","8,6 - 9,3"]
["400 m z mesta: Samo voznik - polovična obremenitev","s","16,3 - 16,7"]
["1000 m z mesta: Samo voznik - polovična obremenitev","s","30,0 - 30,7"]
["PORABA / EMISIJE",null,"17-palčne",null,"18 in 19-palčna"]
["Mestna vožnja","l/100 km",3.9,null,4.2]
["Izvenmestna vožnja","l/100 km",3.7,null,4]
["Kombinirana vožnja","l/100 km",3.8,null,4.1]
["Emisija CO2","g/km",99,null,107]
["Avtonomija v načinu na izključno električni pogon (ZEV)","km",4]
["VZDRŽEVANJE"]
["Interval servisnih pregledov","km - čas",{"v":30000,"d":"30,000"}]
["Interval zamenjave filtra sajastih delcev","km",{"v":210000,"d":"210,000"}]