{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["C4 z bencinskem motorjem","C4 z dizelskim motorjem"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"C4 z bencinskem motorjem","index":0,"n_rows":29,"n_cols":12,"rows_kept":29,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,11],[2,0,2,11],[3,2,3,3],[3,4,3,5],[3,6,3,7],[3,8,3,9],[3,10,3,11],[4,2,4,3],[4,4,4,5],[4,6,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,11],[5,2,5,3],[5,4,5,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,5,11],[6,2,6,3],[6,4,6,5],[6,6,6,7],[6,8,6,9],[6,10,6,11],[7,2,7,3],[7,4,7,5],[7,6,7,7],[7,8,7,9],[7,10,7,11],[8,2,8,11],[9,2,9,3],[9,4,9,5],[9,6,9,7],[9,8,9,9],[9,10,9,11],[10,2,10,11],[11,2,11,11],[12,2,12,11],[13,2,13,11],[14,2,14,11],[15,2,15,11],[16,2,16,11],[17,2,17,11],[18,2,18,11],[19,2,19,11],[20,2,20,11],[21,2,21,3],[21,4,21,5],[21,6,21,7],[21,8,21,9],[21,10,21,11],[22,2,22,3],[22,4,22,5],[22,6,22,7],[22,8,22,9],[22,10,22,11],[23,2,23,3],[23,4,23,5],[23,6,23,7],[23,8,23,9],[23,10,23,11],[24,2,24,3],[24,4,24,5],[24,6,24,7],[24,8,24,9],[24,10,24,11],[25,2,25,3],[25,4,25,5],[25,6,25,7],[25,8,25,9],[25,10,25,11],[26,4,26,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Novi CITROEN C4 z bencinskim motorjem"]
["Junij 2010"]
["MODEL",null,"C4 VTi 95",null,"C4 VTi 120",null,"C4 VTi 120 GPL",null,"C4 VTi 120",null,"C4 THP 155"]
[{"$nulls":6}," ",null," ",null," "]
["Gorivo",null,"SUPER 95",null,"SUPER 95",null,"SUPER 95 / GPL",null,"SUPER 95",null,"SUPER 95"]
["MOTOR"]
["Največja moč","kW/KM CEE","72/95",null,"88/120",null,"88/120 - NP",null,"88/120",null,"115 / 156"]
["KRMILNI MEHANIZEM",null,"Volan z variabilno servopomočjo"]
["MENJALNIK",null,"5-stop. roč. menj.",null,"5-stop. roč. menj.",null,"5-stop. roč. menj.",null,"4-stop.avt.menj.",null,"6-st. robot. roč. menj."]
["PREME - VZMETENJE"]
["Prednja prema",null,"Pseudo McPherson"]
["Zadnja prema",null,"Prečni torzijski drog"]
["ZAVORE",null,"ABS + REF + AFU serijsko"]
["spredaj/zadaj","mm","Hlajeni zavorni koluti / zavorni koluti"]
["DIMENZIJE / PROSTORNINA",null," "]
["Dolžina ","mm",4329]
["Širina bokov","mm",1789]
["Višina","mm","1491 do 1516"]
["Medosna razdalja","mm",2608]
["Prostornina prtljažnika po normi VDA pod polico","dm3",408]
["MASE",{"$nulls":7}," ",null," "]
["Brez obremenitve (min. CEE) brez - z voznikom","kg","1200 - 1275",null,"1205 - 1280",null,"1295 - 1370",null,"1270 - 1345",null,"1275 - 1350"]
["ZMOGLJIVOSTI"]
["Največja hitrost","km/h",182,null,193,null,"NP",null,"NP",null,214]
["0 do 100 km/h Samo voznik","s","NP",null,10.8,null,"NP",null,"NP",null,8.7]
["PORABA / EMISIJE",null,"15 in 16\"","17\"","15 in 16\"","17 in 18\""," ",null,"16\"","17\"","16\"","17 in 18\""]
["Kombinirana vožnja","l/100 km","NV","NV",6.2,6.3,"NV",null,"NV","NV",6.3,6.4]
["CO2","g/km",140,143,143,146,"NV",null,159,162,145,148]

{"sheet":"C4 z dizelskim motorjem","index":1,"n_rows":29,"n_cols":12,"rows_kept":29,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,11],[2,0,2,11],[3,2,3,3],[3,4,3,5],[3,6,3,7],[3,8,3,9],[3,10,3,11],[4,2,4,3],[4,4,4,5],[4,6,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,11],[5,2,5,3],[5,4,5,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,5,11],[6,2,6,3],[6,4,6,5],[6,6,6,7],[6,8,6,9],[6,10,6,11],[7,2,7,3],[7,4,7,5],[7,6,7,7],[7,8,7,9],[7,10,7,11],[8,2,8,11],[9,2,9,3],[9,4,9,5],[9,6,9,7],[9,8,9,9],[9,10,9,11],[10,2,10,11],[11,2,11,11],[12,2,12,11],[13,2,13,11],[14,2,14,11],[15,2,15,11],[16,2,16,11],[17,2,17,11],[18,2,18,11],[19,2,19,11],[20,2,20,11],[21,2,21,3],[21,4,21,5],[21,6,21,7],[21,8,21,9],[21,10,21,11],[22,2,22,3],[22,4,22,5],[22,6,22,7],[22,8,22,9],[22,10,22,11],[23,2,23,3],[23,4,23,5],[23,6,23,7],[23,8,23,9],[23,10,23,11],[24,2,24,3],[24,4,24,5],[24,6,24,7],[24,8,24,9],[24,10,24,11],[25,2,25,3],[25,4,25,5],[25,6,25,7],[25,8,25,9],[25,10,25,11],[26,4,26,5],[27,4,27,5],[28,4,28,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Novi CITROEN C4 z dizelskim motorjem"]
["Junij 2010"]
["MODEL",null,"C4 HDi 90 FAP",null,"C4 e-HDi 90 FAP",null,"C4 HDi 110 FAP",null,"C4 e-HDi 110 FAP",null,"C4 HDi 150 FAP"]
[null,null," ",{"$nulls":3}," ",{"$nulls":3}," "]
["Gorivo",null,"Plinsko olje",null,"Plinsko olje",null,"Plinsko olje",null,"Plinsko olje",null,"Plinsko olje"]
["MOTOR"]
["Največja hitrost","kW/KM CEE","68/92",null,"68/92",null,"82/112",null,"82/112",null,"110/150"]
["KRMILNI MEHANIZEM",null,"Volan z variabilno servopomočjo"]
["MENJALNIK",null,"5-stop. roč. menj.",null,"6-st. robot. roč. menj.",null,"6-stop. roč. menj.",null,"6-st. robot. roč. menj.",null,"6-stop. roč. menj."]
["PREME - VZMETENJE"]
["Prednja prema",null,"Pseudo McPherson"]
["Zadnja prema",null,"Prečni torzijski drog"]
["ZAVORE",null,"ABS + REF + AFU serijsko"]
["spredaj/zadaj","mm","Hlajeni zavorni koluti / zavorni koluti"]
["DIMENZIJE / PROSTORNINA",null," "]
["Dolžina ","mm",4329]
["Širina bokov","mm",1789]
["Višina","mm","1491 do 1516"]
["Medosna razdalja","mm",2608]
["Prostornina prtljažnika po normi VDA pod polico","dm3",408]
["MASE",null," ",null," ",null," ",null," ",null," "]
["Brez obremenitve (min. CEE) brez - z voznikom","kg","1205 - 1280",null,"1290 - 1365",null,"1275 - 1350",null,"1290 - 1365",null,"1320 - 1395"]
["ZMOGLJIVOSTI",null," ",null," ",null," ",null," ",null," "]
["Največja hitrost","km/h",180,null,"NV",null,190,null,190,null,207]
["0 do 100 km/h - samo voznik - polovična obremenitev","s",12.9,null,"NV",null,11.3,null,11.2,null,8.6]
["PORABA / EMISIJE",null,"15 in 16\"","17\""," ",null,"15 in 16\"","17 in 18\"","16\"","17 in 18\"","16\"","17 in 18\""]
["Kombinirana vožnja","l/100 km",4.2,4.3,"NV",null,"NV",4.6,4.2,4.4,4.9,{"v":5,"d":"5.0"}]
["CO2","g/km",110,113,99,null,119,122,109,114,127,130]