{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Table 1"],"not_rendered":{"images":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Table 1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":5,"rows_kept":35,"merged":[[6,0,11,0],[6,1,6,3],[7,1,7,3],[8,1,8,3],[9,1,9,3],[10,1,10,3],[11,1,11,3],[13,0,15,0],[13,1,13,3],[14,1,14,3],[15,1,15,3],[17,0,21,0],[17,1,17,3],[18,1,18,3],[19,1,19,3],[20,1,20,3],[21,1,21,3],[23,0,28,0],[23,1,23,3],[24,1,24,3],[25,1,25,3],[26,1,26,3],[27,1,27,3],[28,1,28,3],[30,0,30,1],[30,2,30,3],[32,0,32,1],[32,2,32,3],[34,0,34,1],[34,2,34,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":4},"TEHNIČNI PODATKI - 208 GTi 30th"]
[{"$nulls":4},"Povzetek - 06/2014"]
[{"$nulls":4},"208 GTi 30th e-THP '208'"]
[{"$nulls":4},"BVM6"]
[{"$nulls":4},"EP6FDTX Euro6"]
[]
["SPLOŠNO","Gibna prostornina (cm3)",null,null,"1 598"]
[null,"Največja moč v kW (ali KM) / št. mot. vrtljajev (vrt/min)",null,null,"153 (208) / 5 800"]
[null,"Največji navor (Nm) / št. mot. vrtljajev (vrt/min)",null,null,"300 / 1700"]
[null,"Menjalnik",null,null,"MCM - 6-stopenjski ročni menjalnik z diferencialom z zaporo Torsen"]
[null,"Davčni razred (CV)",null,null,11]
[null,"Pnevmatike",null,null,"205/40 ZR18 Michelin Pilot Super Sport"]
[]
["ZMOGLJIVOSTI \n(samo voznik)","Največja hitrost (km/h)",null,null,230]
[null,"Pospeški (sekunde)\n• 1000 m z mesta\n• 0 do 100 km/h",null,null,"26,5\n6,5"]
[null,"Pospeški (sekunde)\n• 80 do 120 km/h v predzadnji prestavi\n• 80 do 120 km/h v zadnji prestavi",null,null,"6,0\n7,6"]
[]
["PORABA GORIVA","ECE - poraba v mestni vožnji (l/100 km)",null,null,6.9]
[null,"EUDC - poraba v izvenmestni vožnji (l/100 km)",null,null,4.6]
[null,"Kombinirana poraba (l/100 km)",null,null,5.4]
[null,"Izpusti CO2 (g/km)",null,null,125]
[null,"Prostornina rezervoarja (l)",null,null,50]
[]
["MERE (m)","Skupna dolžina",null,null,3.962]
[null,"Širina karoserije v predelu kljuk / z zloženimi vzvratnimi ogledali / z razprtimi vzvratnimi ogledali",null,null,"1,739 / 1,829 / 2,004"]
[null,"Višina vozila, pripravljenega za vožnjo (s polnim rezervoarjem)",null,null,{"v":1.45,"d":"1.450"}]
[null,"Medosna razdalja",null,null,2.538]
[null,"Prednji previs / zadnji previs",null,null,"0,772 / 0,652"]
[null,"PRED kolotek / ZAD kolotek, merjeno med središči koles",null,null,"1,497 / 1,487"]
[]
["PRTLJAŽNIK",null,"Prostornina prtljažnika po metodi VDA 210 (dm3) v litrih vode (l)",null,285]
[]
["MASA (kg)",null,"Masa praznega vozila (s polnim rezervoarjem)",null,"1 185"]
[]
["AERODINAMIČNOST",null,"Površina zračnega upora SCx (m²)",null,0.735]