{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["C4 Aircross"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"C4 Aircross","index":0,"n_rows":100,"n_cols":14,"rows_kept":100,"merged":[[1,0,1,13],[2,0,2,13],[3,2,3,3],[3,4,3,7],[3,8,3,11],[3,12,3,13],[4,2,4,3],[4,4,4,7],[4,8,4,11],[4,12,4,13],[5,2,5,3],[5,4,5,7],[5,8,5,11],[5,12,5,13],[6,2,6,3],[6,4,6,7],[6,8,6,11],[6,12,6,13],[7,2,7,3],[7,4,7,7],[7,8,7,11],[7,12,7,13],[8,2,8,3],[8,4,8,7],[9,2,9,3],[9,4,9,7],[9,8,9,11],[9,12,9,13],[10,2,10,3],[10,4,10,7],[10,8,10,11],[10,12,10,13],[11,2,11,3],[11,4,11,7],[11,8,11,11],[11,12,11,13],[12,2,12,3],[12,4,12,7],[12,8,12,11],[12,12,12,13],[13,2,13,3],[13,4,13,7],[13,8,13,11],[13,12,13,13],[14,2,14,3],[14,4,14,7],[14,8,14,11],[14,12,14,13],[15,2,15,3],[15,4,15,7],[15,8,15,11],[15,12,15,13],[16,2,16,3],[16,4,16,7],[16,8,16,11],[16,12,16,13],[17,2,17,3],[17,4,17,7],[17,8,17,11],[17,12,17,13],[18,2,18,3],[18,4,18,7],[18,8,18,11],[18,12,18,13],[19,2,19,3],[19,4,19,7],[19,8,19,11],[19,12,19,13],[20,2,20,3],[20,4,20,7],[20,8,20,11],[20,12,20,13],[21,2,21,3],[21,4,21,7],[21,8,21,11],[21,12,21,13],[22,2,22,3],[22,4,22,7],[22,8,22,11],[22,12,22,13],[23,2,23,3],[23,8,23,11],[23,12,23,13],[24,2,24,3],[24,4,24,7],[24,8,24,11],[24,12,24,13],[25,8,25,9],[25,10,25,11],[26,8,26,9],[26,10,26,11],[27,8,27,9],[27,10,27,11],[28,8,28,9],[28,10,28,11],[29,8,29,9],[29,10,29,11],[30,8,30,9],[30,10,30,11],[31,8,31,9],[31,10,31,11],[32,2,32,3],[32,4,32,7],[32,8,32,11],[32,12,32,13],[33,4,33,5],[33,6,33,7],[33,8,33,9],[33,10,33,11],[34,4,34,5],[34,6,34,7],[34,8,34,9],[34,10,34,11],[35,2,35,3],[35,4,35,7],[35,8,35,11],[35,12,35,13],[36,2,36,3],[36,4,36,7],[36,8,36,11],[36,12,36,13],[37,2,37,3],[37,4,37,7],[37,8,37,11],[37,12,37,13],[38,2,38,3],[38,4,38,7],[38,8,38,11],[38,12,38,13],[39,2,39,3],[39,4,39,7],[39,8,39,11],[39,12,39,13],[40,8,40,11],[40,12,40,13],[41,2,41,3],[41,4,41,7],[41,8,41,11],[41,12,41,13],[42,2,42,3],[42,4,42,7],[42,8,42,11],[42,12,42,13],[43,2,43,3],[43,4,43,7],[43,8,43,11],[43,12,43,13],[44,2,44,3],[44,4,44,7],[45,2,45,3],[45,4,45,7],[45,8,45,11],[45,12,45,13],[46,2,46,3],[46,4,46,7],[46,8,46,11],[46,12,46,13],[47,2,47,3],[47,4,47,7],[47,8,47,11],[47,12,47,13],[48,2,48,3],[48,4,48,7],[48,8,48,11],[48,12,48,13],[49,2,49,3],[49,4,49,7],[49,8,49,11],[49,12,49,13],[50,2,50,3],[50,4,50,7],[50,8,50,11],[50,12,50,13],[51,2,51,3],[51,4,51,7],[51,8,51,11],[51,12,51,13],[52,2,52,3],[52,4,52,7],[52,8,52,11],[52,12,52,13],[53,2,53,3],[53,4,53,7],[53,8,53,11],[53,12,53,13],[54,2,54,3],[54,4,54,7],[54,8,54,11],[54,12,54,13],[55,2,55,3],[55,4,55,7],[55,8,55,11],[55,12,55,13],[56,2,56,3],[56,4,56,7],[56,8,56,11],[56,12,56,13],[57,2,57,3],[57,4,57,7],[57,8,57,11],[57,12,57,13],[58,2,58,3],[58,4,58,7],[58,8,58,11],[58,12,58,13],[59,2,59,3],[59,4,59,7],[59,8,59,11],[59,12,59,13],[60,2,60,3],[60,4,60,7],[60,8,60,11],[60,12,60,13],[61,2,61,3],[61,4,61,7],[61,8,61,11],[61,12,61,13],[62,2,62,3],[62,4,62,7],[62,8,62,11],[62,12,62,13],[63,2,63,3],[63,4,63,7],[63,8,63,11],[63,12,63,13],[64,2,64,3],[64,4,64,7],[64,8,64,11],[64,12,64,13],[65,2,65,3],[65,4,65,7],[65,8,65,11],[65,12,65,13],[66,2,66,3],[66,4,66,7],[66,8,66,11],[66,12,66,13],[67,2,67,3],[67,4,67,7],[67,8,67,11],[67,12,67,13],[68,2,68,3],[68,4,68,7],[68,8,68,11],[68,12,68,13],[69,2,69,3],[69,4,69,5],[69,6,69,7],[69,8,69,9],[69,10,69,11],[70,8,70,9],[70,10,70,11],[71,2,71,3],[71,8,71,9],[71,10,71,11],[72,2,72,3],[72,8,72,9],[72,10,72,11],[73,2,73,3],[73,8,73,9],[73,10,73,11],[74,2,74,3],[74,8,74,9],[74,10,74,11],[75,2,75,3],[75,8,75,9],[75,10,75,11],[76,2,76,3],[76,8,76,9],[76,10,76,11],[77,2,77,3],[77,8,77,9],[77,10,77,11],[78,2,78,3],[78,8,78,11],[79,2,79,3],[79,8,79,9],[79,10,79,11],[80,2,80,3],[80,4,80,7],[80,8,80,11],[80,12,80,13],[81,2,81,3],[81,4,81,7],[81,8,81,11],[81,12,81,13],[82,2,82,3],[82,4,82,7],[82,8,82,11],[82,12,82,13],[83,2,83,13],[84,2,84,13],[85,2,85,13],[86,2,86,3],[86,4,86,5],[86,6,86,7],[86,8,86,9],[86,10,86,11],[87,8,87,9],[87,10,87,11],[88,2,88,3],[88,8,88,9],[88,10,88,11],[89,2,89,3],[89,8,89,9],[89,10,89,11],[90,2,90,3],[90,8,90,9],[90,10,90,11],[91,2,91,3],[91,8,91,9],[91,10,91,11],[92,2,92,3],[92,4,92,7],[92,8,92,9],[92,10,92,11],[93,2,93,3],[93,8,93,9],[93,10,93,11],[94,2,94,3],[94,8,94,9],[94,10,94,11],[95,2,95,3],[95,8,95,9],[95,10,95,11],[96,2,96,3],[96,8,96,9],[96,10,96,11],[97,2,97,3],[97,4,97,7],[97,8,97,11],[97,12,97,13],[98,2,98,3],[98,4,98,7],[98,8,98,11],[98,12,98,13],[99,2,99,3],[99,4,99,7],[99,8,99,11],[99,12,99,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["CITROEN C4 AIRCROSS"]
["April 2012"]
["MODEL",null,"C4 Aircross 1.6 i",null,"C4 Aircross 2.0i",{"$nulls":3},"C4 Aircross HDi 115",{"$nulls":3},"C4 Aircross HDi 150"]
[null,null," ",null," ",{"$nulls":3}," ",{"$nulls":3}," "]
["Gorivo",null,"Neosvinčen 95-oktanski",null,"Neosvinčen 95-oktanski",{"$nulls":3},"Plinsko olje",{"$nulls":3},"Plinsko olje"]
["MENJALNIK",null,"BVM5",null,"BVM5 ali CVT (brezstopenjski)",{"$nulls":3},"BVM6",{"$nulls":3},"BVM6"]
["Davčni razred Francija","CV",6,null,"Ni v prodaji v Franciji",{"$nulls":3},6,{"$nulls":3},8]
["MOTOR"]
["Emisijska norma",null,"Euro V",null,"Euro IV",{"$nulls":3},"Euro V",{"$nulls":3},"Euro V"]
["Stop&Start",null,"Zaganjalnik",null,"-",{"$nulls":3},"Zaganjalnik",{"$nulls":3},"Zaganjalnik"]
["Tip",null,"4A92",null,"4B11",{"$nulls":3},"DV6C",{"$nulls":3},"4N13"]
["Število valjev - Število ventilov",null,"4 - 16",null,"4 - 16",{"$nulls":3},"2 - 8",{"$nulls":3}," 4 - 8"]
["Variabilno prestavljanje odmičnih gredi",null,"Sesalna gred",null,"Sesalna in izpušna gred",{"$nulls":3},"-",{"$nulls":3},"Sesalna gred + variabilni odmik"]
["Vrtina x hod","mm","75 x 90",null,"86 x 86",{"$nulls":3},"75 x 88,3",{"$nulls":3},"83 x 83,1"]
["Prostornina motorja","cm3",1590,null,1998,{"$nulls":3},1560,{"$nulls":3},1798]
["Kompresijsko razmerje",null,"11 : 1",null,"10 : 1",{"$nulls":3},"16 : 1",{"$nulls":3},"14,9 : 1"]
["Tip vbrizgavanja",null,"Večtočkovno",null,"Večtočkovno",{"$nulls":3},"Po skupnem vodu Bosch 1650 bar",{"$nulls":3},"Po skupnem vodu Denso 2000 bar"]
["Kompresijsko polnjenje",null,"-",null,"-",{"$nulls":3},"Turbokompr.z variab. geometrijo+izmenjevalnik",{"$nulls":3},"Turbokompr.z variab.geometrijo+izmenjevalnik"]
["Največja moč in število vrtljajev","kW CEE","86 pri 6000",null,"110 pri 6000",{"$nulls":3},"84 pri 3600",{"$nulls":3},"110 pri 4000"]
["Največja moč in število vrtljajev","KM CEE","117 pri 6000",null,"150 pri 6000",{"$nulls":3},"115 pri 3600",{"$nulls":3},"150 pri 4000"]
["Največji navor (s funkcijo overboost) in število vrtljajev","Nm CEE","154 pri 4000",null,"197 pri 4200",{"$nulls":3},"270 (280) pri 1750 do 2500",{"$nulls":3},"300 pri 2000 do 3000"]
["PRENOS MOČI / MENJALNIK",{"$nulls":11}," "]
["Menjalnik",null,"BVM5",null,"BVM5","CVT","BVM5","CVT","BVM6",{"$nulls":3},"BVM6"]
["Prenos moči",null,"2 pogonski kolesi",null,"2 pogonski kolesi ali 4 pogonska kolesa",{"$nulls":3},"2 pogonski kolesi ali 4 pogonska kolesa",{"$nulls":3},"2 pogonski kolesi ali 4 pogonska kolesa"]
["                                              1. ","km/h",8.02,7.99,7.98,9.01,7.95,8.97,8.33,null,8.29,null,8.36,8.32]
["Hitrost                                                                        2. ","km/h",15.36,15.29,15.99,13.96,15.92,13.89,15.58,null,15.52,null,15.61,15.54]
["pri 1000 vrt/min                                                           3.","km/h",22.26,22.17,22.95,19.15,22.85,19.07,24.49,null,24.39,null,24.74,24.64]
["                                            4.","km/h",30.63,30.5,29.75,{"v":24.7,"d":"24.70"},29.63,24.59,{"v":32.7,"d":"32.70"},null,32.56,null,32.77,32.63]
["                                              5.","km/h",37.19,37.03,{"v":37.3,"d":"37.30"},31.12,37.15,{"v":31,"d":"31.00"},{"v":42.9,"d":"42.90"},null,42.72,null,41.86,41.68]
["                                              6. ","km/h","-","-","-",53.72,"-",53.49,48.35,null,48.15,null,47.47,47.27]
["                                              Vzvratna","km/h",8.02,7.99,8.54,12.09,{"v":8.5,"d":"8.50"},12.04,7.86,null,7.83,null,9.07,9.03]
["PNEVMATIKE"]
["Dimenzije",null,"215 / 70 R 16","225 / 55 R 18","215 / 70 R 16",null,"225 / 55 R 18",null,"215 / 70 R 16",null,"225 / 55 R 18",null,"215 / 70 R 16","225 / 55 R 18"]
["Obseg pnevmatike","mm",2159,2150,2159,null,2150,null,2159,null,2150,null,2159,2150]
["KRMILNI MEHANIZEM",null,"Električni variabilni servovolan",null,"Električni variabilni servovolan",{"$nulls":3},"Električni variabilni servovolan",{"$nulls":3},"Električni variabilni servovolan"]
["Prenosno razmerje",null,"16,6 : 1",null,"16,6 : 1",{"$nulls":3},"16,6 : 1",{"$nulls":3},"16,6 : 1"]
["Število obratov volana med skrajnima položajema",null,3.3,null,3.3,{"$nulls":3},3.3,{"$nulls":3},3.3]
["Premer volana","mm",375,null,375,{"$nulls":3},375,{"$nulls":3},375]
["Premer obračalnega kroga: med pločniki - zidovi","m ","10,60 - 11,31",null,"10,60 - 11,31",{"$nulls":3},"10,60 - 11,31",{"$nulls":3},"10,60 - 11,31"]
["PREME - VZMETENJE"]
["Prednja prema",null,"Pseudo McPherson",null,"Psevdo McPherson",{"$nulls":3},"Psevdo McPherson",{"$nulls":3},"Psevdo McPherson"]
["Zadnja prema",null,"Z več vodili",null,"Z več vodili",{"$nulls":3},"Z več vodili",{"$nulls":3},"Z več vodili"]
["Sistem za nadzor stabilnosti vozila (ESP)",null,"Serijsko",null,"Serijsko",{"$nulls":3},"Serijsko",{"$nulls":3},"Serijsko"]
["ZAVORNI SISTEM"]
["Spredaj: premer / debelina zavornih kolutov / tip zavornih čeljusti",null,"Zračeni 294 x 26 - Plavajoče",null,"Zračeni 294 x 26 - Plavajoče",{"$nulls":3},"Zračeni 294 x 26 - Plavajoče",{"$nulls":3},"Zračeni 294 x 26 - Plavajoče"]
["Zadaj: premer / debelina zavornih kolutov / tip zavornih čeljusti",null,"302 x 10 - Plavajoče",null,"302 x 10 - Plavajoče",{"$nulls":3},"302 x 10 - Plavajoče",{"$nulls":3},"302 x 10 - Plavajoče"]
["DIMENZIJE / KOTI / PROSTORNINE",{"$nulls":7}," ",{"$nulls":3}," "]
["Dolžina ","mm",4341,null,4341,{"$nulls":3},4341,{"$nulls":3},4341]
["Širina - Širina z vzvratnimi ogledali","mm","1799 -  2125",null,"1799 -  2125",{"$nulls":3},"1799 -  2125",{"$nulls":3},"1799 -  2125"]
["Celotna višina vozila brez - s strešnimi drogovi","mm","1625 - 1632",null,"1625 - 1632",{"$nulls":3},"1625 - 1632",{"$nulls":3},"1625 - 1632"]
["Medosna razdalja","mm",2670,null,2670,{"$nulls":3},2670,{"$nulls":3},2670]
["Previs spredaj","mm",906,null,906,{"$nulls":3},906,{"$nulls":3},906]
["Previs zadaj","mm",765,null,765,{"$nulls":3},765,{"$nulls":3},765]
["Višina podvozja","mm",168,null,168,{"$nulls":3},168,{"$nulls":3},168]
["Prevozni kot spredaj","°",19,null,19,{"$nulls":3},19,{"$nulls":3},19]
["Prevozni kot zadaj","°",31,null,31,{"$nulls":3},31,{"$nulls":3},31]
["Prevozni kot na sredini","°",19,null,19,{"$nulls":3},19,{"$nulls":3},19]
["Kolotek spredaj","mm",1545,null,1545,{"$nulls":3},1545,{"$nulls":3},1545]
["Kolotek zadaj","mm",1540,null,1540,{"$nulls":3},1540,{"$nulls":3},1540]
["Dolžina potniškega prostora","mm",1793,null,1793,{"$nulls":3},1793,{"$nulls":3},1793]
["Višina do stropa spredaj - zadaj (pri naklonu 14°)","mm","908 - 871",null,"908 - 871",{"$nulls":3},"908 - 871",{"$nulls":3},"908 - 871"]
["Širina v višini komolcev v 1. - 2. vrsti","mm","1467 - 1486",null,"1467 - 1486",{"$nulls":3},"1467 - 1486",{"$nulls":3},"1467 - 1486"]
["Dolžina nakladalnega prostora na podu prtljažnika","mm",835,null,835,{"$nulls":3},835,{"$nulls":3},835]
["Širina prtljažnega prostora med blatniškima košema","mm",998,null,998,{"$nulls":3},998,{"$nulls":3},998]
["Višina pod polico","mm",500,null,500,{"$nulls":3},500,{"$nulls":3},500]
["Nakladalni prag","mm",714,null,714,{"$nulls":3},714,{"$nulls":3},714]
["Prost.prtljažnika VDA(z rezerv.koles.- s kompl.za popravilo pnevmatike)","dm3","416 - 442",null,"416 - 442",{"$nulls":3},"416 - 442",{"$nulls":3},"416 - 442"]
["Prostornina prtljažnika po normi VDA do stropa v 1. vrsti","dm3",1193,null,1193,{"$nulls":3},1193,{"$nulls":3},1193]
["MASE",{"$nulls":3},"2WD (dvokolesni pog.)",null,"4WD (štirikolesni pog.)",null,"2WD (dvokolesni pog.)",null,"4WD (štirikolesni pog.)",null,"2WD (dvokolesni pog.)","4WD (štirikolesni pog.)"]
[{"$nulls":4},"BVM5","CVT","BVM5","CVT"]
["Brez obremenitve (min. CEE) brez voznika","kg",1305,null,1365,1395,1430,1460,1315,null,1425,null,1430,1495]
["Brez obremenitve (min. CEE) z voznikom","kg",1380,null,1440,1470,1505,1535,1390,null,1500,null,1505,1570]
["Skupna dovoljena masa","kg",1870,null,1970,1970,1970,1970,2060,null,2060,null,2060,2060]
["Porazdelitev teže SPR.- ZAD. (min. CEE)","kg","780 - 600",null,"840 - 600","870 - 600","865 - 640","895 - 640","855 - 535",null,"900 - 600",null,"945 - 560","970 - 600"]
["Dovoljena skupna masa vozila in prikolice","kg",3025,null,3340,3340,3340,3340,3260,null,3260,null,3530,3530]
["Dovoljena obremenitev brez - z voznikom","kg","565 - 490",null,"605 - 530","575 - 500","540 - 465","510 - 435","715 - 640",null,"635 - 560",null,"630 - 555","565 - 490"]
["Prikolica: brez zavor","kg",685,null,720,720,750,750,695,null,750,null,750,750]
["Prikolica: z zavorami","kg",1100,null,1300,1300,1300,1300,"1130 (1300 s povečano obremenitvijo) ",{"$nulls":3},1400,1400]
["Maksimalna obremenitev:na vleč.priključku - strešnih drogovih","kg","55 - 80",null,"70 - 80","70 - 80","70 - 80","70 - 80","70 - 80",null,"70 - 80",null,"70 - 80","70 - 80"]
["PROSTORNINA",{"$nulls":7}," ",{"$nulls":3}," "]
["Posoda za gorivo","litri",63,null,"63 (60 pri 4-kolesnem pogonu)",{"$nulls":3},60,{"$nulls":3},"63 (60 pri 4-kolesnem pogonu)"]
["AERODINAMIČNOST",{"$nulls":7}," ",{"$nulls":3}," "]
["Koeficient zračnega upora (Cx)",null,0.337]
["S  - SCx  (presek - uporna površina) ","m2","2,51 - 0,849"]
["SCz (vzgonska površina) spredaj - zadaj","m2","0,219 - -0,007"]
["ZMOGLJIVOSTI",{"$nulls":3},"2WD (dvokolesni pog.)",null,"4WD (štirikolesni pog.)",null,"2WD (dvokolesni pog.)",null,"4WD (štirikolesni pog.)",null,"2WD (dvokolesni pog.)","4WD (štirikolesni pog.)"]
[{"$nulls":4},"BVM5","CVT","BVM5","CVT"," ",{"$nulls":4}," "]
["Največja hitrost","km/h",184,null,200,190,198,188,182,null,180,null,200,198]
["400 m z mesta /","s","17,9 - 18,7",null,"17,0 - 17,7","17,6 - 18,3","17,5 - 18,1","18,1 - 18,7","17,6 - 18,5",null,"18,1 - 18,8",null,"17,4 - 18,1","17,8 - 18,4"]
["1000 m z mesta / Samo voznik - polovična obremenitev","s","32,9 - 34,2",null,"30,7 - 31,9","31,8 - 33,0","31,5 - 32,6","32,6 - 33,7","32,9 - 34,3",null,"33,6 - 34,9",null,"32,0 - 33,1","32,7 - 33,7"]
["0 do 100 km/h                            /","s","11,3 - 12,7",null,"9,3 - 10,4","10,2 - 11,4","9,9 - 11,0","10,9 - 12,1","10,8 - 12,5",null,"11,6 - 13,2",null,"10,8 - 11,9","11,5 - 12,5"]
["PORABA / EMISIJE",{"$nulls":12}," "]
["Mestna vožnja","l/100 km",7.5,null,10.1,10.2,10.3,10.5,5.3,null,5.6,null,6.6,6.8]
["Izvenmestna vožnja","l/100 km",4.9,null,6.3,6.5,6.5,6.8,4.2,null,4.5,null,4.7,4.9]
["Kombinirana vožnja","l/100 km",5.9,null,7.7,7.9,7.9,8.1,4.6,null,4.9,null,5.4,5.6]
["CO2","g/km",135,null,181,185,186,192,119,null,129,null,142,147]
["VZDRŽEVANJE"]
["Interval servisnih pregledov","km","15.000 - 1 leto",null,"15.000 - 1 leto",{"$nulls":3},"15.000 - 1 leto",{"$nulls":3},"15.000 - 1 leto"]
["Pogostnost vzdrževanja filtra sajastih delcev","km","-",null,"-",{"$nulls":3},{"v":150000,"d":"150,000"},{"$nulls":3},{"v":150000,"d":"150,000"}]