{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Nouveau C4 Picasso"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Nouveau C4 Picasso","index":0,"n_rows":32,"n_cols":14,"rows_kept":32,"merged":[[1,0,1,13],[2,0,2,13],[3,2,3,3],[3,4,3,6],[3,7,3,8],[3,10,3,11],[3,12,3,13],[4,2,4,3],[4,4,4,6],[4,7,4,8],[4,10,4,11],[4,12,4,13],[5,2,5,3],[5,4,5,6],[5,7,5,8],[5,10,5,11],[5,12,5,13],[6,2,6,3],[6,4,6,6],[6,7,6,8],[6,10,6,11],[6,12,6,13],[7,2,7,3],[8,2,8,3],[8,4,8,6],[8,7,8,8],[8,10,8,11],[8,12,8,13],[9,2,9,3],[9,4,9,6],[9,7,9,8],[9,10,9,11],[9,12,9,13],[10,2,10,3],[10,4,10,6],[10,7,10,8],[10,10,10,11],[10,12,10,13],[11,2,11,3],[11,4,11,6],[11,7,11,8],[11,10,11,11],[11,12,11,13],[14,2,14,3],[14,4,14,6],[14,7,14,8],[14,10,14,11],[14,12,14,13],[15,2,15,3],[15,4,15,6],[15,7,15,8],[15,10,15,11],[15,12,15,13],[16,2,16,3],[16,4,16,6],[16,7,16,8],[16,10,16,11],[16,12,16,13],[17,2,17,3],[17,4,17,6],[17,7,17,8],[17,10,17,11],[17,12,17,13],[18,2,18,3],[18,4,18,6],[18,7,18,8],[18,10,18,11],[18,12,18,13],[19,2,19,3],[19,4,19,6],[19,7,19,8],[19,10,19,11],[19,12,19,13],[20,2,20,3],[20,4,20,6],[20,7,20,8],[20,10,20,11],[20,12,20,13],[21,2,21,3],[21,4,21,6],[21,7,21,8],[21,10,21,11],[21,12,21,13],[22,2,22,3],[22,4,22,6],[22,7,22,8],[22,10,22,11],[22,12,22,13],[23,2,23,3],[23,4,23,6],[23,7,23,8],[23,10,23,11],[23,12,23,13],[24,2,24,3],[24,4,24,6],[24,7,24,8],[24,10,24,11],[24,12,24,13],[25,2,25,3],[25,4,25,6],[25,7,25,8],[25,10,25,11],[25,12,25,13],[26,2,26,3],[26,4,26,6],[26,7,26,8],[26,10,26,11],[26,12,26,13],[27,2,27,3],[27,4,27,6],[27,7,27,8],[27,10,27,11],[27,12,27,13],[28,2,28,3],[28,4,28,6],[28,7,28,8],[28,10,28,11],[28,12,28,13],[29,2,29,3],[29,4,29,5],[29,7,29,8],[29,10,29,11],[30,2,30,3],[30,4,30,5],[30,7,30,8],[30,10,30,11],[31,2,31,3],[31,4,31,5],[31,7,31,8],[31,10,31,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["CITROEN Novi C4 Picasso "]
["April 2013"]
["MODEL",null,"C4 Picasso VTi 120",null,"C4 Picasso THP 155",null,null,"C4 Picasso HDi 90",null,"C4 Picasso e-HDi 90","C4 Picasso e-HDi 115",null,"C4 Picasso e-HDi 115"]
[null,null," ",null," ",null,null," ",null," "," ",null," "]
["MENJALNIK",null,"5-stop. ročni",null,"6-stop. ročni",null,null,"6-stop. ročni",null,"6-stop. robot. ročni","6-stop. ročni",null,"6-stop. robot. ročni"]
[" "," "," ",null," ",null,null," ",null," "," ",null," "]
["MOTOR"]
["Gorivo",null,"Neosvinčeno 95 RON",null,"Neosvinčeno 95 RON",null,null,"Dizelsko",null,"Dizelsko","Dizelsko",null,"Dizelsko"]
["Največja moč in število vrtljajev motorja","kW CEE","88 pri 6000",null,"115 pri 6000",null,null,"68 pri 4000",null,"68 pri 4000","84 pri 3600",null,"84 pri 3 600"]
["Največja moč in število vrtljajev motorja","KM CEE","120 pri 6000",null,"156 pri 6000",null,null,"92 pri 4000",null,"92 pri 4000","115 pri 3600",null,"115 pri 3600"]
["Največji navor in število vrtljajev motorja (s funkcijo Overboost)","Nm CEE","160 pri 4250",null,"240 pri 1400 do 4000",null,null,"230 pri 1750",null,"230 pri 1750","270 (285) od 1750 do 2500",null,"270 (285) od 1750 do 2500"]
["PNEVMATIKE"]
["Dimenzije",null,"205/60 R 16","205/55 R 17","205/60 R 16","205/55 R 17","225/45 R 18","205/60 R 16","205/55 R 17","206/60 R 16","205/60 R 16","205/55 R 17","205/60 R 16","205/55 R 17"]
["KRMILNI MEHANIZEM",null,"Variabilni električni servovolan",null,"Variabilni električni servovolan",null,null,"Variabilni električni servovolan",null,"Variabilni električni servovolan","Variabilni električni servovolan",null,"Variabilni električni servovolan"]
[" "," "," ",null," ",null,null," ",null," "," ",null," "]
["DIMENZIJE",null," ",null," ",null,null," ",null," "," ",null," "]
["Dolžina","mm",4428,null,4428,null,null,4428,null,4428,4428,null,4428]
["Širina - Širina pri izstavljenih ogledalih","mm","1826 - 2117",null,"1826 - 2117",null,null,"1826 - 2117",null,"1826 - 2117","1826 - 2117",null,"1826 - 2117"]
["Višina","mm",1611,null,1611,null,null,1611,null,1611,1611,null,1611]
["Medosna razdalja","mm",2785,null,2785,null,null,2785,null,2785,2785,null,2785]
["Prostornina prtljažnika po standardu VDA","dm3",597,null,597,null,null,597,null,597,597,null,597]
["MASE",{"$nulls":3}," ",{"$nulls":7}," "]
["Prazno vozilo (najn. CEE)","kg",1252,null,1296,null,null,1279,null,1289,1298,null,1295]
["PROSTORNINA",{"$nulls":9}," ",null," "]
["Posoda za gorivo","litri",55,null,55,null,null,55,null,55,55,null,55]
["ZMOGLJIVOSTI",{"$nulls":3}," ",{"$nulls":7}," "]
["Največja hitrost","km/h",187,null,209,null,null,173,null,175,189,null,189]
["0 do 100 km/h samo z voznikom","s",12.3,null,9,null,null,12.9,null,13.7,11.8,null,12.3]
["PORABA / EMISIJE",null," ",null,"16- in 17-palčna platišča",null,"18-palčna platišča"," ",null," "," ",null,"16-palčna platišča","17-palčna platišča"]
["Kombinirana vožnja","l/100 km",6.3,null,{"v":6,"d":"6.0"},null,6.1,4.2,null,3.8,{"v":4,"d":"4.0"},null,{"v":4,"d":"4.0"},{"v":4,"d":"4.0"}]
["CO2","g/km",145,null,139,null,142,110,null,98,105,null,104,105]