{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["i30 katalog_3vratni"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"i30 katalog_3vratni","index":0,"n_rows":31,"n_cols":7,"rows_kept":31,"merged":[[2,0,3,0],[2,1,2,3],[2,4,2,6],[17,1,17,6],[18,1,18,6],[19,1,19,6],[20,1,20,6],[21,1,21,6],[22,1,22,6],[23,1,23,6],[24,1,24,6],[25,1,25,6],[30,1,30,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["TEHNIČNI PODATKI i30 (3 vrata)"]
[]
["Motor","BENCINSKI",null,null,"DIZELSKI"]
[null,"1.4 DOHC CVVT","1.6 DOHC CVVT","1,6 GDI","1.4 CRDi","1.6 CRDi LP","1.6 CRDi HP"]
["Prostornina (ccm):",{"v":1396,"d":"1,396"},{"v":1591,"d":"1,591"},{"v":1591,"d":"1,591"},{"v":1396,"d":"1,396"},{"v":1582,"d":"1,582"},{"v":1582,"d":"1,582"}]
["Vrtina in gib (mm):","77.0 x 74.99","77.0 x 85.44","77.0 x 85.44","75.0 x 79.0","77.2 x 84.5","77.2 x 84.5"]
["Kompresijsko razmerje:","10.5","10.5","11.0","17.0","17.3","17.3"]
["Maksimalna moč:","73,2 KW (100 KM) / 5500 min-1","88 KW (120 KM) / 6300 min-1","99 KW (135 KM) / 6300 min-1","66 KW (90 KM) / 4000 min-1","81 KW (110 KM) / 4000 min-1","94 KW (128 KM) / 4000 min-1"]
["Maksimalni navor:","137 Nm / 4200 min-1","156 Nm / 4850 min-1","164 Nm / 4850 min-1","220 Nm / 1500-2750 min-1","260 Nm / 1900-2750 min-1","260 Nm / 1900-2750 min-1"]
["Menjalnik (ročni / samodejni):","6 st. ročni","6 st. ročni / 6 st. samodejni","6 st. ročni / 6 st. samodejni","6 st. ročni","6 st. ročni / 6 st. samodejni","6 st. ročni / 6 st. samodejni"]
["Največja hitrost (km/h) - (ročni / samodejni):",182,"192 / 192","195 / 192",170,"185 / 180","197 / 190"]
["Pospešek 0 - 100 km/h (s) - (ročni / samodejni):","13.2","10.9 / 11.9","9,9 / 11,0","13.5","11.5 / 12.3","10.9 / 11.7"]
["Poraba goriva, EU (l / 100 km) - (ročni / samodejni):"]
["* v mestu","7,2 - 8,4","7,8 - 8,6 / 9,5","6,4 - 8,0 / 9,1","4,7 - 5,4","4,1 - 5,2 / 7,2","4,1 - 5,2 / 7,2"]
["* izven mesta","4,6 - 4,9","4,8 - 5,1 / 5,2","4,3 - 4,7 / 5,3","3,5 - 3,8","3,5 - 3,8 / 4,5","3,5 - 3,8 / 4,5"]
["* kombinirano","5,6 - 6,1","5,9 - 6,4 / 6,8","5,0 - 6,0 / 6,7","4,0 - 4,3","3,7 - 4,3 / 5,5","3,7 - 4,3 / 5,5"]
["Emisije plinov CO2 (g / km) - (ročni / samodejni):","130 - 143","138 - 149 / 159","118 - 139 / 157","105 - 114","97 - 114 / 145","97 - 114 / 145"]
["Rezervoar za gorivo (l):",53]
["Medosna razdalja (mm):",2650]
["Dolžina (mm):",4300]
["Širina (mm):",1780]
["Višina (mm):","1465-1470"]
["Pogon:","Na prednji kolesi"]
["Zavore spredaj:","Kolutne"]
["Zavore zadaj:","Kolutne"]
["Rajdni krog (m):",2.85]
["Masa vozila pripravljenega na vožnjo (kg) - (ročni / samodejni):","1260-1380","1262-1390 / 1295-1419","1267-1395 / 1299-1423","1360-1483","1365-1496 / 1385-1511","1365-1496 / 1385-1511"]
["Največja tehnična dovoljena masa vozila (kg) - (ročni / samodejni):",{"v":1820,"d":"1,820"},"1820 / 1850","1820 / 1850",{"v":1910,"d":"1,910"},"1920 / 1940","1920 / 1940"]
["Masa prikopnega vozila z naletno zavoro  (kg) - (ročni / samodejni):",1200,"1300 / 1200","1400 / 1300",1500,"1500 / 1400","1500 / 1400"]
["Masa prikopnega vozila brez naletne zavore  (kg) - (ročni / samodejni):",600,600,600,650,650,650]
["Prostornina prtljažnega prostora (l):","378 - 1316"]